13.2 Configuração dos ajustes relativos ao terminal de saída de alarme [Alarme]
Clique na guia [Alarme] na página “Alarme”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos ao terminal de saída de alarme podem ser configurados nesta seção.
Configuração do terminal de saída de alarme
[Saída de disparo de alarme]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se os sinais de alarme serão transmitidos para o terminal de saída de alarme quando um alarme for detectado.
•
Padrão: Desligado
[Tipo de saída de alarme]
Selecione “Bloquear” ou “Pulso” para o terminal de saída de alarme na ocorrência de um alarme.
•
Bloquear: Quando um alarme for detectado, o terminal de saída de alarme estará no modo selecionado para “Saída de disparo” até que o botão de indicação de ocorrência de alarme seja clicado.
•
Pulso: Quando um alarme for detectado, o terminal de saída de alarme estará no ajuste “Saída de disparo” para o período ajustado para “Largura de Pulso”. Quando o botão de indicação de ocorrência de alarme for clicado, o terminal de saída de alarme retornará ao estado normal.
•
Padrão: Bloquear
[Saída de disparo]
Selecione “Abrir” ou “Fechar” para determinar a abertura ou fechamento do terminal de saída quando transmitir os sinais de alarme.
•
Abrir: O terminal de saída de alarme será aberto quando transmitir os sinais de alarme. (Normalmente fechado)
•
Fechar: O terminal de saída de alarme será fechado quando transmitir os sinais de alarme. (Normalmente aberto)
•
Padrão: Fechar
Nota
•
Quando a opção “Abrir” for selecionada, o sinal de alarme será transmitido durante cerca de 20 segundos quando a alimentação da câmera for ligada.
[Largura de Pulso]
Quando a opção “Pulso” for selecionada para “Tipo de saída de alarme”, selecione a duração do terminal de saída de alarme entre as seguintes.
•
Faixa disponível: 1-120s
•
Padrão: 1s