Seção 6 Exibição da lista de registos
O histórico de vários registros será exibido na forma de lista.
•
Registro de alarmes: Os registros de ocorrência de alarme, tais como a hora e a data de ocorrência, o período de gravação de imagem e o tipo de alarme, serão exibidos.
•
Registro Manual/Agenda: Os registros arquivados quando as imagens foram gravadas manualmente ou durante o período da agenda, e o período de gravação da imagem serão exibidos.
•
Registro de erro de transferência FTP: Os registros arquivados quando da falha da função de transmissão periódica de imagem FTP serão exibidos.
1.
Exibe a página “Ao vivo”.
2.
Clique no botão [Lista].
→
A lista de registros será exibida numa nova janela aberta (janela de lista de registros).
IMPORTANTE
•
Somente um único usuário pode operar a janela da lista de registros. Os outros usuários não podem acessar a janela da lista de registros.
Hora
Exibe o período de tempo dos dados gravados no cartão de memória SD.
Gravação de fluxo de vídeo
Selecione a gravação de fluxo de vídeo cujos registros deseja exibir.
•
Fluxo de vídeo 1: Os registros gravados por “Gravação de fluxo de vídeo 1” na guia [Cartão de memória SD] guia serão exibidos.
•
Fluxo de vídeo 2: Os registros gravados por “Gravação de fluxo de vídeo 2” na guia [Cartão de memória SD] guia serão exibidos.
Evento
Selecionar um tipo de registro a ser exibido na lista de registros.
•
Tudo: Todos os registros serão exibidos.
•
Selecione: Somente os registros do tipo de registro selecionado serão exibidos.
–
Registro de alarmes: Quando um alarme for detectado, o registro será exibido.
–
Registro Manual/Agenda: Os registros Manual e Agenda serão exibidos.
–
Registro de erro de transferência FTP: Os registros arquivados quando da falha da função de transmissão periódica de imagem FTP serão exibidos.
•
Padrão: Tudo
Nota
•
Quando o “Fluxo de vídeo 1” é selecionado para “Gravação de fluxo de vídeo” e “JPEG(1)”, “JPEG(2)” ou “JPEG(3)” é selecionado para “Fluxo de vídeo 1”, o registro de erro de transferência FTP será exibido.
Tempo de gravação
Configurar o período de tempo dos registros exibidos na lista de registros.
•
De: Configurar o período de início dos registros exibidos na lista de registros.
–
Primeira gravação: Exibe a partir do primeiro registro gravado no cartão de memória SD.
–
Hoje: Exibe os registros gravados hoje.
–
Ontem: Exibe os registros gravados de ontem até hoje.
–
Últimos 7 dias: Exibe os registros gravados de 6 dias atrás até hoje.
–
Últimos 30 dias: Exibe os registros gravados de 29 dias atrás até hoje.
–
Data/hora: Exibe os registros gravados a partir da date e da hora na caixa “Data/hora”.
•
Para: Configurar o período de término dos registros exibidos na lista de registros ao selecionar “Primeira gravação” ou “Data/hora” de “De”.
–
Última gravação: Exibe até o último registro gravado no cartão de memória SD.
–
Data/hora: Exibe os registros gravados até a data e a hora inseridas na caixa “Data/hora”.
Botão [Procurar]
Procura por registros conforme as condições especificadas em “Evento” e em “Tempo de gravação”.
O resultado da procura será exibido na lista de registros.
Lista de registros
Exibe os resultados da procura de registros.
Pode-se reproduzir os dados gravado acionando o tempo ou a duração dos dados gravados exibidos sob [Hora] e [Duração].
•
Botão [Superior]: Clique neste botão para exibir o registro listado no topo.
•
Botão [Pág. anter.]: Clique neste botão para exibir a página anterior da lista de registros.
•
Botão [Próx. pág.]: Clique neste botão para exibir a página seguinte da lista de registros.
•
Botão [Último]: Clique neste botão para exibir o registro listado no fundo.
•
[Data e hora]: A hora e a data que cada registro foi gravado serão indicadas.
Nota
•
Ao selecionar a opção “Desligado” para o “Formato de exibição de hora”, o horário de ocorrência de alarme será exibido no formato de 24 horas.
•
O horário de gravação dos registros é seguinte.
–
Registro de alarmes: A hora e a data de ocorrência de alarme serão arquivadas como um registro.
–
Registro Manual/Agenda: A hora e a data quando da gravação de imagens no cartão de memória SD iniciadas manualmente ou durante o período programado serão arquivadas como um registro. Quando da gravação sequencial de imagens, se “JPEG” estiver selecionado para “Formato de gravação”, os registros serão arquivados à hora cheia a cada hora (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Se “H.264” for selecionado para “Formato de gravação”, os registros serão arquivados a cada hora do momento em que a gravação iniciar. Contudo, dependendo do objeto fotográfico e da configuração utilizada, os registros podem ser arquivados em períodos de mais de uma hora.
–
Registro de erro de transferência FTP: Os registros serão arquivados a cada hora.
•
[Duração]: Exibe o período de tempo dos dados gravados no cartão de memória SD.
Nota
•
A diferença entre o horário de término e o horário de início da gravação da imagem é arredondada para o décimo de segundo mais próximo. Por essa razão, quando apenas 1 imagem JPEG é gravada, 00:00:00 é exibido para a duração.
•
[Evento]: O tipo de evento será exibido.
–
MN/SC: Registro por “Manual/Agenda”
–
TRM1: Alarme por alarme lançado ao Terminal 1
–
TRM2: Alarme por alarme lançado ao Terminal 2
–
TRM3: Alarme por alarme lançado ao Terminal 3
–
VMD: Alarme por alarme VMD
–
COM: Alarme por alarme de comando
–
AUD: Alarme por alarme de detecção de áudio
–
FTP: Registros que são salvos dos erros da transmissão FTP periódica de imagem
•
[Cartão de memória SD]: A capacidade disponível e a capacidade original do cartão de memória SD serão exibidas.
•
Botão [Excluir]: Clique neste botão para apagar a lista de registros correntemente exibida. Ao usar o cartão de memória SD, as imagens associadas com a lista de registros também serão apagadas.
IMPORTANTE
•
No caso de haver uma excessiva quantidade de arquivos de dados gravados, pode levar tempo para apagar todos. (Quanto o tamanho total é de 1 GB, 1 hora pode ser necessária.) A formatação do cartão de memória SD pode levar menos tempo para apagar todos os dados.
•
Durante o processo de apagamento, não é possível utilizar “Alarme” e “Manual/Agenda”.
•
Não desligar a alimentação da câmera durante o processo de apagamento. Quando a alimentação da câmera é apagada durante o processo de apagamento, algumas imagens podem permanecer no cartão de memória SD. Neste caso, clique no botão [Excluir] na mesma janela da lista de registros utilizada para apagar os registros.
•
Botão [Download]: Clique neste botão para descarregar todos os registros da lista de registros selecionada ao computador.
Nota
•
As configurações a seguir podem ser necessárias.
Abrir Internet Explorer, acionar [Ferramentas] → [Opções da Internet] → [Segurança] → [Sites confiáveis] → [Sites]. Registrar o endereço da câmera em [Sites da Web] da janela de sites confiáveis.
Depois do registro, feche o navegador da Internet e acesse a câmera novamente.
•
Até 50.000 registros serão descarregados para o cartão de memória SD. Quando da gravação de mais de 50.000 registros, os registros mais antigos serão sobrescritos pelos mais novos registros. Neste caso, o registro mais antigo será o primeiro a ser substituído.
•
Botão [Fechar]: Clique neste botão para fechar a janela da lista de registros.