16.2.6 Configuração dos ajustes relativos a DDNS
Para acessar esta câmera via Internet, é necessário configurar os ajustes para a função DDNS.
Consulte a 16.5 Método de configuração dos ajustes relativos a DDNS para o modo de configuração dos ajustes relativos ao DDNS.
[Área]
Selecione a região onde a câmera está instalada. Se a câmera é usada fora do Japão, selecione “Global”. Se a câmera é usada no Japão, selecione “Japão”.
Japão/Global
[Serviço]
Selecione o serviço DDNS para determinar a utilização ou não do DDNS.
•
Desligado: Não utiliza a função DDNS.
•
Viewnetcam.com: Utiliza o serviço “Viewnetcam.com”.
•
Atualização do DNS dinâmico: Utiliza Atualização do DNS dinâmico (em conformidade com RFC2136) sem a cooperação do DHCP.
•
Atualização do DNS dinâmico (DHCP): Utiliza Atualização do DNS dinâmico (em conformidade com RFC2136) com a cooperação do DHCP.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Quando utilizar Atualização do DNS dinâmico (em conformidade com RFC2136), consulte o administrador da rede para cooperar ou não com DHCP.