18.2 Atualização do firmware [Atualização]
Clique na guia [Atualização] da página “Manutenção”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
O firmware atual pode ser verificado e atualizado para a versão mais recente, nesta página. Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Panasonic para informações adicionais sobre a atualização do firmware.
[Modelo no.], [Endereço Físico (MAC)], [No. Serial], [Versão do Firmware], [Endereço IP (IPv6)], [Contador de instalação do software de visualização], [Data e hora anterior à data de fabricação]
As informações de cada item serão exibidas.
1.
Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada Panasonic e descarregue o firmware mais atualizado para um PC.
IMPORTANTE
•
Um espaço não pode ser utilizado para o nome do diretório de destino para salvar o firmware descarregado.
2.
É exibido um link para a tela de software de extensão.
Consulte o site da web (http://security.panasonic.com/pss/security/kms) para informações adicionais sobre o software de extensão.
3.
Clique no botão [Procurar…] e determine o firmware descarregado.
Nota
•
A versão de firmware mais recente se encontra em nosso site.
–
Para usar a câmera no Japão
http://panasonic.biz/security/support/
–
Para usar a câmera fora do Japão
http://security.panasonic.com/pss/security/support/
•
Para acessar o site, é necessário conectar-se à Internet.
4.
Clique no botão circular correspondente à posição desejada para determinar se os ajustes serão ou não inicializados após a conclusão da atualização do firmware.
Padrão: Não redefinir as configurações para o padrão após a atualização.
Nota
•
Note que os ajustes não podem ser recuperados após uma inicialização.
5.
Clique no botão [Executar].
→
A janela de confirmação será exibida.
IMPORTANTE
•
Após a conclusão da atualização, apague os arquivos de Internet temporários. (→Seção 21 Guia de Solução de Problemas)
•
Atualize o firmware utilizando um PC na mesma sub-rede da unidade.
•
Siga as instruções da Assistência Técnica Autorizada Panasonic quando atualizar o firmware.
•
Quando atualizar o software aplicativo, utilize o arquivo designado (extensão: img) para a atualização do firmware.
O nome do firmware a ser utilizado para a atualização deverá ser “nome do modelo (utilize letras minúsculas.“WV-” não é necessário.)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” indica a versão do firmware.)
•
Não desligue a alimentação da câmera durante o processo de atualização.
•
Não realize qualquer operação durante a atualização e aguarde até a sua conclusão.
•
Os ajustes de rede a seguir não serão utilizados quando da atualização do firmware após selecionar “Voltar as configurações para as padrões depois de completar a atualização.<br>(Exceto configurações de rede)”.
A configuração DNS de endereço de servidor primário e endereço de servidor secundário para IPv4, a configuração de endereço de servidor DNS primário e endereço de servidor DNS secundário para IPv6, Ligado/Desligado para DHCP, endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão, porta HTTP, porta HTTPS, protocolo de conexão (HTTP/HTTPS), chave CRT, certificado de servidor, configuração UPnP, velocidade de linha, controle de amplitude de banda (taxa de bits) hora e data
•
O software de visualização utilizado em cada computador deve ser licenciado individualmente. Consultar o seu revendedor sobre o licenciamento do software.