2.2 Monitoramento de imagens em um terminal móvel
É possível acessar a câmera por meio de um terminal móvel via Internet e monitorar imagens (MJPEG ou JPEG) da câmera na tela do terminal móvel. Também é possível atualizar as imagens para exibir a última imagem.
Os terminais móveis compatíveis são indicados conforme o seguinte. (Em julho de 2014)
–
iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 ou mais recente)
–
Terminais móveis Android™
Ao utilizar uma terminal Android, uma imagem de formato MJPEG é exibida pelo navegador Firefox®, mas uma imagem em formato JPEG é exibida num navegador convencional.
Para informações adicionais sobre dispositivos compatíveis, acesse o site (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).
IMPORTANTE
•
Quando a janela de autenticação for exibida, insira o nome do usuário e a senha. O nome de usuário e a senha padrão são os seguintes.
Nome do Usuário: admin
Senha: 12345
Para aumentar a segurança, troque a senha para o usuário “admin”. (→15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário])
Nota
•
É necessário configurar os ajustes da rede do terminal móvel antes de conectar-se à Internet e monitorar imagens da câmera. (→Seção 16 Configuração dos ajustes de rede [Rede])
1.
Acessar “http://endereço IP/cam”*1 ou “http://nome de host registrado no servidor DDNS/cam” por meio de um terminal móvel.
→
As imagens da câmera serão exibidas.
Área de imagens ao vivo
Exibe as imagens da câmera.
Área dos botões de operação
Quando as funções forem selecionadas na área de seleção de função , os botões para operar estas funções serão exibidos.
Área de seleção de função
Quando as funções disponíveis forem selecionadas, os botões de operação serão exibidos na área dos botões de operação .
2.
Clique no botão da função a ser operada.
Controle de resolução
Controle AUX
Cada uma das funções é explicada a seguir.
Controle de resolução
Clique no botão para exibir os botões utilizados para selecionar a resolução na tela.
A resolução pode ser mudada selecionando uma configuração de resolução por meio dos botões.
As imagens são exibidas no tamanho da imagem selecionado em “JPEG(1)”, “JPEG(2)” ou “JPEG(3)” de [JPEG] na guia [JPEG/H.264].
Controle AUX
Clique no botão para exibir os botões utilizados para operar a saída AUX na tela. Os terminais de saída AUX podem ser controlados com os botões e .
Esta função é exibida somente quando [Terminal 3] é configurado à [Saída AUX] no menu de configuração. (→13.1 Configuração dos ajustes relativos à ação de alarme [Alarme])
Nota
•
Pode-se mudar o tamanho da imagem exibido no terminal móvel acessando os endereços a seguir.
–
Tela ampla: http://Endereço IP/cam/dl
–
Tela média: http://Endereço IP/cam/dm
–
Tela pequena: http://Endereço IP/cam/ds
•
Ao mudar a resolução por meio do controle da resolução, a resolução exibida muda, mas o tamanho da imagem continua igual.
•
Ao mudar o número da porta HTTP a outro que não “80”, inserir “http://endereço IP: (dois pontos) + número da porta/cam”*1 na caixa de endereço do navegador. Ao utilizar a função DDNS, acessar “http://nome de host registrado no servidor DDNS: (dois pontos) + número da porta/cam”*2.
•
Ao selecionar a opção “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexão” na guia [Avançado] da página “Rede”, inserir o seguinte.
“https://endereço IP: (dois pontos) + número da porta/cam” ou “https://Nome do host registrado no servidor DDNS: (dois pontos) + número da porta/cam”
•
Quando a janela de autenticação for exibida, inserir o nome do usuário de um administrador ou usuário e a senha. Dependendo do terminal móvel em uso, a senha poderá ser requerida cada vez que a tela for comutada.
•
É impossível transmitir/receber áudio utilizando um terminal móvel.
•
Dependendo do terminal móvel em uso, imagens de tamanho maior podem não ser exibidas. Neste caso, a seleção de “9 baixo” para a “Configuração de qualidade de imagem” de “JPEG” (→11.2 Configuração dos ajustes relativos às imagens JPEG [JPEG/H.264]) pode ocasionalmente solucionar este problema.
•
Dependendo do terminal móvel em uso ou do plano de contrato, o acesso pode não ser possível.
*1
O endereço IP é o endereço WAN IP global do roteador que pode ser acessado via Internet. Contudo, ao acessar a mesma LAN que a câmera com um terminal móvel compatível sem fio, o endereço IP é o endereço IP local.
*2
Somente ao acessar a câmera via Internet.