10.5.1 Geração da chave CRT (chave de criptografia)
IMPORTANTE
•
Quando o certificado autoassinado ou o certificado (certificado de segurança) emitido pela CA é válido, é impossível gerar a chave CRT.
•
Quando o certificado (certificado de segurança) emitido pela CA é utilizado, o tamanho de chave disponível varia dependendo da CA. Verifique o tamanho da chave antes de proceder.
•
A geração da chave CRT levará cerca de 2 minutos. Não opere o navegador de Internet até que a geração da chave CRT esteja completa. Enquanto a chave CRT estiver sendo gerada, o intervalo de atualização e a velocidade da linha podem ser inferiores.
1.
Clique no botão [Executar] da “Geração de chave CRT”.
→
A caixa de diálogo “Geração de chave CRT” será exibida.
2.
Clique no botão [Executar].
→
A geração da chave CRT será iniciada. Quando a geração for finalizada, o tamanho da chave e a hora e data da geração da chave serão exibidos em “Chave CRT atual”.
Nota
•
Para trocar (ou atualizar) a chave CRT gerada, execute as etapas 1 a 2. A chave CRT, o certificado autoassinado e o certificado emitido pela CA são válidos em um conjunto. Quando a chave CRT for trocada, será necessário gerar novamente o certificado autoassinado ou reaplicar o certificado emitido pela CA.
•
Quando a chave CRT for atualizada, o registro da chave CRT anterior será salvo. Quando o botão [Histórico] “Chave CRT atual” na caixa de diálogo “Geração de chave CRT” for clicado, a caixa de diálogo “Chave anterior de CRT” será exibida e será possível verificar o tamanho da chave e a hora e a data de geração da chave atual. Quando o botão [Aplicar] for clicado na caixa de diálogo “Chave anterior de CRT”, é possível substituir a chave CRT pela anterior.