11.3 Configuração dos ajustes relativos a imagens H.264 [JPEG/H.264]
Clique na guia [JPEG/H.264] na página “Imagem/Áudio”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Configure os ajustes relativos à imagem H.264 como, por exemplo, “Máx. taxa de transferência(por cliente)”, “Tamanho da imagem”, “Qualidade de imagem”, etc. nesta seção. Refira-se à 11.2 Configuração dos ajustes relativos às imagens JPEG [JPEG/H.264] para os ajustes relativos às imagens JPEG.
H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)
[Transmissão H.264]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se as imagens H.264 serão ou não transmitidas.
•
Ligado: Transmite imagens H.264.
•
Desligado: Não transmite imagens H.264.
•
Padrão: Ligado
Nota
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Transmissão H.264” em “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”, a exibição de imagens H.264 ou JPEG na página “Ao vivo” se tornará possível.
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Transmissão H.264” em “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”, o intervalo de transmissão das imagens JPEG poderá se tornar ocasionalmente maior.
[Modo internet (em HTTP)]
Selecione a opção “Ligado” quando transmitir imagens H.264 via Internet. É possível transmitir imagens H.264 sem trocar os ajustes do roteador de banda larga configurados para a transmissão de imagens JPEG.
•
Ligado: Imagens e áudio H.264 serão transmitidos utilizando a porta HTTP. Consulte a [Porta HTTP] para informações adicionais sobre os ajustes do número de porta HTTP.
•
Desligado: Imagens e áudio H.264 serão transmitidos utilizando a porta UDP.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada, somente a “Porta Unicast (AUTO)” estará disponível para “Tipo de transmissão”.
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada, algum tempo pode decorrer para iniciar a exibição de imagens H.264.
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada, as imagens H.264 podem não ser exibidas dependendo do número de usuários acessando simultaneamente e a disponibilidade de dados de áudio, etc.
•
Quando a opção “Ligado” for selecionada, somente o acesso IPv4 estará disponível.
[Tamanho da imagem]
Selecione o tamanho da imagem capturada entre as seguintes opções. O que pode ser selecionado pode ser limitado dependendo do tamanho da imagem já selecionado.

Modo de captura de imagem | Tamanho da imagem
--- | ---
H.264(1) | H.264(2) | H.264(3) | H.264(4)
2 mega pixel [16:9](modo de 30fps) | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
2 mega pixel [16:9](modo de 60fps) | 1920x1080 1280x720 | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
2 mega pixel [4:3](modo de 30fps) | 1600x1200 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1600x1200 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120
3 mega pixel [4:3](modo de 30fps) | 2048x1536 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 2048x1536 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120

•
Padrão:
–
H.264(1): 1920x1080
–
H.264(2): 640x360
–
H.264(3): 320x180
–
H.264(4): 160x90
[Prioridade de transmissão]
Selecione uma prioridade de transmissão para imagens H.264 entre as seguintes.
•
Taxa de bits constante: As imagens H.264 serão transmitidas com a taxa de bits selecionada para “Máx. taxa de transferência(por cliente) *”.
•
VBR: As imagens H.264 serão transmitidas com a taxa de quadros selecionada para “Taxa de quadros*”, enquanto mantêm o nível de qualidade da imagem selecionado em “Qualidade de imagem”. As imagens H.264 serão transmitidas com uma taxa de bits mantida dentro da taxa máxima de bits definida para “Máx. taxa de transferência(por cliente)*”. A qualidade da imagem é fixa, e a capacidade de gravação muda de acordo com os ajustes da “Qualidade de imagem” e as condições do objeto. Quando for necessário o cálculo da capacidade de gravação, use “VBR avançada”.
•
Taxa de quadros: As imagens H.264 serão transmitidas com a taxa de quadros selecionada para “Taxa de quadros*”.
•
Melhor desempenho: De acordo com a largura de banda de rede, as imagens H.264 serão transmitidas com a taxa de bits variando entre máxima e mínima ajustadas para “Máx. taxa de transferência(por cliente)*”.
•
VBR avançada: As imagens H.264 são transmitidas na taxa de quadros especificada para “Taxa de quadros*”, enquanto a qualidade da imagem é controlada, de forma que a taxa média de transmissão durante o período especificado para “Período tempo de controle” se torna a taxa de bits selecionada para “Máx. taxa de transferência(por cliente)*”.
•
Padrão: Taxa de quadros
Nota
•
Quando a opção “Taxa de quadros” ou “VBR avançada” for selecionada para “Prioridade de transmissão”, o número de usuários acessando simultaneamente a câmera pode ser mais limitado (tornar-se inferior a 10).
[Taxa de quadros*]
Selecione uma taxa de quadros para imagens H.264 entre as seguintes.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps */60fps*
•
Padrão: 30fps *
Nota
•
Ao selecionar “Taxa de quadros”, “VBR avançada” ou “VBR” para o “Prioridade de transmissão”, esta configuração fica disponível.
•
A “Taxa de quadros*” será limitada por “Máx. taxa de transferência(por cliente)*”. Por esta razão, a taxa de quadros pode ser inferior ao valor especificado quando qualquer valor acompanhado de um asterisco (*) for selecionado. Quando “VBR” for selecionado para “Prioridade de transmissão”, dependendo dos ajustes de “Máx. taxa de transferência(por cliente)*” e “Qualidade de imagem”, a transmissão de imagens pode ser pausada periodicamente. Verifique a transmissão de imagens depois de alterar os ajustes.
•
H.264(1) será fixado em 60 fps quando “2 mega pixel [16:9](modo de 60fps)” for selecionado para “Modo de captura de imagem”.
[Nível tolerável de sincr.]
Selecionar o quanto a taxa de bits pode exceder a “Máx. taxa de transferência(por cliente)*” a partir das seguintes opções.
Alto/Médio/Baixo
•
Padrão: Baixo
Nota
•
Esta configuração é disponível somente ao selecionar-se “VBR avançada” para “Prioridade de transmissão”.
[Período tempo de controle]
Selecionar o período de tempo no qual a taxa de bits serão controlada a partir dos seguintes. Imagens são transmitidas de forma que a taxa de transmissão média durante o período especificado torna-se a taxa de bits selecionada para a “Máx. taxa de transferência(por cliente)*”.
1h/6h/24h/1 semana
•
Padrão: 24h
Nota
•
Esta configuração é disponível somente ao selecionar-se “VBR avançada” para “Prioridade de transmissão”.
[Máx. taxa de transferência(por cliente)*]
Selecione uma taxa de bits H.264 por cliente entre as seguintes. Quando a opção “Melhor desempenho” for selecionada para “Prioridade de transmissão”, ajuste as taxas de bits máxima e mínima.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps */ 3072kbps*/ 4096kbps*/ 6144kbps*/ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*/ 16384kbps*/ 20480kbps*/24576kbps*/ 30720kbps*/ 40960kbps*
•
Padrão:
–
H.264(1): 4096kbps *
–
H.264(2): 1536kbps *
–
H.264(3): 1024kbps*
–
H.264(4): 512kbps*
* A faixa de taxas de bits que pode ser configurada para as taxas de bits H.264 difere dependendo do ajuste em “Prioridade de transmissão” e “Tamanho da imagem”.
Quando “Taxa de bits constante”, “Taxa de quadros”, “VBR avançada” ou “Melhor desempenho” for selecionado para “Prioridade de transmissão”
•
160x120 e 160x90: 64kbps - 2048kbps *
•
QVGA, 400x300, VGA, 320x180, e 640x360: 64kbps - 4096kbps*
•
800x600: 128kbps* - 4096kbps*
•
1280x960 e 1280x720: 256kbps* - 8192kbps*
•
1920x1080 e 1600x1200: 512kbps* - 14336kbps*
•
1920x1080 (60fps) e 1280x720 (60fps): 1024kbps* - 24576kbps*
•
2048x1536: 1024kbps* - 24576kbps*
Quando a opção “VBR” for selecionada para “Prioridade de transmissão”
•
160x120 e 160x90: 64kbps - 40960kbps*
•
QVGA, 400x300, VGA, 320x180, e 640x360: 64kbps - 40960kbps*
•
800x600: 128kbps* - 40960kbps*
•
1280x960 e 1280x720: 256kbps* - 40960kbps*
•
1920x1080 e 1600x1200: 512kbps* - 40960kbps*
•
1920x1080 (60fps) e 1280x720 (60fps): 1024kbps* - 40960kbps*
•
2048x1536: 1024kbps* - 40960kbps*
Nota
•
A taxa de bits H.264 é limitada por “Controle de banda (taxa de bits)” na guia [Rede] da página “Rede” (→16.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede]). Por esta razão, a taxa de bits pode ser inferior ao valor quando qualquer valor com um asterisco (*) na direita for selecionado.
[Qualidade de imagem]
Selecione a qualidade da imagem H.264 entre as seguintes.
•
Quando “Prioridade de transmissão” é definida como “Taxa de bits constante” ou “Melhor desempenho”: Baixo(Prioridade de Movimento)/ Normal/ Fino (prioridade à qualidade de imagem)
•
VBR: 0 Super fino/ 1 Fino/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 baixo
•
Padrão: Normal
Nota
•
Ao selecionar “Taxa de bits constante”, “Melhor desempenho” ou “VBR” para o “Prioridade de transmissão”, esta configuração fica disponível.
[Intervalo de atualização]
Selecione um intervalo (Intervalo I-frame; 0,2 – 5 segundos) para atualizar as imagens H.264 exibidas.
Se utilizar sob ambiente de rede com ocorrências de erro frequentes, reduza o intervalo para H.264 para diminuir as distorções da imagem. Contudo, o intervalo de atualização pode ser superior ao valor ajustado.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Padrão: 1s
[Tipo de transmissão]
Selecione o tipo de transmissão das imagens H.264 entre as seguintes opções.
•
Porta Unicast (AUTO): Até 14 usuários podem acessar uma única câmera simultaneamente. “Unicast porta1(Imagem)” e “Unicast porta2(Áudio)” serão automaticamente selecionadas quando da transmissão de imagens e áudio da câmera. Quando for necessário fixar o número de porta para transmissão de imagem H.264 como, por exemplo, quando utilizar em um ambiente LAN em particular, recomenda-se selecionar “Porta Unicast (AUTO)”.
•
Porta Unicast (MANUAL): Até 14 usuários podem acessar uma única câmera simultaneamente. É necessário selecionar “Unicast porta1(Imagem)” e “Unicast porta2(Áudio)” manualmente para transmitir imagens e áudio da câmera.
É possível fixar o número da porta do roteador utilizado para a transmissão da imagem H.264 via Internet ajustando “Porta Unicast (MANUAL)” (→16.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede]). Consulte as instruções de operação do roteador em uso.
•
Multicast: Um número ilimitado de usuários pode acessar uma única câmera simultaneamente. Preencha o campo de entrada de “Endereço Multicast”, “Porta Multicast” e “TTL/HOPLimite Multicast” quando transmitir imagens H.264 com multicast. Consulte a 1.1 Monitoração de imagens de uma única câmera para informações adicionais sobre o número máximo de acessos simultâneos.
•
Padrão: Porta Unicast (AUTO)
[Unicast porta1(Imagem)]*1
Insira o número de porta unicast (utilizado para transmitir imagens da câmera).
•
Números disponíveis de porta: 1024 – 50000 (Somente números pares estão disponíveis.)
•
Padrão:
–
H.264(1): 32004
–
H.264(2): 32014
–
H.264(3): 32024
–
H.264(4): 32034
[Unicast porta2(Áudio)]*1
Insira o número da porta unicast (utilizada para transmitir o áudio da câmera).
•
Números disponíveis de porta: 1024 – 50000 (Somente números pares estão disponíveis.)
•
Padrão:
–
H.264(1): 33004
–
H.264(2): 33014
–
H.264(3): 33024
–
H.264(4): 33034
[Endereço Multicast]*2
Insira o endereço IP multicast. As imagens e o áudio serão transmitidos para o endereço IP designado.
•
Endereço IPv4 disponível: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Endereço IPv6 disponível: Endereço multicast começando com “FF”
•
Padrão:
–
H.264(1): 239.192.0.20
–
H.264(2): 239.192.0.21
–
H.264(3): 239.192.0.22
–
H.264(4): 239.192.0.23
Nota
•
Insira um endereço IP multicast após verificar o endereço multicast disponível.
[Porta Multicast]*2
Insira o número da porta multicast (Utilizada para transmitir imagens da câmera).
•
Números disponíveis de porta: 1024 – 50000 (Somente números pares estão disponíveis.)
•
Padrão: 37004
Nota
•
Quando o áudio for transmitido a partir da unidade, o número de porta a ser utilizado será o número da porta multicast mais “1000”.
[TTL/HOPLimite Multicast]*2
Insira um valor para “TTL/HOPLimite Multicast”.
•
Valores disponíveis: 1-254
•
Padrão: 16
IMPORTANTE
•
Quando transmitir uma imagem H.264 via rede, a imagem transmitida ocasionalmente pode não ser exibida dependendo dos ajustes de um servidor proxy ou um firewall. Neste caso, consulte o administrador da rede.
•
Quando duas ou mais placas de interface de rede estiverem instaladas no PC em uso, as placas não utilizadas para recebimento de imagens devem ser invalidadas ao exibir imagens utilizando a porta multicast.
*1
É necessário designar o número de porta unicast quando a opção “Porta Unicast (MANUAL)” for selecionada para “Tipo de transmissão”.
*2
É necessário designar o endereço IP multicast quando a opção “Multicast” for selecionada para “Tipo de transmissão”.