10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD]
Clique na guia [Cartão de memória SD] na página “Básico”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
A configuração relativa ao cartão de memória SD pode ser ajustada nesta opção.
Modo operacional
[Cartão de memória SD]
Selecionar “Utilizar” ou “Não utilizar” para determinar se a o cartão de memória SD será ou não utilizado.
•
Padrão: Utilizar
[Gravação de áudio]
Selecione se deve ou não salvar os dados de áudio ao gravar os dados de vídeo em formato MP4.
•
Desligado: Os dados de áudio não são salvos com os vídeos (formato MP4).
•
Ligado: Os dados de áudio (formato AAC-LC) são salvos com os vídeos (formato MP4).
Padrão: Desligado
[Notificação de capacidade restante]
Quando a função de notificação por e-mail ou a função de protocolo de alarme Panasonic é usada para a notificação da capacidade restante no cartão de memória SD, selecionar um nível a ser notificado a partir dos seguintes.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%
•
Padrão: 50%
Nota
•
A notificação será dada cada vez que a capacidade restante do cartão de memória SD atingir os valores acima.
Por exemplo, a notificação será dada cada vez que a capacidade restante atingir 50%, 20%, 10%, 5% e 2% quando da seleção de “50%”. A notificação pode não ser sempre realizada no mesmo instante que a capacidade restante do cartão de memória SD atingir cada valor.
[Sobrescrever]
Determinar se se deve ou não reescrever quando a capacidade restante no cartão de memória SD tornar-se insuficiente.
•
Ligado: Substitui quando a capacidade restante no cartão de memória SD tornar-se insuficiente. (A imagem mais antiga é a primeira a ser substituída.)
•
Desligado: Para de gravar imagens no cartão de memória SD quando o cartão de memória SD fica cheio.
•
Padrão: Desligado
IMPORTANTE
•
Selecionar “Não utilizar” ao operar sem um cartão de memória SD.
•
Antes de remover o cartão de memória SD da câmera, é necessário selecionar “Não utilizar” em primeiro lugar. Ao remover cartões de memória SD, certifique-se de que o indicador verde se desativa quando o botão SD ON/OFF é pressionado e mantido pressionado (cerca de 2 segundos). Os dados gravados podem ser corrompidos caso o cartão de memória SD seja removido quando o indicador SD MOUNT é aceso em verde.
•
Quando um cartão de memória SD é substituído após pressionar e mantiver (cerca de 2 segundos) o botão SD ON/OFF, pressione o botão SD ON/OFF e confirme se o indicador SD MOUNT está aceso em verde. Se o botão SD ON/OFF não foi pressionado, o indicador SD MOUNT acende em verde por cerca de 5 minutos depois de substituir o cartão de memória SD.
•
Ao inserir um cartão de memória SD com “Utilizar” selecionado, os dados serão gravados de acordo com a configuração de “Gravar ação de disparo”.
•
Após inserir o cartão de memória SD, é necessário selecionar “Utilizar” para usar o cartão de memória SD.
•
Quando o intervalo de atualização é curto, o horário ou intervalo de notificação/gravação pode estar incorreto. A notificação/gravação pode também não ser realizada corretamente como ajustada quando vários usuários estão recebendo imagens. Neste caso, alongar o intervalo de atualização.
•
Há tempos limitados para sobrescrever um cartão de memória SD. Quando há uma alta frequência de gravações, uma sobre a outra, a vida útil do cartão de memória SD pode ser encurtada.
•
A vida útil do cartão de memória SD pode ser influenciada pelo número de arquivos de imagem gravados e gravações de registro no cartão de memória SD. A seleção de “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” ou “H.264(4)” para “Formato de gravação” pode reduzir o número de arquivos que podem ser gravados no cartão de memória SD.
•
No caso da velocidade de gravação de dados cair após dados serem repetidamente gravados num cartão de memória SD, recomenda-se substituir o cartão de memória SD.
Configurações de segurança do cartão de memória SD
[Informações adicionais para a detecção de alteração]
Selecione se as informações serão ou não adicionadas para habilitar a detecção quando os dados no cartão de memória SD forem alterados.
A alteração de detecção suporta apenas dados de vídeo (formato MP4) e pode ser verificada usando um software exclusivo.
Clique no botão [Configurações>>] para exibir o menu de configuração que pode configurar os ajustes relativos a informações adicionais para detecção de alteração . O menu de configuração será exibido em uma janela aberta instantaneamente.
[Bloqueio de senha do cartão de memória SD]
Configure a senha para o cartão de memória SD. Quando configurar uma senha, outros dispositivos, que não a câmera, não poderão gravar no cartão de memória SD, ou ler dele. Se o cartão de memória SD for roubado ou perdido, o risco dos dados gravados serão divulgados pode ser reduzido.
[Definir]
Quando um cartão de memória SD sem senha configurada é inserido, a senha pode ser configurada usando o botão [Definir].
[Senha]/[Redigite a senha]
Insira a senha.
•
Número disponível de caracteres: 4 - 16 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
•
Padrão: Nenhum (em branco)
[Remover]
Quando um cartão de memória SD com uma senha configurada é inserido, a senha pode ser removida usando o botão [Remover].
[Senha]
Insira a senha.
•
Número disponível de caracteres: 4 - 16 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
[Mudar]
Quando um cartão de memória SD com uma senha configurada é inserido, a senha pode ser alterada usando o botão [Mudar].
[Senha antiga]/[Nova senha]/[Digite novamente a nova senha]
Insira a senha.
•
Número disponível de caracteres: 4 - 16 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
[Estado]
Exibe o estado de configuração do bloqueio de senha.
•
Bloquear: Uma senha está configurada no cartão de memória SD, e a função de bloqueio está ativada.
•
Desbloquear: A função de bloqueio está desativada.
•
A senha é definida.: A senha está configurada corretamente.
•
Erro (Cartão de memória SD incompatível): Um cartão que não aceita bloqueio de senha está inserido. Verifique se um cartão de memória SDHC ou um cartão de memória SDXC está inserido.
•
Erro (Não coincide a senha): O cartão de memória SD não pode ser usado porque a senha configurada para o cartão de memória SD e a senha configurada para a câmera não correspondem. Verifique se as senhas estão corretas.
•
Erro (Erro indefinido): É exibido quando o cartão de memória SD é formatado, bloqueado (protegido contra gravação), ou quando ocorre um erro no cartão de memória SD. Verifique o cartão de memória SD.
Nota
•
A função de bloqueio de senha é compatível apenas com cartões de memória SDHC e cartões de memória SDXC.
•
Se você pretende usar o cartão de memória SD em um dispositivo que não uma câmera configurada para bloqueio de senha, remova a senha usando o botão de remoção de bloqueio de senha antes de remover o cartão de memória SD. A senha não pode ser removida em dispositivos (como PCs) que não a câmera.
•
Quando o “Estado” de “Bloqueio de senha do cartão de memória SD” for “Bloquear”, se um cartão de memória SD sem senha configurada for inserido, a senha será automaticamente configurada no cartão de memória SD.
IMPORTANTE
•
Se você esquecer a senha configurada, a senha não poderá ser removida. O cartão de memória SD com a senha configurada ficará inutilizável, portanto tenha cuidado ao usar a senha.
•
Se você se esquecer da senha configurada e desejar substituir o cartão de memória SD por um novo, efetue 1 das etapas a seguir para ajustar o “Estado” de “Bloqueio de senha do cartão de memória SD” para “Desbloquear” antes de substituir o cartão de memória SD.
–
Use o botão de remoção de bloqueio de senha para inserir uma senha e pressione o botão [Definir]. Nesse caso, mesmo que você insira uma senha incorreta, o “Estado” mudará para “Desbloquear”.
–
Inicialize os ajustes na página “Manutenção” (→18.4 Reinicialização dos ajustes/ Reinicialização da câmera [Redefinir]).
Gravação de fluxo de vídeo 1/Gravação de fluxo de vídeo 2
[Formato de gravação]
Selecione o tipo dos dados de imagem a serem gravados no cartão de memória SD.
“Desligado” só pode ser selecionado para o “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 2”.
“JPEG(1)”, “JPEG(2)”, e “JPEG(3)” só podem ser selecionados para o “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 1”.
•
Desligado: Os dados não são gravados.
•
JPEG(1): Grava dados de imagem estática (JPEG(1)). Os dados são gravados de acordo com a configuração de “JPEG(1)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
JPEG(2): Grava dados de imagem estática (JPEG(2)). Os dados são gravados de acordo com a configuração de “JPEG(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
JPEG(3): Grava dados de imagem estática (JPEG(3)). Os dados são gravados de acordo com a configuração de “JPEG(3)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
H.264(1): Grava dados de vídeo (H.264(1)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(1)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
H.264(2): Grava dados de vídeo (H.264(2)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
H.264(3): Grava dados de vídeo (H.264(3)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(3)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
H.264(4): Grava dados de vídeo (H.264(4)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(4)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
Padrão:
–
Gravação de fluxo de vídeo 1: JPEG(2)
–
Gravação de fluxo de vídeo 2: Desligado
IMPORTANTE
•
Ao usar um cartão de memória SD com uma classificação de velocidade SD diferente de 10, não poderá selecionar 2048x1536 para o tamanho de captura de imagem das imagens JPEG. Defina a taxa de bits máxima combinada de “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” e “H.264(4)” selecionada em “Formato de gravação” para 6 Mbps.
•
Se um cartão de memória SD com classificação de velocidade SD de 10 for usado, defina a taxa de bits máxima combinada de “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” e “H.264(4)” selecionada em “Formato de gravação” para 16 Mbps.
•
Para cartões de memória SD com classificação de velocidade SD de 10, use um cartão compatível com UHS-I.
(Ultra High Speed-I)
Nota
•
Ao selecionar “H.264(1)”, a configuração para “H.264(1)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(1) & gravação”.
Ao selecionar “H.264(2)”, a configuração para “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(2) & gravação”.
Ao selecionar “H.264(3)”, a configuração para “H.264(3)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(3) & gravação”.
Ao selecionar “H.264(4)”, a configuração para “H.264(4)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(4) & gravação”.
•
Ao usar a função de gravação de memória SD de um gravador de disco de rede Panasonic, selecione “JPEG(1)” para o “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 1”.
•
Ao selecionar “H.264(1)” “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”para o “Formato de gravação”, a configuração das seguintes funções pode ser corrigida.
–
Quando “VBR” ou “Melhor desempenho” é selecionado para “Prioridade de transmissão”, “Taxa de quadros” é definido.
–
Quando “Alto” ou “Médio” é selecionado para “Nível tolerável de sincr.”, “Baixo” é definido.
–
Ao selecionar “2s”, “3s”, “4s” ou “5s” para “Intervalo de atualização”, “1s” é definido.
•
Ao selecionar “Ligado” para “Informações adicionais para a detecção de alteração”, a “Compressão” não pode ser alterada para “JPEG(1)”, “JPEG(2)” ou “JPEG(3)”.
•
Ao selecionar “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”para o “Formato de gravação”, o nome do arquivo gravado será definido automaticamente.
•
Ao selecionar “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”para o “Formato de gravação”, o número de usuários que podem acessar a câmera pode ser reduzido.
•
Se selecionar “JPEG(1)”, “JPEG(2)” ou “JPEG(3)” para “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 1”, e selecionar “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” ou “H.264(4)” para o “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 2”, a taxa de bits máxima que pode ser selecionada para H.264 fica limitada.
•
Se selecionar “Ligado” para “Gravação de áudio”, o valor máximo da taxa de bits disponível para H.264 será limitado.
•
Se selecionar “Ligado” para “Informações adicionais para a detecção de alteração”, o valor máximo da taxa de bits disponível para H.264 será limitado.
[Gravar ação de disparo]
Selecionar um disparador para gravar imagens no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
•
Erro FTP: Grava imagens quando imagens não puderam ser transmitidas ao servidor FTP pela função de transmissão periódica de imagem FTP. Disponível somente para as imagens “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)”.
•
Entrada de alarme: Grava imagens quando da ocorrência de um alarme.
•
Manual: Grava imagens manualmente.
•
Agenda: Grava imagens de acordo com a configuração para “Agenda” (→Seção 17 Configuração dos ajustes relativos às programações [Agenda]). Disponível somente para as imagens “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”.
•
Padrão:
–
Gravação de fluxo de vídeo 1: Erro FTP
–
Gravação de fluxo de vídeo 2: Entrada de alarme
Nota
•
Ao selecionar “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” ou “H.264(4)” para o “Formato de gravação”, o “Erro FTP” fica indisponível.
•
Ao selecionar “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)” para o “Formato de gravação”, a “Agenda” fica indisponível.
Gravando em JPEG(Manual)
Este ajuste é disponível somente quando “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)” e selecionado para o “Formato de gravação”, e “Manual” e selecionado para “Gravar ação de disparo”.
[Nome do arquivo]
Inserir o nome de arquivo usado para a imagem a ser gravada no cartão de memória SD. O nome do arquivo será como segue.
•
Nome do arquivo: [“Nome do arquivo inserido” + “Hora e data (ano/mês/dia/hora/minuto/segundo)”] + “Número serial”
•
Número disponível de caracteres: 1 - 8 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & * / : ; < > ? \ |
[Intervalo de imagens]
Ao selecionar “Manual” para “Gravar ação de disparo”, selecionar um intervalo (taxa de quadros) de gravação de imagens no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
Padrão: 1fps
Gravando em JPEG(Alarme)
Este ajuste é disponível somente quando “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)” e selecionado para o “Formato de gravação”, e “Entrada de alarme” e selecionado para “Gravar ação de disparo”.
[Nome do arquivo]
Inserir o nome de arquivo usado para a imagem a ser gravada no cartão de memória SD. O nome do arquivo será como segue.
•
Nome do arquivo: [“Nome do arquivo inserido” + “Hora e data (ano/mês/dia/hora/minuto/segundo)”] + “Número serial”
•
Número disponível de caracteres: 1 - 8 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & * / : ; < > ? \ |
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pré-Alarme)] - [Intervalo de imagens]
Ao selecionar “Entrada de alarme” para “Gravar ação de disparo”, selecionar um intervalo de pré-alarme (taxa de quadros) de gravação de imagens no cartão de memória SD entre os seguintes.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
Padrão: 1fps
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pré-Alarme)] - [Número de imagens a serem salvas]
Selecionar um número de imagens de pré-alarme a serem gravadas no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
Desligado/1pic/2pics/3pics/4pics/5pics
•
Padrão: Desligado
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pós-alarme)] - [Intervalo de imagens]
Ao selecionar “Entrada de alarme” ou “Manual” para “Gravar ação de disparo”, selecionar um intervalo (taxa de quadros) de gravação de imagens no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Padrão: 1fps
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pós-alarme)] - [Número de imagens a serem salvas]
Selecionar um número de imagens de alarme a serem gravadas no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
10pics/ 20pics/ 30pics/ 50pics/ 100pics/ 200pics/ 300pics/ 500pics/ 1000pics/ 2000pics/ 3000pics
•
Padrão: 100pics
Gravando em H.264 (Alarme)
Este ajuste é disponível somente quando “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”e selecionado para o “Formato de gravação” do cartão de memória SD, e “Entrada de alarme” e selecionado para “Gravar ação de disparo”.
[Duração da gravação pré alarme]
Determina se a gravação de pré-alarme será realizada ou não. Ajustar a duração para gravar os dados de imagem no cartão de memória SD.
Desligado/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Os valores disponíveis mudam dependendo da taxa de bits H.264 selecionada para a gravação. Conforme a taxa de bits aumenta, o valor máximo disponível para a duração do alarme diminui.
[Duração da gravação pós alarme]
Ajustar a duração para gravar os dados de imagem no cartão de memória SD após a ocorrência de um alarme.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
Padrão: 30s
* O tempo de gravação real pode às vezes ser mais longo do que a duração selecionada nesta configuração.
Informações do cartão de memória SD
[Capacidade restante(Total)]
A capacidade total e a capacidade estante do cartão de memória SD serão exibidas.
Dependendo das condições do cartão de memória SD, as indicações de tamanho diferirão conforme o seguinte.

Indicação | Descrição
--- | ---
--------MB/--------MB | Não há cartão de memória SD instalado. Falha na obtenção da capacidade disponível devido a erro, etc.
********MB/********MB | O cartão de memória SD não está formatado, ou está bloqueado (protegido contra gravação).
########MB/########MB | O bloqueio de senha do cartão de memória SD não pode ser removido.

Nota
•
Ao selecionar “Desligado” para “Sobrescrever” e o tamanho disponível do cartão de memória SD é “0 MB”, as imagens não serão gravadas no cartão de memória SD. Com a função de notificação ativada, uma notificação será enviada aos endereços registrados e destinos do protocolo de alarme da Panasonic quando o cartão de memória SD ficar cheio. (→13.4.2 Configuração dos ajustes relativos às notificações de alarme por E-mail, 13.7 Configuração dos ajustes relativos à notificação de alarme [Notificação])
[Formatar]
Para formatar o cartão de memória SD, clique no botão [Executar].
IMPORTANTE
•
Antes de formatar o cartão de memória SD, é necessário selecionar “Utilizar” para o “Cartão de memória SD” na guia [Cartão de memória SD] da página “Básico” (→10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD]) e “Desligado” para a “Transmissão FTP Periódica de imagem” na guia [Avançado] da página “Rede” (→Transmissão FTP Periódica de imagem).
•
Utilizar o cartão de memória SD após formatá-lo por meio da guia [Cartão de memória SD]. No caso de usar-se um cartão de memória SD não formatado por meio da guia [Cartão de memória SD], as seguintes funções podem não operar corretamente.
–
Gravação/obtenção de imagens que não puderam ser transmitidas ao servidor FTP por meio da função de transmissão periódica de imagem FTP
–
Gravação/obtenção de imagens de alarme
–
Gravação/obtenção de imagens gravadas manualmente
–
Gravação/obtenção de imagens conforme a configuração programada
–
Gravação/obtenção de registros de alarme, registros manuais/programados, registros de erro FTP e registros do sistema
–
Gravação/obtenção de imagens gravadas por meio da função de gravação de memória SD do gravador de disco de rede Panasonic
–
Reprodução/descarregamento de imagens no cartão de memória SD
•
Ao formatar um cartão de memória SD enquanto há outro usuário em operação, a operação será cancelada.
•
É impossível acessar o cartão de memória SD durante o processo de formatação.
•
Todos os dados gravados no cartão de memória SD serão apagados quando o cartão de memória SD for formatado.
•
Não desligar a alimentação da câmera durante o processo de formatação.
•
Formatado o cartão de memória SD, o tamanho disponível pode ser menor que o tamanho total, visto que a pasta padrão é criada automaticamente no cartão de memória SD.
•
É recomendado o cartão de memória SD (cartões miniSD e microSD não podem ser usados)
Fabricado pela Panasonic (opcional)
–
Cartão de memória SDXC: 64 GB
–
Cartão de memória SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
–
Cartão de memória SD: 2 GB
•
Utilizar um cartão de memória SD formatado conforme o padrão original do cartão de memória SD.
Imagens no cartão de memória SD
[Acessar imagens]
Imagens do catão de memória SD podem ser obtidas. Clique no botão [Executar]. Referir-se à 10.6 Acesso a cópias de imagens gravadas no cartão de memória SD com o computador [Imagens no cartão de memória SD] para o modo de acessar imagens.