13.7.1 Configuração dos ajustes relativos ao protocolo Panasonic de alarme
Protocolo Panasonic de notificação de alarme
[Protocolo Panasonic de alarme]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar a emissão ou não da notificação por protocolo de alarme Panasonic de acordo com os ajustes nas caixas de verificação “Alarme” e “Diag.” de “Destino da notificação” abaixo.
–
Quando um alarme for detectado (“Alarme”)
–
Quando uma notificação da capacidade restante no cartão de memória SD foi provida (“Diag.”)
–
Quando o cartão de memória SD ficou cheio (“Diag.”)
–
Quando o cartão de memória SD não pode ser reconhecido (“Diag.”)
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Ao selecionar a opção “Ligado”, a notificação da ocorrência de alarme é emitida para os endereços de servidores de destino registrados em ordem (a partir do endereço IP 1 primeiro, ao endereço IP 8 por último).
[Additional alarm area data (VMD/Auto track)]
Determine se as notificações serão enviadas ou não para os números de área de alarme de alarme VMD com o protocolo de alarme Panasonic selecionando Ligado/Desligado.
•
Padrão: Desligado
[Porta de destino]
Selecione uma porta de destino para o protocolo de alarme Panasonic entre as seguintes.
•
Faixa disponível: 1 - 65535
•
Padrão: 1818
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Quantidade de novas tentativas]
Selecione um tempo de novas tentativas para o protocolo de alarme Panasonic.
•
Faixa disponível: 0-30
•
Padrão: 2
Destino da notificação
[Endereço 1] - [Endereço 8]
Insira o endereço IP de destino ou nome do host do protocolo de alarme Panasonic entre as seguintes opções. Até 8 endereços de destino podem ser memorizados.
•
Caixa de verificação [Alarme]: Quando a caixa de verificação for verificada, a notificação do alarme Panasonic será emitida na ocorrência de um alarme.
•
Caixa de verificação [Diag.]: Quando a caixa de verificação for selecionada, a notificação por meio do protocolo Panasonic de alarme será realizada nos seguintes casos.
–
Quando uma notificação da capacidade restante no cartão de memória SD foi provida
–
Quando o cartão de memória SD ficou cheio
–
Quando o cartão de memória SD não pode ser reconhecido
•
[Endereço do servidor de destino]: Insira o endereço de destino do servidor ou o nome do host.
–
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
Para apagar o endereço de destino do servidor registrado, clique no botão [Excluir] correspondente ao endereço de destino do servidor desejado.
[Notificação por área VMD]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a “Notificação por área VMD” será ativada ou não.
Se a “Notificação por área VMD” estiver “Ligado”, um alarme é notificado somente quando o “Área de alarme” coincide com a “Área de alarme” configurada pelo “Alarme de detecção de movimento (VMD)”. Outras notificações além do “Alarme de detecção de movimento (VMD)” não são implantadas. Ao usar a “Notificação por área VMD”, selecionar “Ligado” para o “Estado” da área de alarme em VMD.
•
Padrão: Desligado
[Área de alarme]
•
Faixa disponível: 1-4
•
Padrão: 1
IMPORTANTE
•
Quando inserir o nome do host de “Endereço do servidor de destino”, os ajustes DNS na guia [Rede] da página “Rede” devem ser configurados. (→16.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede])
•
Confirme se os endereços IP de destino estão corretamente registrados. Quando um destino registrado não existir, a notificação poderá ser retardada.