13.1 Configuração dos ajustes relativos à ação de alarme [Alarme]
Clique na guia [Alarme] na página “Alarme”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos ao alarme podem ser configurados nesta seção. Consulte as 13.4 Configuração dos ajustes relativos à ação da câmera na ocorrência de um alarme [Alarme] e 13.2 Configuração dos ajustes relativos ao terminal de saída de alarme [Alarme] para informações adicionais sobre os ajustes relativos às imagens de alarme e ao terminal de saída de alarme.
Alarme
[Terminal 1]
Determina como utilizar o terminal 1.
•
Desligado: Não utilizado.
•
Entrada de alarme: Recebe alarmes. Ao selecionar “Entrada de alarme”, um menu descendente para “Fechar” e “Abrir” é exibido.
–
Fechar: Um alarme será detectado quando o status do terminal for trocado para “Fechar”.
–
Abrir: Um alarme será detectado quando o status do terminal for trocado para “Abrir”.
•
Entrada Preto e Branco: Recebe entrada de comutação preto e branco. (Quando a entrada é ligada, o modo preto e branco é ativado.)
•
Ajuste de hora automático: Recebe a entrada de ajuste de hora. Quando o sinal for recebido, e se o relógio estiver dentro do intervalo de 29 minutos +/- a hora, o horário será ajustado a 00 minuto e 00 segundo. Quando o ajuste é feito para trás em menos de 5 segundos, o horário não é alterado. Ao selecionar “Ajuste de hora automático”, um menu descendente para “Fechar” e “Abrir” é exibido.
–
Fechar: O horário será ajustado quando o status do terminal for trocado para “Fechar”.
–
Abrir: O horário será ajustado quando o status do terminal for trocado para “Abrir”.
•
Padrão: Desligado
[Terminal 2]
Determina como utilizar o terminal 2.
•
Desligado: Não utilizado.
•
Entrada de alarme: Recebe alarmes. Ao selecionar “Entrada de alarme”, um menu descendente para “Fechar” e “Abrir” é exibido.
–
Fechar: Um alarme será detectado quando o status do terminal for trocado para “Fechar”.
–
Abrir: Um alarme será detectado quando o status do terminal for trocado para “Abrir”.
•
Saída de alarme: A saída de alarme será realizada de acordo com os ajustes para “Configuração do terminal de saída de alarme” (→13.2 Configuração dos ajustes relativos ao terminal de saída de alarme [Alarme]).
•
Padrão: Desligado
[Terminal 3]
Determina como utilizar o terminal 3.
•
Desligado: Não utilizado.
•
Entrada de alarme: Recebe alarmes. Ao selecionar “Entrada de alarme”, um menu descendente para “Fechar” e “Abrir” é exibido.
–
Fechar: Um alarme será detectado quando o status do terminal for trocado para “Fechar”.
–
Abrir: Um alarme será detectado quando o status do terminal for trocado para “Abrir”.
•
Saída AUX: A saída AUX será fornecida. Os botões [AUX] serão exibidos na página “Ao vivo”.
•
Padrão: Desligado
IMPORTANTE
•
Para os terminais de EXT I/O detectarem entradas de alarme quando o estado do terminal é mudado de Abrir a Fechar (Ligado) ou de Fechar a Abrir (Desligado), cerca de 100 ms ou mais são necessários. Tendo em vista que alarmes não podem ser detectados por cerca de 5 segundos após a detecção, as entradas de alarme recebidas dentro de 5 segundos após um alarme ser detectado não são detectadas.
Nota
•
AUX é um terminal da câmera que permite que os usuários operem (Abrir/Fechar) arbitrariamente a partir da página “Ao vivo”. Por exemplo, um operador pode controlar remotamente as luzes em um local em que a câmera está instalada, através da conexão do terminal ao controlador da luz.
•
Consulte o guia de instalação para informações adicionais sobre a classificação de entrada/saída de cada terminal.
[Alarme de detecção de movimento (VMD)]
Quando clicar em “VMD >>”, a guia [Área VMD] da página “Alarme” será exibida. (→13.5.1 Configurar as áreas VMD [Área VMD])
[Alarme de detecção de áudio]
Quando “Detecção de áudio>>” é clicado, a guia [Detecção de áudio] será exibida. (→13.6 Configuração dos ajustes relativos à detecção de áudio [Detecção de áudio])
[Alarme do comando]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se o alarme de comando será recebido ou não.
O alarme de comando é a função que fornece notificação de um alarme de protocolo Panasonic de outras câmeras. Quando a opção “Ligado” for selecionada, as ações de alarme serão realizadas entre múltiplas câmeras.
•
Padrão: Desligado
[Número de porta originária]
Selecione um número de porta a ser utilizada para receber o alarme de comando.
•
Faixa disponível: 1-65535
•
Padrão: 8181
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000
[Tempo de desativação do alarme]
Configure a duração em que as detecções não serão feitas após um alarme ser detectado. Por exemplo, ao usar esta função você pode prevenir que e-mails sejam enviados com frequência quando as notificações de e-mail forem configuradas para ser enviadas para telefones celulares quando um alarme for detectado.
5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 3min/ 5min/ 10min
Padrão: 5s
Nota
•
O tempo de duração em que as detecções dos alarmes não são feitas pode ser gerenciado para cada tipo de alarme. Por exemplo, durante o tempo em que as detecções de alarmes de comando não são feitas, podem ser feitas detecções para o alarme VMD.