11.1 Configuração dos ajustes relativos ao modo de captura de imagem [JPEG/H.264]
Clique na guia [JPEG/H.264] na página “Imagem/Áudio”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
[Modo de captura de imagem]
Selecionar um modo de captura de imagem entre as seguintes opções.
2 mega pixel [16:9](modo de 30fps)/2 mega pixel [16:9](modo de 60fps)/2 mega pixel [4:3](modo de 30fps)/3 mega pixel [4:3](modo de 30fps)*
* Usado por técnicas de super-resolução.
•
Padrão: 2 mega pixel [16:9](modo de 30fps)
IMPORTANTE
•
As posições das áreas podem ficar desalinhadas quando da mudança do “Modo de captura de imagem” com os seguintes ajustes de área configurados. Portanto, recomendamos que se configure cada ajuste de área pós configurar o “Modo de captura de imagem”.
–
Área de Privacidade (→11.4.2 Definição das áreas de máscara)
–
Zona de privacidade (→11.7 Configuração dos ajustes relativos à zona de privacidade (menu de configuração “Zona de privacidade”))
–
Área VMD (→13.5 Configuração dos ajustes VMD [Área VMD])
–
Área VIQS (→11.8 Configuração dos ajustes VIQS)
–
Bordas de recorde (→14.1 Configuração dos ajustes relativos a recorte [Recorte])
Nota
•
Ao selecionar “Ligado” Para “VIQS” e o valor de configuração para a relação de aspecto for mudado de “4:3” a “16:9”, certificar-se de que o valor de configuração VIQS não exceda a faixa máxima designada.