18.3 Verificação do status [Estado]
Clique na guia [Estado] da página “Manutenção”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
O status desta câmera pode ser verificado nesta página.
Viewnetcam.com
[Servidor]
O URL do servidor da funcionalidade “Viewnetcam.com” será exibido.
[Estado]
O status de registro para “Viewnetcam.com” será exibido.
[Pessoal(Câmera) Endereço]
O URL da câmera registrada para “Viewnetcam.com” será exibido.
UPnP
[Porta número(HTTP), Porta número (HTTPS)]
O número da porta ajustado para encaminhamento pela porta UPnP será exibido.
[Estado]
O status de encaminhamento pela porta será exibido.
[Endereço global de Roteador]
O endereço global do roteador será exibido.
Auto Verificação
O resultado da autoverificação do hardware será exibido.
Cartão de memória SD
[Modelo no.]
Exibe o número do modelo do cartão de memória SD.
Se a informação sobre o número do modelo não puder ser obtida, será exibido “Erro de leitura”. Se o cartão de memória SD não for usado, será exibido “Não utilizar”. Nos outros casos, é exibido “Desconhecido”.
[No. Serial]
Exibe o número de série do cartão de memória SD.
Se a informação sobre o número do modelo não puder ser obtida, será exibido “Desconhecido”.
[Capacidade restante]
Exibe a capacidade restante e a capacidade total do cartão de memória SD.
Esta informação é a mesma que é exibida em [Capacidade restante] nas informações do cartão de memória SD na guia [Cartão de memória SD] da página “Básico”.
[Tempo de operação]
Exibe o intervalo de tempo em que o cartão de memória SD está inserido e sendo usado com a câmera.
Se não for possível obter a quantidade de tempo que o cartão de memória foi usado, é exibido “Desconhecido”.
“Tempo de operação” é atualizado uma vez por hora.
[Número de vezes de sobrescrever]
Exibe o número de vezes de regravação calculado da capacidade total do cartão de memória SD, o número de vezes que a câmera gravou os arquivos no cartão de memória SD e os tamanhos dos arquivos.
Se o número de regravações não puder ser calculado, será exibido “Desconhecido”.
Nota
•
Como os valores de regravação são apenas estimativas calculadas pela câmera, eles podem diferir do número real de vezes de regravação.
•
Quando usar “Bloqueio de senha do cartão de memória SD” e a senha do cartão não corresponder, a informação acima não será exibida.
[No.] / [Data e hora] / [Descrição] do registro
Exibe o registro relacionado ao cartão de memória SD.

Categoria | Indicação | Descrição
--- | --- | ---
Cartão de memória SD | <SD> Formato | Cartão de memória SD formatado com êxito.
<SD> Erro de formato | Ocorrência de erro ao formatar o cartão de memória SD.
<SD> proteção contra gravação ativada (cartão bloqueado) | O cartão de memória SD instalado está protegido contra gravação.
<SD> Erro de detecção | O cartão de memória SD não pôde ser reconhecido corretamente.
<SD> Erro de gravação | Ocorrência de erro ao gravar no cartão de memória SD.
<SD> Erro de leitura | Ocorrência de erro ao ler um cartão de memória SD.
<SD> Erro de apagado | Ocorrência de erro ao excluir dados do cartão de memória SD.
<SD> Erro do sistema de arquivos | Ocorrência de erro do sistema de arquivos do cartão de memória SD.
<SD> Erro indefinido | Ocorrência de outros erros de cartão de memória SD que não os citados acima.

IMPORTANTE
•
Para usar essa função corretamente, formate o cartão de memória SD com a câmera antes de usá-lo.
•
Quando usar cartões de memória SD que foram usados em outros dispositivos, como em PCs, as informações corretas talvez não sejam exibidas.
•
Até 30 registros do cartão de memória SD podem ser salvos na memória interna da câmera. Quando os registros salvos do sistema atingirem o número máximo, os registros mais recentes irão substituir os registros mais antigos.
Nota
•
Acesse o nosso site da web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) para informações adicionais sobre o conteúdo dos status exibidos (em relação ao serviço “Viewnetcam.com”, a função UPnP ou a autoverificação).