18.5 Dados de configuração/cópia de segurança ou registros de restauração [Dados]
Clique na guia [Dados] da página “Manutenção”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos à cópia de segurança ou restauração de dados de configuração, e à gravação dos registros podem ser configurados nesta seção.
Cópia da segurança
[Dados de configuração]
Clique no botão [Executar] para fazer a cópia de segurança dos dados de configuração da câmera em um computador.
[Arquivo de cena]
Clique no botão [Executar] para fazer a cópia de segurança dos arquivos de cena da câmera em um computador.
[Registros]
Clique no botão [Executar] para fazer a cópia de segurança dos dados de registros da câmera em um computador.
IMPORTANTE
•
Ao fazer a cópia de segurança de configurações ou registros, a criação desses arquivos de segurança pode demorar.
•
Se a operação da cópia de segurança levar 10 minutos ou mais, pode ocorrer um estouro de tempo de comunicação. Nesse caso, pode acontecer de os dados da cópia de segurança não serem obtidos por completo. Portanto, recomendamos que as operações de cópia de segurança sejam concluídas em 10 minutos. É possível também verificar se os dados corretos foram ou não obtidos restaurando os dados obtidos (excluindo os dados de registro).
Restaurar
[Dados de configuração]
Pressione o botão [Procurar ...] e selecione os arquivos de dados de configuração para restaurar.
Clique no botão circular correspondente à opção desejada para determinar se deve ou não restaurar também o conteúdo de configuração de rede relacionado.
Clique no botão [Executar] para iniciar a restauração. Não realize operações até que a restauração for concluída. (A câmera será reiniciada quando a restauração for concluída.)
Certifique-se de definir o nome do arquivo dos arquivos de dados de configuração à “.dat” ao executar a restauração. (O nome do modelo deve ser escrito em letras minúsculas e “WV-” não é necessário.)
[Arquivo de cena]
Pressione o botão [Procurar ...] e selecione os arquivos de cena para restaurar.
Clique no botão [Executar] para iniciar a restauração. Não realize operações até que a restauração for concluída.
Certifique-se de definir o nome do arquivo dos dados do arquivo de cena usados à “.txt” ao executar a restauração. (O nome do modelo deve ser escrito em letras minúsculas e “WV-” não é necessário.)