11.5 Configuração do ajuste do foco (menu de configuração “Foco”)
Clique no botão [Configurações>>] de “Foco” na guia [Qualidade de imagem] na página “Imagem/Áudio”.
Ajustar a configuração de foco movendo o foco da lente à posição apropriada.
Ajustes manuais e automáticos são disponíveis.
A função de foco automático permite também aos usuários corrigir o fora de foco ao comutar entre imagens coloridas e imagens em preto e branco.
[Foco automático]
A função de foco automático começa automaticamente a ajustar o foco com base num objeto localizado no centro da tela, acionando o botão [Executar].
IMPORTANTE
•
Quando um valor com um intervalo maior do que “Máx. 1/30s” (Máx. 2/30s/ Máx. 4/30s/ Máx. 6/30s/ Máx.
10/30s/ Máx. 16/30s) está selecionado para “Velocidade máxima do obturador” (→[Velocidade máxima do obturador]), se o “Foco automático” for utilizado durante as operações do obturador lento durante a noite, o “Foco automático” demorará mais para concluir.
•
Nas seguintes localizações ou com os seguintes objetos, é possível que o foco não se ajuste automaticamente. Neste caso, ajuste manualmente o foco.
–
quando o objeto se move muito
–
quando há grandes alterações da intensidade de iluminação
–
quando o nível de luz é baixo
–
quando o objeto ou a localização é extremamente brilhante ou reflexivo
–
quando vê pelas janelas
–
quando a cobertura do dome é uma localização onde pode facilmente tornar-se suja
–
localizações onde não há muito contraste, como uma parede branca
–
quando há pisco intenso de luz
•
Quando imagens na área com luz quase infravermelha mudam de cor para preto e branco, as imagens podem ficar fora de foco devido à natureza das propriedades óticas. Neste caso, o foco pode ser corrigido automaticamente selecionando-se “Auto” ou “Posições (Presets)” para o “Método de ajuste” (o foco não será automaticamente ajustado conforme a mudança do nível de luminosidade uma vez que o foco seja corrigido).
[Foco]
O foco pode ser ajustado manualmente.
•
Botão [Perto]: Clique neste botão para ajustar o foco ao lado “Perto”.
•
Botão [Voltar]: Clique neste botão para reinicializar o foco ao padrão.
•
Botão [Longe]: Clique neste botão para ajustar o foco ao lado “Longe”.
[Método de ajuste]
Selecionar o método de ajuste de foco com a comutação entre o modo colorido e o modo preto e branco.
•
Auto: Ajusta a função de foco automático e corrige o fora de foco ao comutar entre imagens coloridas e imagens em preto e branco.
•
Posições (Presets): Realiza o movimento pré-definido a cada posição de foco específica quando da comutação entre imagens coloridas e imagens em preto e branco. A posição pré-definida é a posição do foco especificado da última vez, que foi memorizada automaticamente para cada imagem colorida e preto e branco.
•
fixar: Fixa a posição após ajustar o foco automaticamente ou manualmente.
•
Padrão: Auto
Botão [Fechar]
Clique neste botão para fechar o menu de configuração “Foco”.