13.4.1 Configuração dos ajustes relativos à qualidade de imagem em ação de alarme
Clique em “Taxa de compressão de imagem na detecção de alarme” de “Ação da câmera em alarme” na guia [Alarme] da página “Alarme”. (→13.4 Configuração dos ajustes relativos à ação da câmera na ocorrência de um alarme [Alarme])
[Taxa de compressão de imagem na detecção de alarme]
Selecione a opção “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a qualidade da imagem será diferente de “Qualidade 1” (→11.2 Configuração dos ajustes relativos às imagens JPEG [JPEG/H.264]) na detecção de um alarme.
•
Ligado: As imagens serão transmitidas com qualidade da imagem selecionada para “Qualidade de imagem na detecção do alarme”.
•
Desligado: Não troca a qualidade da imagem na detecção de um alarme.
•
Padrão: Desligado
[Qualidade de imagem na detecção do alarme]
A qualidade da imagem pode ser trocada na ocorrência de um alarme. Selecione a qualidade da imagem entre as seguintes.
0 Super fino/ 1 Fino/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 baixo
•
Padrão: 5 Normal