1.3 Monitoração de imagens recortadas
Imagens de ângulo total e imagens recortadas podem ser transmitidas ao mesmo tempo.
A função de recorte precisa ser configurada para poder-se transmitir imagens recortadas. (→14.1 Configuração dos ajustes relativos a recorte [Recorte])
Qualquer uma das imagens H.264(1), H.264(2), H.264(3), H.264(4), JPEG(1), JPEG(2), ou JPEG(3) ou todas as imagens H.264(1), H.264(2), H.264(3), e H.264(4) podem ser definidas como imagens de recorte.
Através da correspondência da configuração dos botões [Compressão] e [Fluxo de imagens] / [Tamanho da imagem] na página “Ao vivo” para o fluxo de imagens selecionado em “Recorte” na guia [Recorte], as imagens recortadas serão exibidas na tela [Recorte] da página “Ao vivo” e na área principal.
Recorte
É possível recortar as áreas que se deseja monitorar.
Com a configuração de diversas áreas de recorte, até 4 áreas podem ser exibidas em sequência.
Exibição em sequência com a função de recorte
Ao selecionar as áreas de recorte para ações de alarme, pode ser exibida a área que deseja monitorar (área inicial) quando ocorre um alarme.
Exibição em sequência com a função de recorte da ação de alarme
A.
Ocorrência de alarme
B.
Tempo durante a área de corte é exibida
Nota
•
O recorte de ação de alarme só pode ser usado quando uma definição diferente de “H.264(todo)” está selecionada para “Recorte”. (→14.1 Configuração dos ajustes relativos a recorte [Recorte])