11.4.2 Definição das áreas de máscara
Quando a opção “Desligado” for selecionada para “Super Dynamic(SD)” e “Compensação de luz de fundo (BLC)”, é possível compensar a luz de fundo mascarando as áreas mais brilhantes.
1.
Exibe o menu de configuração “Ajuste de imagem”. (→11.4 Configuração dos ajustes relativos ao ajuste de imagem, foco, extra zoom ótico, zona de privacidade, VIQS e compensação de distorção de lente [Qualidade de imagem])
2.
Clique no botão [Começar] da “Área de Privacidade”.
→
As bordas serão exibias e a imagem exibida na guia [Qualidade de imagem] será dividida em 48 (6x8).
3.
Clique nas áreas divididas a serem mascaradas.
→
As áreas clicadas serão mascaradas e se tornarão brancas. Para cancelar a máscara, clique na área novamente.
4.
Clique no botão [Fim] após completar as áreas de máscara.
→
As bordas na imagem exibida na guia [Qualidade de imagem] irão desaparecer.
IMPORTANTE
•
A área mascarada pode ficar desalinhada quando a configuração de JPEG/H.264 “Modo de captura de imagem” é mudada. Certificar-se de usar a área mascarada após mudar a configuração do “Modo de captura de imagem”.
•
A área mascarada pode ficar desalinhada quando “Extra zoom ótico” for configurado. Certificar-se de verificar a área mascarada após configurar o “Extra zoom ótico”.
Nota
•
Quando o botão [Voltar] for clicado, o mascaramento de todas as áreas mascaradas será cancelado.