13.2 Configuração dos ajustes relativos ao terminal de saída de alarme [Alarme]
Clique na guia [Alarme] na página “Alarme”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
Os ajustes relativos ao terminal de saída de alarme podem ser configurados nesta seção.
Configuração do terminal de saída de alarme
Para poder configurar a “Configuração do terminal de saída de alarme”, a opção “Saída de alarme” deve ser selecionada para [Terminal 2] do ajuste [Alarme].
[Saída de disparo de alarme]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se os sinais de alarme serão transmitidos para o terminal de saída de alarme quando um alarme for detectado.
•
Padrão: Desligado
[Advertência do cartão de memória SD]
Selecione Ligado ou Desligado para determinar se os sinais de alarme serão transmitidos do terminal de saída de alarme quando um erro for detectado no cartão de memória SD.
Condição de erro de cartão de memória SD: Advertência de cartão de memória SD (erro de gravação, erro de leitura, etc.), Tempo total de uso em 6 anos e número de regravações em mais de 2000 vezes
•
Ligado: Quando um estado de erro é detectado, os sinais do terminal de saída de um alarme são transmitidos e o botão de “Indicação de ocorrência de alarme” pisca na página “Ao vivo”.
•
Desligado: Desativa a detecção de status de advertência.
•
Padrão: Desligado
IMPORTANTE
•
Para usar essa função corretamente, formate o cartão de memória SD com a câmera antes de usá-lo.
Nota
•
O tempo total de uso de 6 anos é o tempo total de ativação do cartão SD inserido. O valor de 2000 ciclos é o limite máximo de regravações no cartão de memória SD industrial (tipo MLC). Esses valores são típicos, não uma garantia da vida útil do cartão SD.
•
O terminal de saída de alarme e as advertências do cartão de memória SD usam o mesmo terminal de saída alarme.
•
Um sinal é transmitido para o terminal de saída de alarme quando ocorre um alarme ou um erro de cartão de memória SD.
•
Quando é detectado um erro de cartão de memória SD, o botão de “Indicação de ocorrência de alarme” na página “Ao vivo” pisca. Se você clicar no botão de “Indicação de ocorrência de alarme”, esse botão será ocultado.
•
Sinais transmitidos do terminal de saída de alarme para [Advertência do cartão de memória SD] diferem dependendo das configurações de [Tipo de saída de alarme].
–
Quando “Bloquear” for selecionado: Mesmo após clicar no botão de “Indicação de ocorrência de alarme” e ele desaparecer, a transmissão dos sinais do terminal de saída de alarme continuará enquanto a causa da [Advertência do cartão de memória SD] não for resolvida.
–
Quando “Pulso” for selecionado: Mesmo após clicar no botão de “Indicação de ocorrência de alarme” e ele desaparecer, a transmissão dos sinais do terminal de saída de alarme continuará enquanto a causa da [Advertência do cartão de memória SD] não for resolvida. Entretanto, se o período especificado para [Largura de Pulso] for excedido, a transmissão de sinais do terminal de saída de alarme será interrompida.
[Tipo de saída de alarme]
Selecione “Bloquear” ou “Pulso” para o terminal de saída de alarme na ocorrência de um alarme.
•
Bloquear: Quando um alarme for detectado, o terminal de saída de alarme estará no modo selecionado para “Saída de disparo” até que o botão de indicação de ocorrência de alarme seja clicado.
•
Pulso: Quando um alarme for detectado, o terminal de saída de alarme estará no ajuste “Saída de disparo” para o período ajustado para “Largura de Pulso”. Quando o botão de indicação de ocorrência de alarme for clicado, o terminal de saída de alarme retornará ao estado normal.
•
Padrão: Bloquear
[Saída de disparo]
Selecione “Abrir” ou “Fechar” para determinar a abertura ou fechamento do terminal de saída quando transmitir os sinais de alarme.
•
Abrir: O terminal de saída de alarme será aberto quando transmitir os sinais de alarme. (Normalmente fechado)
•
Fechar: O terminal de saída de alarme será fechado quando transmitir os sinais de alarme. (Normalmente aberto)
•
Padrão: Fechar
Nota
•
Quando a opção “Abrir” for selecionada, o sinal de alarme será transmitido durante cerca de 20 segundos quando a alimentação da câmera for ligada.
[Largura de Pulso]
Quando a opção “Pulso” for selecionada para “Tipo de saída de alarme”, selecione a duração do terminal de saída de alarme entre as seguintes.
•
Faixa disponível: 1-120s
•
Padrão: 1s