1.1 Monitoração de imagens de uma única câmera
1.
Inicie o navegador de Internet.
2.
Inserir o endereço IP atribuído por meio do “Software de configuração IP” da Panasonic na caixa de endereço do navegador.
•
Exemplo ao inserir um endereço IPv4: http://URL registrado utilizando o endereço IPv4
http://192.168.0.10/
•
Exemplo ao inserir um endereço IPv6: http://[URL registrado utilizando o endereço IPv6]
http://[2001:db8::10]/
<Exemplo de acesso IPv4>
<Exemplo de acesso IPv6>
IMPORTANTE
•
Quando o número da porta HTTP é mudado de “80”, inserir “http://endereço IP da câmera + : (dois pontos) + número da porta” na caixa de endereço do navegador. (Exemplo: http://192.168.0.11:8080)
•
Com o computador em uma rede local, configurar a configuração do servidor proxy do navegador (em [Opções da Internet…] sob [Ferramentas] na barra do menu) para evitar o servidor proxy para o endereço local.
Nota
•
Referir-se à 16.4 Acesso à câmera utilizando o protocolo HTTPS para informações adicionais sobre o caso no qual “HTTPS” é selecionado para “HTTPS” - “Conexão” na guia [Avançado] da página “Rede” (→16.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede]).
3.
Acionar a tecla [Enter] no teclado.
→
A página “Ao vivo” será exibida. Referir-se à 1.2 Da página “Ao vivo” para informações adicionais sobre a página “Ao vivo”.
Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Autent. do usuário”, a janela de autenticação será exibida antes de as imagens ao vivo aparecerem para inserir o nome de usuário e a senha. O nome de usuário e a senha padrão são os seguintes.
Nome do Usuário: admin
Senha: 12345
IMPORTANTE
•
Para mais alta segurança, mudar a senha para o nome de usuário “admin”. Recomenda-se mudar a senha periodicamente.
•
Ao exibir diversas imagens H.264 num computador, as imagens podem não ser exibidas dependendo da capacidade do computador.
Nota
•
O número máximo de acessos simultâneos de usuários é 14, incluindo usuários que recebem imagens H.264 e usuários que recebem imagens JPEG. Dependendo dos valores definidos para “Controle de banda (taxa de bits)” e “Máx. taxa de transferência(por cliente)”, o número máximo de acessos simultâneos pode ser 14 ou menos. Quando do acesso simultâneo de 14 usuários, a mensagem de limite de acessos será exibida para os que tentarem acessar subsequentemente. Quando a opção “Multicast” for selecionada para “Tipo de transmissão” de “H.264”, somente o primeiro usuário que acessar para monitoração de imagens H.264 será incluído no número máximo. O segundo usuário e os subsequentes que estiverem monitorando imagens H.264 não serão incluídos no número máximo.
•
Ao selecionar a opção “Ligado” para “Transmissão H.264” (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)), imagens H.264 serão exibidas. Ao selecionar “Desligado”, uma imagem JPEG será exibida. É possível exibir uma imagem JPEG mesmo ao selecionar “Ligado” para a “Transmissão H.264”. Neste caso, o intervalo de atualização de imagens JPEG será limitado a 5 fps.
•
O intervalo de atualização pode ser estendido dependendo do ambiente da rede, da capacidade do computador, do alvo fotográfico, do tráfego de acesso, etc.
<Intervalo de atualização das imagens JPEG>
Quando a opção “Ligado” for selecionada para “Transmissão H.264”
Máx. 5fps
Quando a opção “Desligado” for selecionada para “Transmissão H.264”
Máx. 30fps