11.5 Einstellung des Betrachtungswinkels mithilfe von Extra-Zoom
Auf der “Bild/Audio”-Seite, [Bildqualität]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Extra zoom” anklicken. (→11.4 Einstellungen für Bildeinstellung, Extra-Zoom, Privatzonen, VIQS und Verzerrungskompensation [Bildqualität])
Der Betrachtungswinkel kann mithilfe der Funktion Extra-Zoom eingestellt werden.
•
: Durch Anklicken dieser Taste wird das Zoomverhältnis auf “Weit” eingestellt.
•
: Durch Anklicken dieser Taste wird das Zoomverhältnis auf x1,0 eingestellt.
•
: Durch Anklicken dieser Taste wird das Zoomverhältnis auf “Tele” eingestellt.
•
: Durch Anklicken dieser Tasten die horizontale/vertikale Ausrichtung des Bildes nach dem Zoomen festlegen.
Anmerkung
:
•
Bei Wahl von “2 Megapixel [16:9]” für “Bild-Digitalisierung” beträgt das maximale Zoomverhältnis des zusätzlichen Zooms 3,0.
•
Bei Wahl von “2 Megapixel [4:3]” oder “3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung” beträgt das maximale Zoomverhältnis des zusätzlichen Zooms x2,5.
:
•
Das maximale Zoomverhältnis für den Extra-Zoom beträgt x2,0.
WICHTIG
•
Die Positionen verschieben sich, wenn die Einstellungen des zusätzlichen Zooms konfiguriert werden, wenn der Maskenbereich (→11.4.2 Einrichten von Maskenbereichen), Privatzone (→11.6 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”)), VMD-Bereich (→13.3 VMD-Einstellungen [VMD-Bereich]), VIQS-Bereich (→11.8 Einstellung des VIQS-Bereichs) oder Ausschnittbereich (→14.1 Einstellungen für Bildausschneidung [AUSSCHNEIDEN]) konfiguriert werden. Um dies zu verhindern, den Extra-Zoom vor anderen Funktionen einstellen.