11.1 Einstellung der Bild-Digitalisierung [JPEG/H.264]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [JPEG/H.264]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
[Bild-Digitalisierung]
Eine der unten aufgeführten Bild-Digitalisierungen (Pixelzahlen) wählen.
:
2 Megapixel [16:9]/2 Megapixel [4:3]/3 Megapixel [4:3]*1
•
Vorgabe: 2 Megapixel [16:9]
:
1,3 Megapixel [16:9]/1,3 Megapixel [4:3]
•
Vorgabe: 1,3 Megapixel [4:3]
WICHTIG
•
Eine Änderung der “Bild-Digitalisierung” bei der Einstellung folgender Bereiche kann eine Verschiebung der Bereiche zur Folge haben. Es empfiehlt sich daher, die Bereiche nach der Einstellung der “Bild-Digitalisierung” vorzunehmen.
–
Maskenbereich (→11.4.2 Einrichten von Maskenbereichen)
–
Privatzone (→11.6 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”))
–
VMD-Bereich (→13.3 VMD-Einstellungen [VMD-Bereich])
–
VIQS-Bereich (→11.7 VIQS-Einstellungen)
–
Ausschnittrahmen (→14.1 Einstellungen für Bildausschneidung [AUSSCHNEIDEN])
Anmerkung
•
Wenn “VIQS” auf “An” steht und der Wert des Bildseitenverhältnisses von “4:3” zu “16:9” geändert wird, sicherstellen, dass der Einstellwert für VIQS innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt.
*1
Für SuperResolution-Anwendungen.