13.2.1 Einstellung der Bildqualität in Verbindung mit Alarmoperationen
Auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register, unter “Kamerabewegung bei Alarm” auf den Posten “Bildkompression im Alarmfall” klicken. (→13.2 Einstellung von Kameraoperationen im Alarmfall [Alarm])
[Bildkompression im Alarmfall]
Mit “An” oder “Aus” das Ändern der Bildqualität unter “Qualität 1” (→11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264]) im Alarmfall aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Bilder werden mit der unter “Bildqualität im Alarmfall” gewählten Bildqualität übertragen.
•
Aus: Die Bildqualität wird im Alarmfall nicht geändert.
•
Vorgabe: Aus
[Bildqualität im Alarmfall]
Im Alarmfall kann auf eine andere Bildqualität umgeschaltet werden. Eine der folgenden Bildqualitäten wählen.
0 Superfein/ 1 Fein/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Niedrig
•
Vorgabe: 5 Normal