Kapitel 17 Einstellung der Zeitpläne [Zeitplan]
Auf der “Zeitplan”-Seite können folgende Festlegungen für Zeitpläne getroffen werden.
•
VDM-Erlaubnis
•
Tonerkennungserlaubnis
•
Zugriffserlaubnis
•
H.264-Aufzeichnung
•
Szenendatei
•
Periodische FTP-Übertragung
Die “Zeitplan”-Seite weist nur das [Zeitplan]-Register auf.
Bis zu 5 Zeitpläne können eingestellt werden.
1.
Unter “Zeitplanmodus” eine dem Zeitplan zuzuweisende Operation auswählen.
Die Vorgabe ist “Aus”.
•
Aus: Innerhalb des Zeitplans wird keine Operation durchgeführt.
•
VDM-Erlaubnis: Der Video-Bewegungsmelder (VMD) ist für die Dauer des Zeitplans aktiv.
•
Tonerkennungserlaubnis: Die Tonerkennung ist für die Dauer des Zeitplans aktiv.
•
Zugriffserlaubnis: Benutzer, deren Berechtigungsebene auf dem [Benutzer-Auth.]-Register (→15.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.]) auf 2 und 3 festgelegt worden ist, können nur für die im Zeitplan vorgesehene Dauer auf die Kamera zugreifen.
•
H.264-Aufzeichnung(Aufzeichnungsstream 1): Die SD-Aufzeichnung erfolgt zu dem im Zeitplan festgelegten Zeitpunkt. Steht nur beim Bildformat H.264 zur Verfügung.
•
H.264-Aufzeichnung(Aufzeichnungsstream 2): Die SD-Aufzeichnung erfolgt zu dem im Zeitplan festgelegten Zeitpunkt. Steht nur beim Bildformat H.264 zur Verfügung.
•
Bildeinst. 1: Wenn die im Zeitplan vorgegebene Zeit gekommen ist, werden die Bilder auf die in “Szenendatei 1” festgelegte Bildqualität eingestellt. Nach Ablauf der für den Zeitplan vorgesehenen Zeit werden die unter “Keine Szenendatei” festgelegten Einstellungen für die Bilder gültig.
•
Bildeinst. 2: Wenn die im Zeitplan vorgegebene Zeit gekommen ist, werden die Bilder auf die in “Szenendatei 2” festgelegte Bildqualität eingestellt. Nach Ablauf der für den Zeitplan vorgesehenen Zeit werden die unter “Keine Szenendatei” festgelegten Einstellungen für die Bilder gültig.
•
Periodische FTP-Übertragung: Die periodische FTP-Übertragung erfolgt zu dem im Zeitplan festgelegten Zeitpunkt.
Anmerkung
•
Um “Zugriffserlaubnis” nutzen zu können, auf der “Benutzerverw.”-Seite, [Benutzer-Auth.]-Register (→15.1 Einstellung der Benutzer-Authentifizierung [Benutzer-Auth.]), “Benutzer-Auth.” auf “An” und auf der “Host-Auth.”-Seite (→15.2 Einstellung der Host-Authentifizierung [Host-Auth.]) “Host-Auth.” auf “Aus” setzen.
•
Bei Wahl von “H.264-Aufzeichnung(Aufzeichnungsstream 1)”, oder “H.264-Aufzeichnung(Aufzeichnungsstream 2)” den Posten “Aufzeichnungsformat” auf dem [SD-Speicherkarte]-Register auf “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, oder “H.264(4)” setzen und “Speicher-Trigger” auf “Zeitplan”. (→10.3 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte])
2.
Durch Markieren der entsprechenden Ankreuzfelder Wochentage wählen.
3.
Im Pull-Down-Menü eine Start- und eine Endzeit für den Zeitplan wählen.
Soll die Zeit nicht vorgegeben werden, das Ankreuzfeld für “24h” markieren.
4.
Nach der Einstellung die [Einst.]-Taste anklicken.
→
Das Ergebnis wird im unteren Teil des Fensters dargestellt.
Anmerkung
•
Die unten im Fenster angezeigten Zeitpläne können durch Zuweisung unterschiedlicher Farben gekennzeichnet werden.