18.2 Aktualisieren der Firmware [Upgrade]
Auf der “Wartung”-Seite das [Upgrade]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Auf dieser Seite kann die Firmware überprüft und auf die neueste Version aktualisiert werden. Zur Aktualisierung der Firmware wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
[Modell-Nr.], [MAC-Adresse], [Seriennummer], [Firmware-Version], [IPv6-Adresse], [Installationszähler für Viewer-Software], [Zeit seit Herstellungsdatum]
Die Informationen zu jedem Posten werden angezeigt.
[Erweiterungssoftware >>]
Ein Link zum Erweiterungssoftware-Bildschirm wird angezeigt.
Weitere Informationen zur Erweiterungssoftware finden Sie auf unterer Website (http://security.panasonic.com/kms/).
1.
Beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler über das Herunterladen der neuesten Firmware-Version auf einen PC.
WICHTIG
•
Der Name des Verzeichnisses, in dem die heruntergeladene Firmware gespeichert werden soll, darf keine Leerstellen enthalten.
2.
Auf die [Durchsuch...]-Taste klicken und die herunterzuladende Firmware angeben.
Anmerkung
•
Die neuesten Firmware-Versionen finden Sie auf unserer Webseite.
–
Bei Einsatz der Kamera in Japan
http://sol.panasonic.biz/security/support/
–
Bei Einsatz der Kamera außerhalb Japans
http://security.panasonic.com/support/
•
Zum Besuch der Webseite ist ein Internetanschluss erforderlich.
3.
Durch Anklicken der der gewünschten Option entsprechenden Radiotaste festlegen, ob die Einstellungen nach der Aktualisierung der Firmware initialisiert werden sollen oder nicht.
Vorgabe: Nach dem Upgrade nicht auf die Vorgabeeinstellungen zurücksetzen.
Anmerkung
•
Bitte beachten, dass die Einstellungen nach einer Initialisierung nicht wieder eingespielt werden können.
4.
Die [Ausführ.]-Taste anklicken.
→
Ein Dialogfeld fordert zur Bestätigung auf.
WICHTIG
•
Nach dem Upgrade die temporären Internetdateien löschen. (→Kapitel 21 Fehlersuche)
•
Zum Aktualisieren der Firmware einen PC verwenden, der in demselben Subnetz wie das Gerät liegt.
•
Bei der Aktualisierung der Firmware den Anweisungen des Fachhändlers folgen.
•
Bei der Aktualisierung der Anwendersoftware die Firmware mit der vorgeschriebenen Datei (Erweiterung:img) aktualisieren.
Die Benennung der Aktualisierungsdatei ist “Modellbezeichnung (In Kleinbuchstaben eingeben. “WV-” weglassen.)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” bezeichnet die Version der Firmware.)
•
Während der Aktualisierung darf die Kamera nicht ausgeschaltet werden.
•
Bis Ende des Aktualisierungsvorgangs keine Bedienungshandlungen vornehmen.
•
Bei Wahl von “Nach Upgrade auf Vorgaben rücksetzen (außer Netzwerkeinstellungen)” werden folgende Netzwerkeinstellungen im Rahmen der Firmware-Aktualisierung nicht auf die Vorgaben zurückgesetzt.
DNS-Primäradressen- und DNS-Sekundäradressen-Einstellungen für IPv4, DNS-Primäradressen- und DNS-Sekundäradressen-Einstellungen für IPv6, An/Aus für DHCP, IP-Adresse, Subnet Maske, Standard-Gateway, HTTP-Port, HTTPS-Port, Anschlussprotokoll (HTTP/HTTPS), CRT-Schlüssel, Serverzertifikat, UPnP-Einstellung, Übertragungsgeschwindigkeit, Bandbreitenskalierung (Bitrate), Uhrzeit & Datum
•
Jede Installation der Viewer-Software auf einem PC muss durch eine Lizenz gedeckt sein. Bitte beraten Sie sich mit Ihrem Fachhändler über die Software-Lizenz.