1.3 Überwachung von Bildausschnitten
Gesamtbilder und Bildausschnitte können gleichzeitig übertragen werden.
Die Bildausschnittfunktion muss konfiguriert werden, um Bildausschnitte zu übertragen. (→14.1 Einstellungen für Bildausschneidung [AUSSCHNEIDEN])
Eines der Bildformate H.264(1), H.264(2), H.264(3), H.264(4), JPEG(1), JPEG(2) oder JPEG(3) oder die Bildformate H.264(1), H.264(2), H.264(3) und H.264(4) insgesamt können auf Bildausschnitte eingestellt werden.
Zum Anzeigen von Bildausschnitten in der [AUSSCHNEIDEN]-Anzeige auf der “Live”-Seite und im Hauptbereich müssen die Einstellungen für die [Kompression]- und [Stream]/[Bild-Digitalisierung]-Tasten auf der “Live”-Seite an die auf dem [AUSSCHNEIDEN]-Register unter “AUSSCHNEIDEN” getroffenen Einstellungen angepasst werden.
Ausschneiden
Bildbereiche, die überwacht werden sollen, können ausgeschnitten werden.
Wenn mehrere Bildausschnitte eingerichtet werden, können in einer Sequenz bis zu 4 Bereiche angezeigt werden.
Sequenzanzeige von Bildausschnitten
Zum Anzeigen des im Alarmfall zu überwachenden Bereichs (Home-Bereich) müssen den Ausschnittbereichen Alarmoperationen zugeordnet werden.
Sequenzanzeige von alarmierten Bildausschnitten
A.
Alarmfall
B.
Anzeigedauer der alarmierten Bildausschnitte
Anmerkung
•
Die Anzeige von alarmierten Bildausschnitten ist nur dann möglich, wenn “AUSSCHNEIDEN” auf einen anderen Wert als “H.264(alles)” eingestellt ist. (→14.1 Einstellungen für Bildausschneidung [AUSSCHNEIDEN])