11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [JPEG/H.264]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
In diesem Abschnitt erfolgen Einstellungen für H.264-Bilder wie “Max. Bitrate (pro Client)”, “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” und “Bildqualität”. Siehe 11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264] zu Einzelheiten über die Einstellungen für JPEG-Bilder.
H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)
[H.264-Übertragung]
Mit “An” oder “Aus” die Übertragung von H.264-Bildern aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Übertragung von H.264-Bildern
•
Aus: Keine Übertragung von H.264-Bildern.
•
Vorgabe: An
Anmerkung
•
Wenn unter “H.264-Übertragung” der Posten “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, oder “H.264(4)” auf “An” steht, können sowohl H.264- als auch JPEG-Bilder auf der “Live”-Seite angezeigt werden.
•
Wenn unter “H.264-Übertragung” der Posten “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, oder “H.264(4)” auf “An” stehen, kann sich ein lägeres Übertragungsintervall für JPEG-Bilder ergeben.
[Internet-Modus (über HTTP)]
Zum Übertragen von H.264-Bildern über das Internet “An” wählen. H.264-Bilder können übertragen werden, ohne die Einstellungen eines auf JPEG-Bilder eingestellten Breitband-Routers zu ändern.
•
An: H.264-Bilder und Audio werden über den HTTP-Port übertragen. Siehe [HTTP-Port] zu Einzelheiten über die Einstellung von HTTP-Portnummern.
•
Aus: H.264-Bilder und Audio werden über den UDP-Port übertragen.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Bei Wahl von “An” steht als “Verbindungsart” nur “Unicast-Port (AUTO)” zur Verfügung.
•
Bei Wahl von “An” kann eine gewisse Zeit vergehen, bis H.264-Bilder angezeigt werden.
•
Wenn bei Wahl von “An” zu viele Benutzer gleichzeitig zugreifen oder die Übertragung mit Audio erfolgt, werden H.264-Bilder u.U. nicht angezeigt.
•
Bei Wahl von “An” ist nur Zugriff auf IPv4-Adressen möglich.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Eine der unten aufgeführten Bild-Digitalisierungen (Pixelzahlen) wählen. Die Auswahl kann durch die bereits gewählte Bild-Digitalisierung eingeschränkt sein.

Bild-Digitalisierung | Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)
--- | ---
H.264(1) | H.264(2) | H.264(3) | H.264(4)
2 Megapixel [16:9] | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1920x1080 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
2 Megapixel [4:3] | 1600x1200 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1600x1200 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120
3 Megapixel [4:3] | 2048x1536*1 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 2048x1536*1 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120
1,3 Megapixel [16:9] | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90 | 1280x720 640x360 320x180 160x90
1,3 Megapixel [4:3] | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120 | 1280x960 800x600 VGA 400x300 QVGA 160x120

•
Vorgabe:
–
H.264(1): 1920x1080
–
H.264(2): 640x360
–
H.264(3): 320x180
–
H.264(4): 160x90
–
H.264(1): 1280x960
–
H.264(2): VGA
–
H.264(3): QVGA
–
H.264(4): 160x120
[Übertragungspriorität]
Eine der folgenden Übertragungsprioritäten für H.264-Bilder wählen:
•
Konstante Bitrate: H.264-Bilder werden mit der unter “Max. Bitrate (pro Client) *” gewählten Bitrate übertragen.
•
VBR: H.264-Bilder werden mit der unter “Bildwiederholfrequenz*” gewählten Bildwiederholfrequenz übertragen; dabei wird die unter “Bildqualität” gewählte Bildqualität aufrecht erhalten. H.264-Bilder werden mit einer Bitrate übertragen, die innerhalb dem unter “Max. Bitrate (pro Client)*” eingestellten Maximalwert liegt. Die Bildqualität ist unveränderlich, aber die Aufzeichnungskapazität ändert sich entsprechend der unter “Bildqualität” getroffenen Einstellung und den Aufnahmebedingungen. Soll die Aufzeichnungskapazität im Voraus berechnet werden, so kann dies unter “Erweiterte VBR” erfolgen.
•
Priorität der Bildwiederholfrequenz: H.264-Bilder werden mit der unter “Bildwiederholfrequenz*” gewählten Bildwiederholfrequenz übertragen.
•
Größte Mühe: In Abhängigkeit von der verfügbaren Netzwerkbandbreite werden H.264-Bilder mit einer Bitrate übertragen, die zwischen dem Maximal- und Minimalwert der unter “Max. Bitrate (pro Client)*” gewählten Bitrate liegt.
•
Erweiterte VBR: Die Übertragung von H.264-Bildern erfolgt mit der unter “Bildwiederholfrequenz*” gewählten Bildwiederholfrequenz; die durchschnittliche Übertragungsrate wird so geregelt, dass sie innerhalb der durch “Regelzeit” vorgegebenen Zeitspanne der für “Max. Bitrate (pro Client)*” gewählten Bitrate entspricht.
•
Vorgabe: Priorität der Bildwiederholfrequenz
Anmerkung
•
Wenn für “Übertragungspriorität” der Posten “Priorität der Bildwiederholfrequenz” oder “Erweiterte VBR” gewählt wird, kann sich eine Einschränkung der zulässigen Anzahl der auf die Kamera gleichzeitig zugreifenden Benutzer (auf weniger als 10) ergeben.
[Bildwiederholfrequenz*]
Eine der folgenden Bildwiederholfrequenzen für H.264-Bilder wählen:
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 30fps*
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist aktivierbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “Priorität der Bildwiederholfrequenz”, “Erweiterte VBR”, oder “VBR” steht.
•
“Bildwiederholfrequenz*” ist durch “Max. Bitrate (pro Client)*” beschränkt. Deshalb ist die Bitrate eventuell niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird. Wenn “Übertragungspriorität” auf “VBR” steht, können in Abhängigkeit von den unter “Max. Bitrate (pro Client)*” und “Bildqualität” getroffenen Einstellungen periodische Unterbrechungen in der Bildübertragung auftreten. Die Bildübertragung nach einer Änderung der Einstellungen überprüfen.
[Max.zulässiger Burstfehler]
Die zulässige Überschreitung der “Max. Bitrate (pro Client)*” wählen.
Hoch/Mittel/Niedrig
•
Vorgabe: Niedrig
Anmerkung
•
Dieser Posten ist nur dann wählbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “Erweiterte VBR” steht.
•
Wenn “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, oder “H.264(4)” als “Aufzeichnungsformat” ausgewählt ist, sind “Hoch” und “Mittel” nicht verfügbar.
[Regelzeit]
Eine der folgenden Zeitspannen für die Regelung der Bitrate wählen. Die Übertragung von Bildern erfolgt so, dass die durchschnittliche Übertragungsrate innerhalb der gewählten Zeitspanne der für “Max. Bitrate (pro Client)*” gewählten Bitrate entspricht.
1h/6h/24h/1 Woche
•
Vorgabe: 24h
Anmerkung
•
Dieser Posten ist nur dann wählbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “Erweiterte VBR” steht.
[Max. Bitrate (pro Client)*]
Eine H.264-Bitrate pro Client wählen: Wenn für “Übertragungspriorität” der Posten “Größte Mühe” gewählt wird, die maximale und minimale Bitrate vorgeben.
64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ 6144kbps*/ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*/ 16384kbps*/ 20480kbps*/24576kbps*/ 30720kbps*/ 40960kbps*
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 4096kbps* / 2048kbps*
–
H.264(2): 1536kbps*
–
H.264(3): 1024kbps*
–
H.264(4): 512kbps*
* Der für H.264 einstellbare Bitratenbereich ist je nach der gewählten “Übertragungspriorität” und “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” unterschiedlich.
Bei Einstellung von “Übertragungspriorität” auf “Konstante Bitrate”, “Priorität der Bildwiederholfrequenz”, “Erweiterte VBR” oder “Größte Mühe”
•
160x120 und 160x90: 64kbps - 2048kbps*
•
QVGA, 400x300, VGA, 320x180, und 640x360: 64kbps - 4096kbps*
•
800x600: 128kbps* - 4096kbps*
•
1280x960 und 1280x720: 256kbps* - 8192kbps*
•
1920x1080 und 1600x1200: 512kbps* - 14336kbps*
•
2048x1536: 1024kbps* - 24576kbps*
Bei Einstellung von “Übertragungspriorität” auf “VBR”
•
160x120 und 160x90: 64kbps - 40960kbps*
•
QVGA, 400x300, VGA, 320x180, und 640x360: 64kbps - 40960kbps*
•
800x600: 128kbps* - 40960kbps*
•
1280x960 und 1280x720: 256kbps* - 40960kbps*
•
1920x1080 und 1600x1200: 512kbps* - 40960kbps*
•
2048x1536: 1024kbps* - 40960kbps*
Anmerkung
•
Die Bitrate für H.264 ist durch “Bandbreitenskalierung(Bitrate)” auf dem [Netzwerk]-Register der “Netzwerk”-Seite (→16.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]) beschränkt. Deshalb ist die Bitrate niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
[Bildqualität]
Eine der folgenden Verbindungsarten für das H.264-Format wählen:
•
Wenn “Übertragungspriorität” auf “Konstante Bitrate” oder “Größte Mühe” steht: Niedrig(Priorität Bewegung)/ Normal/ Fein(Priorität Bildqualität)
•
VBR: 0 Superfein/ 1 Fein/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Niedrig
•
Vorgabe: Normal
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist aktivierbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “Konstante Bitrate”, “Größte Mühe”, oder “VBR” steht.
[Intelligente Codierung-Modus]
Sie können die Anpassung der Stream-Übertragung ein- und ausschalten.
Damit können Sie die übertragene Datenmenge reduzieren, wenn es wenig Bewegung im Bild gibt.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist verfügbar, wenn “Übertragungspriorität” auf “VBR” eingestellt ist.
•
Wenn der “Intelligente Codierung-Modus” auf “An” steht, wird das maximale Auffrischintervall 8s.
•
Wenn der “Intelligente Codierung-Modus” von “An” auf “Aus” geändert wird, kehrt die Einstellung für das “Auffrischintervall” zurück zum Wert “Aus”.
•
Wenn Sei den Intelligente Codierung-Modus auf “An” stellen, ist das Auffrischintervall zwischen 1s und 8s variabel. Wenn nur I-Frame für Wiedergabe und Anzeige genutzt wird, ändert sich das Anzeigeintervall.
[Auffrischintervall]
Ein Intervall (I-Frame-Intervall;0,2 - 5 Sek.) für die Auffrischung der angezeigten H.264-Bilder wählen.
In einer Netzwerkumgebung, in der häufig Fehler auftreten, das Auffrischintervall für H.264-Bilder verkürzen, um Bildverzerrung zu reduzieren. Das Auffrischintervall kann jedoch länger sein als der Einstellwert.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Vorgabe: 1s
[Verbindungsart]
Eine der folgenden Verbindungsarten für das H.264-Format wählen:
•
Unicast-Port (AUTO): Der Mehrfachzugriff auf dieselbe Kamera durch bis zu 14 Benutzer ist möglich. Bei der Übertragung von Bild- und Tondaten von der Kamera werden “Unicast-Port1(Bild)” und “Unicast-Port2(Audio)” automatisch angewählt. Wenn eine Festlegung der Portnummer für die Übertragung von H.264-Bildern nicht erforderlich ist, wie z.B. in bestimmten LAN-Umgebungen, sollte “Unicast-Port (AUTO)” gewählt werden.
•
Unicast-Port (MANUELL): Der Mehrfachzugriff auf dieselbe Kamera durch bis zu 14 Benutzer ist möglich. Um Bild- und Ton daten von der Kamera zu übertragen, müssen “Unicast-Port1(Bild)” und “Unicast-Port2(Audio)” manuell gewählt werden.
Die Portnummer des für die Übertragung von H.264-Bildern über das Internet verwendeten Routers kann durch Einstellung von “Unicast-Port (MANUELL)” festgelegt werden (→16.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]). Siehe die Bedienungsanleitung des verwendeten Routers.
•
Multicast: Eine unbegrenzte Anzahl Benutzer kann gleichzeitig auf eine Kamera zugreifen. Bei Multicast-Übertragung von H.264-Bildern die Felder “Multicast-Adresse”, “Multicast-Port” und “Multicast TTL/HOPLimit” ausfüllen. Siehe 1.1 Überwachen von Bildern einer Einzelkamera zu Einzelheiten über maximalen Mehrfachzugriff.
•
Vorgabe: Unicast-Port (AUTO)
[Unicast-Port1(Bild)]*2
Die Unicast-Portnummer (für die Übertragung von Bildern der Kamera) eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1024 - 50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 32004
–
H.264(2): 32014
–
H.264(3): 32024
–
H.264(4): 32034
[Unicast-Port2(Audio)]*2
Die Unicast-Portnummer (für die Übertragung des Tons von der Kamera) eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1024 - 50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 33004
–
H.264(2): 33014
–
H.264(3): 33024
–
H.264(4): 33034
[Multicast-Adresse]*3
Die Multicast-IP-Adresse eingeben. Bild und Ton werden zur vorgegebenen IP-Adresse übertragen.
•
Einstellbare IPv4-Adressen: 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Einstellbare IPv6-Adressen: Mit “SCH-VOR” beginnende Multicast-Adresse
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 239.192.0.20
–
H.264(2): 239.192.0.21
–
H.264(3): 239.192.0.22
–
H.264(4): 239.192.0.23
Anmerkung
•
Eine noch nicht vergebene IP-Adresse als Multicast-Adresse eingeben.
[Multicast-Port]*3
Die Multicast-Portnummer (für die Übertragung von Bildern der Kamera) eingeben.
•
Einstellbare Portnummern: 1024 - 50000 (Nur gerade Zahlen sind zulässig.)
•
Vorgabe: 37004
Anmerkung
•
Die Portnummer, die bei der Übertragung von Audiodaten durch das Gerät herangezogen wird, setzt sich aus der Multicast-Portnummer plus “1000” zusammen.
[Multicast TTL/HOPLimit]*3
Einen Wert für “Multicast TTL/HOPLimit” eingeben.
•
Einstellbare Werte: 1-254
•
Vorgabe: 16
WICHTIG
•
Bei Übertragung von H.264-Bildern über ein Netzwerk kommen die übertragenen Bilder in Abhängigkeit von der Proxyserver- bzw. Firewall-Einstellung u.U. nicht zur Anzeige. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Administrator des Netzwerks.
•
Bei Verwendung von mehreren Netzwerk-Schnittstellenkarten im PC sollten die nicht für den Empfang von Bildern eingesetzten Schnittstellenkarten unwirksam gemacht werden, wenn Bilder über den Multicast-Port angezeigt werden.
*1
Für SuperResolution-Anwendungen.
*2
Wenn “Verbindungsart” auf “Unicast-Port (MANUELL)” steht, muss die Unicast-Portnummer angegeben werden.
*3
Wenn “Verbindungsart” auf “Multicast” steht, muss die Multicast-IP-Adresse angegeben werden.