11.7 VIQS-Einstellungen
Auf der “Bild/Audio”-Seite, [Bildqualität]-Register, die [Setup>>]-Taste für “VIQS” anklicken. (→11.4 Einstellungen für Bildeinstellung, Extra-Zoom, Privatzonen, VIQS und Verzerrungskompensation [Bildqualität])
VIQS ist die Abkürzung für Variable Image Quality on Specified area (Bereich für variierbare Bildqualität) und ermöglicht es, die Bildqualität innerhalb eines vorgegebenen Bereichs zu ändern.
Die Bildqualität kann innerhalb eines vorgegebenen Aufnahmebereichs (Bild) angehoben werden.
Außerdem kann der Umfang der Bilddaten verringert werden, indem die Bildqualität in anderen Bereichen reduziert wird.
Die Einstellung VIQS steht nur bei H.264-Bildern zur Verfügung.
Bis zu 8 VIQS-Bereiche können festgelegt werden.
Bei Wahl von H.264-Bildern unter “Stream” kann das Bild nach der Konfigurierung von VIQS überprüft werden, indem die [Prüfen]-Taste angeklickt wird. Zum Überprüfen kann auch ein H.264-Bild auf der “Live”-Seite angezeigt werden.
[Bereich]
Der erste in einem Bild definierte VIQS-Bereich wird als Bereich 1 abgespeichert. (Darauf folgend eingestellte Bereiche werden laufend nummeriert.)
[Status]
Mit “An” oder “Aus” das Einrichten von VIQS-Bereichen aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: VIQS-Bereich wird eingerichtet.
•
Aus: VIQS-Bereich wird nicht eingerichtet.
•
Vorgabe: Aus
[Löschen]-Taste
Löscht den VIQS-Bereich. Zum Löschen des VIQS-Bereichs diese Taste anklicken.
[Ebene]
Hier wird der Bildqualitätsunterschied zwischen festgelegten und nicht festgelegten Bereichen konfiguriert. Je größer der Qualitätsunterschied, desto mehr wird die Bildqualität im nicht festgelegten Bereich reduziert. Auf diese Weise kann das Volumen der Bilddaten reduziert werden.
0 Min/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Max.
•
Vorgabe: 5 Normal
Stream
[H.264(1)]
Mit “An” oder “Aus” die VIQS-Funktion für die übertragenen (H.264(1))-Bilder aktivieren bzw. deaktivieren.
Zum Überprüfen von VIQS (H.264(1))-Bildern auf die [Prüfen]-Taste klicken.
•
Vorgabe: Aus
[H.264(2)]
Mit “An” oder “Aus” die VIQS-Funktion für die übertragenen (H.264(2))-Bilder aktivieren bzw. deaktivieren.
Zum Überprüfen von VIQS (H.264(2))-Bildern auf die [Prüfen]-Taste klicken.
•
Vorgabe: Aus
[H.264(3)]
Mit “An” oder “Aus” die VIQS-Funktion für die übertragenen (H.264(3))-Bilder aktivieren bzw. deaktivieren.
Zum Überprüfen von VIQS (H.264(3))-Bildern auf die [Prüfen]-Taste klicken.
•
Vorgabe: Aus
[H.264(4)]
Mit “An” oder “Aus” die VIQS-Funktion für die übertragenen (H.264(4))-Bilder aktivieren bzw. deaktivieren.
Zum Überprüfen von VIQS (H.264(4))-Bildern auf die [Prüfen]-Taste klicken.
•
Vorgabe: Aus
WICHTIG
•
Wenn VIQS auf “An” steht kann eine Änderung der JPEG/H.264 “Bild-Digitalisierung” eine Verschiebung des VIQS-Bereichs zur Folge haben. Nach einer Änderung der “Bild-Digitalisierung” die VIQS-Einstellung überprüfen.
Anmerkung
•
Siehe 11.8 Einstellung des VIQS-Bereichs zur Einstellung des VIQS-Bereichs.
•
Wenn “H.264-Übertragung” für den betreffenden Stream auf “Aus” steht, kann der Stream nicht gewechselt werden.
•
Wenn “AUSSCHNEIDEN” unter “Erweiterte Ansicht” ausgewählt wird, kann “Stream” nicht ausgewählt werden.