10.1 Grundeinstellungen [Allgemeines]
Auf der “Allgemeines”-Seite das [Allgemeines]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Auf dieser Seite können Einstellungen wie Kameratitel und Zeit und Datum vorgenommen werden.
[Sprache]
Die Sprache wählen, in der die Anzeige bei Zugriff auf die Kamera anfänglich erfolgt.
Autom./Englisch/Japanisch/Italienisch/Französisch/Deutsch/Spanisch/Chinesisch/Russisch/Portugiesisch
•
Autom.: Die Browser-Sprache wird automatisch gewählt. Wenn die Kamera die Browser-Sprache nicht unterstützt, wird Englisch gewählt.
•
Vorgabe: Autom.
Die Anzeigesprache auf der “Live”-Seite kann ebenfalls geändert werden. (→1.2 “Live”-Seite)
[Kameratitel]
Den Titel der Kamera eingeben. Nach Eingeben des Kameratitels die [Einst.]-Taste anklicken. Der eingegebene Titel erscheint im “Kameratitel”-Feld.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " &
•
Vorgabe: Die Modell-Nr. wird angezeigt.
[Datum/Uhrzeit]
Aktuelle Zeit und Datum einstellen. Wenn für “Zeitanzeigeformat” “12h” gesetzt wird, sind “AM” und “PM” wählbar.
•
Einstellbereich: Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59
WICHTIG
•
Die Zeit am NTP-Server abgleichen, wenn der Betrieb des Systems eine genauere Einstellung von Uhrzeit und Datum erfordert. (→16.2.3 Einstellung des NTP-Servers)
[Zeitanzeigeformat]
Als Zeitanzeigeformat “24h”, “12h” oder “Aus” wählen. Unter “Datum/Uhrzeit” die aktuelle Stunde im gewählten Format eingeben. “Aus” wählen, wenn Zeit und Datum nicht angezeigt werden sollen.
•
Vorgabe: 24h
[Zeit-/Datum-Anzeigeformat]
Ein Anzeigeformat für Zeit/Datum wählen. Bei Einstellung von “Zeit-/Datum-Anzeigeformat” auf “24h” und “Datum/Uhrzeit” auf “2016/04/01 13:10:00” werden Zeit und Datum wie folgt angezeigt:
•
DD/MM/YYYY: 01/04/2016 13:10:00
•
MM/DD/YYYY: 04/01/2016 13:10:00
•
DD/Mmm/YYYY: 01/Apr/2016 13:10:00
•
YYYY/MM/DD: 2016/04/01 13:10:00
•
Mmm/DD/YYYY: Apr/01/2016 13:10:00
•
Vorgabe: Mmm/DD/YYYY
[NTP]
Anklicken von “NTP >>” bringt das [Erweitert]-Register auf der Seite “Netzwerk” zur Anzeige. (→16.2.3 Einstellung des NTP-Servers)
[Zeitzone]
Die Zeitzone für den Ort wählen, an dem die Kamera installiert ist.
•
Vorgabe: (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
[DST(Sommerzeit)]
Durch Wahl von “Ein”, “Aus” oder “Autom.” Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren. Diesen Posten einstellen, wenn am Standort der Kamera Sommerzeit eingeführt ist.
•
Ein: Umschaltung auf Sommerzeit. Bei Sommerzeit erscheint links der angezeigten Zeit ein Sternchen (*).
•
Aus: Keine Umschaltung auf Sommerzeit.
•
Autom.: Aktiviert die Umschaltung auf Sommerzeit entsprechend den Einstellungen unter “Startzeit und -datum” und “Endzeit und -datum” (Monat, Woche, Wochentag, Zeit).
•
Vorgabe: Aus
[Startzeit und -datum] [Endzeit und -datum]
Wenn “DST(Sommerzeit)” auf “Autom.” steht, Uhrzeit und Datum der Start- und der Endzeit (Monat, Woche, Wochentag, Zeit) wählen.
[Kameratitel-Anzeige]
Mit “An” oder “Aus” die Einblendung des Kameratitels auf dem Bildschirm ein- bzw. ausschalten. Bei Wahl von “An” wird die unter “Kameratitel-Anzeige(0-9, A-Z)” eingegebene Zeichenfolge an der als “OSD” festgelegten Position angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
[Kameratitel-Anzeige(0-9, A-Z)]
Die auf dem Bild anzuzeigende Zeichenfolge eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 0 - 20 Zeichen
•
Zulässige Zeichen: 0-9, A-Z und folgende Symbole:
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
Vorgabe: Keine (leer)
[OSD] - [Datum/Zeit-Position]
Wählen Sie die Position, an der Zeit und Datum in den Bildern auf der Seite “Live” angezeigt werden.
•
Oben links: Die Zeit und das Datum werden im oberen linken Teil der Anzeige angezeigt.
•
Unten links: Die Zeit und das Datum werden im unteren linken Teil der Anzeige angezeigt.
•
Oben Mitte: Die Zeit und das Datum werden im oberen Mittelteil der Anzeige angezeigt.
•
Unten Mitte: Die Zeit und das Datum werden im unteren Mittelteil der Anzeige angezeigt.
•
Oben rechts: Die Zeit und das Datum werden im oberen rechten Teil der Anzeige angezeigt.
•
Unten rechts: Die Zeit und das Datum werden im unteren rechten Teil der Anzeige angezeigt.
•
Vorgabe: Oben links
[OSD] - [Kameratitel-Position]
Wählen Sie die Position, an der die Zeichenfolge in den Bildern auf der Seite “Live” angezeigt wird.
•
Oben links: Die Zeichenfolge wird im oberen linken Teil der Anzeige angezeigt.
•
Unten links: Die Zeichenfolge wird im unteren linken Teil der Anzeige angezeigt.
•
Oben Mitte: Die Zeichenfolge wird mittig oben auf dem Bildschirm angezeigt.
•
Unten Mitte: Die Zeichenfolge wird mittig unten auf dem Bildschirm angezeigt.
•
Oben rechts: Die Zeichenfolge wird im oberen rechten Teil der Anzeige angezeigt.
•
Unten rechts: Die Zeichenfolge wird im unteren rechten Teil der Anzeige angezeigt.
•
Vorgabe: Oben links
[OSD] - [Zeichengröße]
Die Zeichengröße für die eingegebene Zeichenfolge wählen, die an der gewählten Anzeigeposition im Bild auf der “Live”-Seite angezeigt werden soll.
•
100%: Anzeigen in der Standardgröße.
•
150%: Anzeigen mit 150% der Standardgröße.
•
200%: Anzeigen mit 200% der Standardgröße.
•
Vorgabe: 100%
WICHTIG
•
Wenn die Einstellungen für [Datum/Zeit-Position] und [Kameratitel-Position] voneinander abweichen, ist die Bildwiederholfrequenz möglicherweise niedriger als der angegebene Wert.
•
Wenn die Einstellungen für [Datum/Zeit-Position] und [Kameratitel-Position] voneinander abweichen, werden Zeichen möglicherweise je nach der Einstellung [Zeichengröße] und der Anzahl verwendeter Zeichen falsch oder überlappend angezeigt. Bestätigen Sie nach Beenden der Einstellungen das Ergebnis auf der Seite “Live”.
•
Wenn “150” oder “200” für [Zeichengröße] ausgewählt ist, kann die Bildwiederholfrequenz niedriger sein, als der angegebene Wert.
[Helligkeitsstatusanzeige]
Mit “An” oder “Aus” die Anzeige des Helligkeitswerts auf der “Live”-Seite bei der Helligkeitseinstellung aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: An
[Höhenverkehrt]
Mit “An” oder “Aus” die höhenverkehrte Darstellung von Bildern aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Aus
[Spiegelung]
Mit “An” oder “Aus” die seitenverkehrte Darstellung von Bildern aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Aus
[Anzeige]
Hier können die unten aufgeführten Anzeigen aktiv bzw. inaktiv geschaltet werden. “An” wählen, wenn folgende Anzeigen zur Kontrolle des Betriebszustands eingesetzt werden sollen. “Aus” wählen, wenn die Anzeigen ständing ausgeschaltet bleiben sollen.
–
Linkanzeige (LINK)
–
Zugriffsanzeige (ACT)
–
Fehleranzeige für SD-Speicherkarte (SD CARD)
•
Vorgabe: An
Anmerkung
•
Linkanzeige (LINK) (Orange): Leuchtet, wenn die Verbindung zum angeschlossenen Gerät hergestellt ist.
•
Zugriffsanzeige (ACT) (Grün): Blinkt, wenn auf ein Netzwerk zugegriffen wird.
•
Fehleranzeige für SD-Speicherkarte (SD CARD) (rot): Leuchtet, wenn auf der SD-Speicherkarte ein Fehler eintritt.
[Alarmstatus-Aktualisierungsmodus]
Eines der unten aufgeführten Intervalle für die Meldung über den Betriebszustand der Kamera wählen.
Wenn sich der Betriebszustand der Kamera ändert, wird durch Anzeige der Alarmanzeige-Taste oder der SD-Speicheranzeige auf den Betriebszustand der Kamera hingewiesen.
•
Abfrage(30s): Der Betriebszustand der Kamera wird alle 30 Sekunden aktualisiert und gemeldet.
•
Echtzeit: Meldet den Betriebszustand der Kamera, wenn sich dieser geändert hat.
•
Vorgabe: Echtzeit
Anmerkung
•
In bestimmten Netzumgebungen erfolgt in Echtzeit eventuell keine Meldung.
•
Wenn mehrere Kameras über denselben “Alarmstatus-Eingangsport” laufen, wird die Zustandsänderung nicht gemeldet, auch wenn “Alarmstatus-Aktualisierungsmodus” auf “Echtzeit” steht. In diesem Fall die Einstellungen unter “Alarmstatus-Eingangsport” ändern.
[Alarmstatus-Eingangsport]
Bei Wahl von “Echtzeit” für “Alarmstatus-Aktualisierungsmodus” muss eine Portnummer vorgegeben werden, an die die Zustandsänderung gemeldet werden soll.
•
Einstellbare Portnummern: 1 - 65535
•
Vorgabe: 31004
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Auto-Installation]
Hier ist festzulegen, ob die Viewer-Software der Kamera installiert werden soll.
•
An: Die Viewer-Software der Kamera wird automatisch installiert.
•
Aus: Die Viewer-Software der Kamera kann nicht installiert werden.
•
Vorgabe: An
WICHTIG
•
Die Anzeige von Bildern sowie das Empfangen von Ton zwischen Kamera und PC ist nicht möglich, wenn die Viewer-Software “Network Camera View 4S” nicht im PC installiert ist.
•
Wie oft die Viewer-Software über die Kamera installiert wurde, kann auf der “Wartung”-Seite, [Upgrade]-Register überprüft werden.
[Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [Reibungslose Video-Wiedergabe im Browser (Pufferung)]
Die Einstellungen zum Anzeigen von Kamerabildern mit der Viewer-Software durchführen.
•
An: Bilder werden vorübergehend im Computer gespeichert und reibungslos angezeigt.
•
Aus: Bilder werden in Echtzeit angezeigt und nicht im Computer gespeichert.
•
Vorgabe: An
[Viewer-Software (nwcv4Ssetup.exe)] - [H.264 Ganzbereichanzeige (RGB:0 to 255)]
Wählen Sie “An” oder “Aus”, um festzulegen, ob der Kontrast der H.264-Bilder auf der Seite “Live” verstärkt werden soll oder nicht.
Wenn “An” gewählt wird, wird der Bereich des RGB-Signals auf der Anzeige von 16-235 auf 0-255 vergrößert.
Wenn ein hellerer Teil im Bild vorhanden ist, ist die Intensität möglicherweise überbelichtet.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist nur beim Betrachten von Bildern auf der “Live”-Seite mit dem Windows Explorer verfügbar.
•
Auch wenn diese Einstellung geändert wird, werden auf die SD-Speicherkarte übertragene und gespeicherte Bilddaten nicht geändert.