14.1 Einstellungen für Bildausschneidung [AUSSCHNEIDEN]
Auf der “Erweiterte Ansicht”-Seite das [AUSSCHNEIDEN]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellungen für Bildausschneidung erfolgen auf dieser Seite.
Cropping-Bereich-Einstellung
Gesamtbildanzeige
Das Gesamtbild wird angezeigt.
Ausschnittrahmen
Der ausgeschnittene Bereich wird in einem Rahmen angezeigt. Bis zu 4 Bereiche können festgelegt werden. Nach der Einstellung werden den Ausschnitten automatisch Nummern zugewiesen, die links oben im Ausschnitt angezeigt werden.
Zum Verschieben des Ausschnittrahmens diesen angeklickt halten und bewegen.
Anklicken eines Punktes außerhalb des Rahmens erstellt einen neuen Rahmen.
Die für das Ausschneiden festgelegten Streams entsprechen dem in der [AUSSCHNEIDEN]-Anzeige gezeigten Ausschnittbereich. Wird der Ausschnittrahmen geändert, so wird deshalb der Ausschnittbereich der für Ausschneiden festgelegten Streams an den eingestellten Ausschnittrahmen angepasst.
[AUSSCHNEIDEN]
Eines der Bilder in den Formaten JPEG(1), JPEG(2), JPEG(3), H.264(1), H.264(2), H.264(3) oder H.264(4) oder alle im Format H.264 können zum Verschicken als Bildausschnitte ausgewählt werden.
Die auf dem [JPEG/H.264]-Register für JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4) gewählte Bild-Digitalisierung wird auf die Bildausschnitte angewendet.
Aus: Keine Übertragung von Bildausschnitten.
H.264(1): Übertragung von Bildausschnitten im Format H.264(1).
H.264(2): Übertragung von Bildausschnitten im Format H.264(2).
H.264(3): Übertragung von Bildausschnitten im Format H.264(3).
H.264(4): Übertragung von Bildausschnitten im Format H.264(4).
H.264(alles): H.264(1), H.264(2), H.264(3) und H.264(4) werden als Bildausschnitte übertragen.
JPEG(1): Übertragung von Bildausschnitten im Format JPEG(1).
JPEG(2): Übertragung von Bildausschnitten im Format JPEG(2).
JPEG(3): Übertragung von Bildausschnitten im Format JPEG(3).
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Bei einer Änderung der Bildausschnittbedingungen wird die Übertragung vorübergehend unterbrochen.
•
Bei Wahl von “Aus” für “H.264-Übertragung” kann für H.264(1), H.264(2), H.264(3) und H.264(4) kein Bildausschnitt eingestellt werden.
•
Wenn für H.264(1), H.264(2) oder JPEG(1) die maximale Bild-Digitalisierung gewählt ist, ist Bildausschnitt nicht verfügbar.
[Bereich]
Der erste in einem Bild definierte Ausschnittbereich wird als Bereich 1 abgespeichert.
[Status]
Mit “An” oder “Aus” den Ausschnittbereich aktivieren bzw. deaktivieren.
An: Der Ausschnittbereich wird eingerichtet.
Aus: Der Ausschnittbereich wird nicht eingerichtet.
Vorgabe: Aus
[Löschen]-Taste
Die [Löschen]-Taste unter dem zu löschenden Bereich anklicken. Der Rahmen um den gewählten Bereich wird gelöscht.
[Alarmoperation]
Hier kann die Übertragung von Bildausschnitten im Alarmfall aktiviert bzw. deaktiviert werden. Übertragung von Bildausschnitten ist nur wählbar, wenn “AUSSCHNEIDEN” auf einem Parameter außer “H.264(alles)” steht.
An/Aus
Vorgabe: Aus
[Home-Bereich]
Den Bereich für die Übertragung von Bildausschnitten im Alarmfall konfigurieren.
1/2/3/4
Vorgabe: 1
[Selbstrückführzeit]
Die Dauer der Übertragung von Bildausschnitten im Alarmfall konfigurieren. Bei Ablauf der vorgegebenen Zeit stoppt die Übertragung von Bildausschnitten und die Kamera beginnt mit der Übertragung von Bildern im Vollbildformat. Nur verfügbar, wenn “Alarmoperation” auf “An” steht.
10s/20s/30s/1Min./2Min./3Min./5Min.
Vorgabe: 30s
[Sequenz]
Den Sequenzbetrieb mit maximal 4 Ausschnitten durch Wahl eines der folgenden Parameter aktivieren bzw. deaktivieren. Die Sequenz läuft in der Reihenfolge der den Ausschnitten zugewiesenen Nummern ab. Nur verfügbar, wenn “Alarmoperation” auf “Aus” steht.
Aus/5s/10s/20s/30s
•
Vorgabe: Aus
[Einst.]-Taste
Legt die Einstellungen Ausschneiden, Kameraoperationen im Alarmfall, Home-Bereich, Selbstrückführung und Sequenz fest.
WICHTIG
•
Eine Änderung der “Bild-Digitalisierung” kann eine Verschiebung des Ausschnittrahmens zur Folge haben. Nach einer Änderung der “Bild-Digitalisierung” die Position des Bildausschnitts überprüfen.
•
Eine Änderung der “Extra zoom” kann eine Verschiebung des Ausschnittrahmens zur Folge haben. Nach einer Änderung der Einstellung unter “Extra zoom” die Position des Bildausschnitts überprüfen.
•
Zwischen dem bei der Einstellung angezeigten Ausschnittrahmen und dem nach Anklicken der [Einst.]-Taste angezeigten kann sich eine geringe Abweichung ergeben.
•
“Alarmoperation”, “Home-Bereich”, “Selbstrückführzeit” und “Sequenz” stehen nicht zur Verfügung, wenn “AUSSCHNEIDEN” auf “H.264(alles)” steht.