16.2.8 DiffServ-Einstellungen
Die DiffServ-Einstellungen erfolgen auf dieser Seite. Mit der DiffServ-Funktion kann die Priorität von über Router geleiteten Bild-/Audiodaten festgelegt werden.
Die mit dieser Funktion festgelegte Priorität muss dem für den Router eingestellten DSCP-Wert entsprechen.
Zur Anwendung der DiffServ-Funktion wenden Sie sich bitte an den Administrator des Netzwerks.
[DSCP(0-63)]
Die Prioritätsfolge für Pakete eingeben.
•
Einstellbare Werte: 0 - 63
•
Vorgabe: 0