16.3 HTTPS-Einstellungen
Auf dieser Seite erfolgen die Einstellungen für das HTTPS-Protokoll, mit dem der Zugriff auf die Kameras zur erhöhten Netzwerksicherheit verschlüsselt werden kann.
Das Einstellverfahren für die HTTPS-Parameter ist im Folgenden beschrieben.
Generierung des CRT-Schlüssels (SSL-Kodierungsschlüssel) (→16.3.1 Generierung des CRT-Schlüssels (SSL-Kodierungsschlüssel))
Generierung des selbstsignierten Zertifikats (→16.3.2 Generierung des selbstsignierten Zertifikats (Sicherheitszertifikat))
Generierung einer CSR (Certificate Signing Request [Zertifikatsregistrierungsanforderung]) (→16.3.3 Generierung einer CSR (Certificate Signing Request [Zertifikatsregistrierungsanforderung]))
Installation des Serverzertifikats (→16.3.4 Installation des Serverzertifikats)
Einrichten des Anschlussprotokolls (→16.3.5 Einrichten des Anschlussprotokolls)
Anmerkung
•
Um ein Serverzertifikat nutzen zu können, muss dieses zunächst bei der Zertifizierungsstelle (CA) beantragt und von dieser erteilt werden.
•
Es wird entweder ein selbstsigniertes oder ein Serverzertifikat benötigt. Sind beide Zertifikate installiert, so hat das Serverzertifikat gegenüber dem selbstsignierten Zertifikat den Vorrang.