16.2.6 DDNS-Einstellungen
Für den Zugriff auf die Kameras über das Internet muss DDNS eingerichtet werden.
Siehe 16.5 DDNS-Einstellungen zu Einzelheiten über DDNS-Einstellungen.
[Bereich]
Die Region des Kamera-Aufstellungsorts wählen. Für Kamera-Aufstellungsorte außerhalb Japans “Global” wählen. Bei Einsatz der Kamera in Japan “Japan” wählen.
Japan/Global
[Service]
Damit kann ein DDNS-Dienst gewählt werden.
•
Aus: DDNS wird nicht aktiviert.
•
Viewnetcam.com: “Viewnetcam.com” wird aktiviert.
•
Aktualisierung Dynamic DNS: Aktualisierung Dynamic DNS (RFC2136-konform) ohne Hinzuziehung von DHCP.
•
Aktualisierung Dynamic DNS(DHCP): Aktualisierung Dynamic DNS (RFC2136-konform) unter Hinzuziehung von DHCP.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Bei Nutzung von Aktualisierung Dynamic DNS (RFC2136-konform) beraten Sie sich mit dem Netzwerk-Administrator bezüglich der Hinzuziehung von DHCP.