15.3 Einstellung von Streamingpriorität [System]
Auf der “Benutzerverw.”-Seite das [System]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Durch Aktivierung von Streamingpriorität ist eine Beibehaltung der Bildqualität und des Auffrischintervalls bei der Übertragung von Bildern auch bei Mehrfachzugriff gewährleistet.
Priority Stream
[Aktivierung]
Mit “An” oder “Aus” Streamingpriorität aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Wenn unter “Priority Stream” der Posten “Aktivierung” auf “An” steht, ist die Anzahl der auf die Kamera zugreifenden Benutzer eingeschränkt.
[Bestimmungs-IP-Adresse(1)]
Die erste IP-Bestimmungsadresse eingeben.
[Bestimmungs-IP-Adresse(2)]
Die zweite IP-Bestimmungsadresse eingeben.
[Stream-Typ]
“JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “JPEG(3)”, “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, oder “H.264(4)” wählen.
•
JPEG(1): JPEG(1)-Bilder werden übertragen.
•
JPEG(2): JPEG(2)-Bilder werden übertragen.
•
JPEG(3): JPEG(3)-Bilder werden übertragen.
•
H.264(1): H.264(1)-Bilder werden übertragen.
•
H.264(2): H.264(2)-Bilder werden übertragen.
•
H.264(3): H.264(3)-Bilder werden übertragen.
•
H.264(4): H.264(4)-Bilder werden übertragen.
•
Vorgabe: JPEG(1)
Anmerkung
•
Wenn unter “H.264” der Posten “Übertragungspriorität” auf “Größte Mühe” steht, variiert die Bitrate bei der Bildübertragung zwischen dem Maximal- und Minimalwert.
[Auffrischintervall*]
Eins der unten aufgeführten Bildauffrischintervalle wählen.
Diese Einstellung gilt nur bei Einstellung von “Stream-Typ” auf “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, oder “JPEG(3)”.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps/ 3fps/ 5fps/ 6fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 1fps
Anmerkung
•
Bei Einstellung von “H.264-Übertragung” auf “An” kann das Übertragungsintervall länger sein als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.