13.1 Einstellung der Alarmoperationen [Alarm]
Auf der “Alarm”-Seite das [Alarm]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Einstellung der Alarmoperationen erfolgt in diesem Abschnitt. Siehe 13.2 Alarmbildeinstellungen [Alarm] zu Einzelheiten über die Einstellungen für Alarmbilder.
Alarm
[VMD-Alarm]
Anklicken von “VMD >>” bringt das [VMD-Bereich]-Register auf der Seite “Alarm” zur Anzeige. (→13.4.1 Einstellung von VMD-Bereichen [VMD-Bereich])
[Tonerkennungsalarm]
Anklicken von “Tonerkennung>>” bringt das [Tonerkennung]-Register zur Anzeige. (→13.5 Einstellungen für Tonerkennung [Tonerkennung])
[Befehlsalarm]
Durch Wahl von “An” oder “Aus” den Empfang von Befehlsalarm aktivieren bzw. deaktivieren.
Mittels Befehlsalarm werden Meldungen über Alarmvorfälle bei den anderen Kameras über das Panasonic-Alarmprotokoll empfangen. Bei Wahl von “An” werden sich über mehrere Kameras erstreckende Alarmoperationen durchgeführt.
•
Vorgabe: Aus
[Originating-Portnummer]
Eine Portnummer für den Empfang von Befehlsalarm wählen.
•
Einstellbereich: 1-65535
•
Vorgabe: 8181
Folgende Portnummern stehen nicht zur Verfügung, da sie bereits vergeben sind.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000