1.1 Überwachen von Bildern einer Einzelkamera
1.
Den Web-Browser starten.
2.
Die dem Gerät zugewiesene IP-Adresse über die Panasonic “IP Setting Software” in das Adressenfeld des Browsers eingeben.
•
Beispiel für Eingabe einer IPv4-Adresse: http://über IPv4-Adresse abgespeicherte Internetadresse
http://192.168.0.10/
•
Beispiel für Eingabe einer IPv6-Adresse: http://[über IPv6-Adresse abgespeicherte Internetadresse]
http://[2001:db8::10]/
<Beispiel für Zugriff auf eine IPv4-Adresse>
<Beispiel für Zugriff auf eine IPv6-Adresse>
WICHTIG
•
Wenn eine andere HTTP-Portnummer als “80” verwendet wird, “http://IP-Adresse der Kamera +:(Doppelpunkt) + Port-Nummer” in das Adressenfeld des Browsers eingeben. (Beispiel: http://192.168.0.11:8080)
•
Ist der PC an ein lokales Netz angeschlossen, so muss der Web-Browser so eingestellt werden (unter [Internetoptionen...], [Extras]), dass er für die lokale Adresse nicht über den Proxy-Server läuft.
Anmerkung
•
Siehe 17.3 Zugriff auf die Kamera über das HTTPS-Protokoll zu weiteren Informationen für den Fall, dass auf der “Netzwerk”-Seite, [Netzwerk]-Register der Posten “HTTPS” - “Anschluss” auf “HTTPS” steht (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]).
3.
Die [Enter]-Taste auf der Tastatur drücken.
→
Die “Live”-Seite wird angezeigt. Zu Einzelheiten über die “Live”-Seite siehe 1.2 “Live”-Seite.
Wenn “Benutzer-Auth.” auf “An” steht, wird vor der Wiedergabe von Live-Bildern das Authentifizierungsfenster zur Eingabe des Benutzernamens und Passwortes angezeigt. Die Vorgaben für Benutzernamen und Passwort sind.
Benutzername: admin
Passwort: 12345
WICHTIG
•
Aus Sicherheitsgründen sollte das Passwort für “admin” regelmäßig geändert werden. Es wird empfohlen, dieses Passwort regelmäßig zu ändern.
•
Bei einem Versuch, mehrere H.264-Bilder auf einem PC mit ungenügender Leistung anzuzeigen, erfolgt u.U. keine Anzeige.
Anmerkung
•
Es sind bis zu 14 Mehrfachzugriffe möglich, einschließlich Benutzern, die Bilder im Format H.264 und JPEG empfangen. Je nach den unter “Bandbreitenskalierung(Bitrate)” und “Max. Bitrate (pro Client)” eingestellten Werten kann der maximale Mehrfachzugriff auf weniger als 14 Benutzer beschränkt sein. Wenn bereits 14 Benutzer gleichzeitig auf die Kamera zugreifen, erscheint bei den späteren Zugriffsversuchen eine Meldung bezüglich der maximalen Benutzerzahl bei Mehrfachzugriff. Wenn unter “H.264” der Posten “Verbindungsart” auf “Multicast” steht, wird nur der erste Benutzer, der zum Überwachen von H.264 Bildern zugegriffen hat, in die maximalen Benutzerzahl einbezogen. Alle späteren auf H.264-Bilder zugreifenden Benutzer werden nicht in die maximalen Benutzerzahl einbezogen.
•
Wenn “H.264-Übertragung” (→H.264(1)/H.264(2)) auf “An” steht, werden H.264–Bilder angezeigt. Steht der Posten auf “Aus”, wird ein JPEG-Bild angezeigt. JPEG-Bilder können auch angezeigt werden, wenn “H.264-Übertragung” auf “An” steht. In diesem Fall ist das Auffrischintervall für JPEG-Bilder auf max. 5 fps begrenzt.
•
Je nach Netzwerkumgebung, PC-Leistung, Aufnahmemotiv, Zahl der Mehrfachzugriffe usw. kann das Auffrischintervall länger werden.
<Auffrischintervall bei JPEG-Bildern>
Bei Einstellung von “H.264-Übertragung” auf “An”
–
Bei Wahl von “2 Megapixel [16:9]”/“1,3 Megapixel [16:9]”/“1,3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung”: max. 5fps
–
Bei Wahl von “3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung”: max. 5fps
Bei Einstellung von “H.264-Übertragung” auf “Aus”
–
Bei Wahl von “2 Megapixel [16:9]”/“1,3 Megapixel [16:9]”/“1,3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung”: max. 30fps
–
Bei Wahl von “3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung”: max. 15fps