13.2 Alarmbildeinstellungen [Alarm]
Auf der “Alarm”-Seite das [Alarm]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Einstellungen, die die zum FTP-Server zu übertragenden Alarmbilder betreffen, erfolgen in diesem Abschnitt. Alarmbilder werden zu einem FTP-Server übertragen. Die Übertragung von Alarmbildern zu einem FTP-Server setzt voraus, dass die dazu erforderlichen Einstellungen vorgenommen wurden. (→16.2 FTP-Server-Einstellungen [FTP])
WICHTIG
•
Bei niedrigen Netzgeschwindigkeiten oder starkem Netzverkehr kann es vorkommen, dass die Bilder nicht genau in den vorgegebenen Zeitabständen oder innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne übertragen werden.
•
Wenn auf dem [SD-Speicherkarte]-Register für “Speicher-Trigger” der Posten “Alarmeingang” oder “Manuell” gewählt wird, erfolgt auch im Alarmfall keine Bildübertragung zum FTP-Server. “Speicher-Trigger” auf “FTP-Fehler” einstellen. (→10.3 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte])
•
Bei Wahl von “3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung” ist die Übertragung von Bildern zum FTP-Server nicht möglich.
Alarmbild
[FTP >>]
Anklicken von “FTP >>” bringt das [FTP]-Register auf der Seite “Server” zur Anzeige. (→16.2 FTP-Server-Einstellungen [FTP])
[FTP-Alarmbildübertragung]
Mit “An” oder “Aus” die Übertragung von Alarmbildern zum FTP-Server aktivieren- bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Aus
[Verzeichnisname]
Das Verzeichnis, in dem die Alarmbilder gespeichert werden sollen, eingeben.
Zum Beispiel für das Verzeichnis “ALARM” im FTP-Hauptverzeichnis “/ALARM” eingeben.
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 256 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " & ;
[Dateiname]
Den Dateinamen der zu einem FTP-Server zu übertragenden Alarmbilder eingeben. Der Dateiname wird wie folgt aufgebaut.
Dateiname: [“Eingegebener Dateiname” + “Zeit und Datum (Jahr/ Monat/ Tag/ Stunde/ Minute/ Sekunde)”] + “laufende Nummer”
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 32 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " & * / : ; < > ? \ |
[Nachalarm]
•
Übertragungsintervall
Ein Übertragungsintervall für die Alarmbildübertragung zum FTP-Server wählen.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Vorgabe: 1fps
•
Zahl der Alarmbilder
Die Anzahl der zu übertragenden AlarmBilder wählen:
1Bild/ 2Bilder/ 3Bilder/ 4Bilder/ 5Bilder/ 6Bilder/ 7Bilder/ 8Bilder/ 9Bilder/ 10Bilder/ 20Bilder/ 30Bilder/ 50Bilder/ 100Bilder/ 200Bilder/ 300Bilder/ 500Bilder/ 1000Bilder/ 2000Bilder/ 3000Bilder
•
Vorgabe: 100Bilder
•
Aufzeichnungsdauer
Hier wird angezeigt, wie lange das Speichern der vorgegebenen “Zahl der Alarmbilder” beim vorgegebenen “Übertragungsintervall” etwa dauert.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Die Bild-Digitalisierung für zum FTP-Server zu übertragende Bilder, an Alarm-Emails anzuhängende Bilder oder auf SD-Speicherkarte zu speichernde Bilder wählen.
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “2 Megapixel [16:9]”
1920x1080/640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [16:9]”
1280x720/640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [4:3]”
1280x960/VGA/QVGA
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “3 Megapixel [4:3]”
2048x1536 fix
•
Vorgabe: 640x360
Anmerkung
•
Bei Wahl von “2 Megapixel [16:9]” für “Bild-Digitalisierung” ist “1920x1080” nur für die Speicherung auf SD-Speicherkarte wählbar.
•
Bei Wahl von “3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung” ist “2048x1536” nur für die Speicherung auf SD-Speicherkarte wählbar.
[Bildkompression im Alarmfall]
Mit “An” oder “Aus” das Ändern der Bildqualität unter “Qualität 1” (→11.2 Einstellungen für JPEG-Bildformat [JPEG/H.264]) im Alarmfall aktivieren bzw. deaktivieren.
•
An: Bilder werden mit der unter “Bildqualität im Alarmfall” gewählten Bildqualität übertragen.
•
Aus: Die Bildqualität wird im Alarmfall nicht geändert.
•
Vorgabe: Aus
[Bildqualität im Alarmfall]
Im Alarmfall kann auf eine andere Bildqualität umgeschaltet werden. Eine der folgenden Bildqualitäten wählen.
0 Superfein/ 1 Fein/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Niedrig
•
Vorgabe: 5 Normal