11.9 Toneinstellungen [Audio]
Auf der “Bild/Audio”-Seite das [Audio]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Die Toneinstellungen erfolgen auf dieser Seite.
Anmerkung
•
Bild und Ton sind nicht synchronisiert. Deshalb kann es zuweilen zu Synchronabweichungen zwischen Bild und Ton kommen.
•
Je nach Netzwerkumgebung kann es zu Tonunterbrechungen kommen.
[Audio-Modus]
Einen Übertragungsmodus für das Senden/Empfangen von Audiodaten zwischen Kamera und PC wählen.
•
Aus: Es wird kein Audio zwischen Kamera und PC ausgetauscht. In diesem Fall sind die Audio-Einstellposten und -Tasten nicht wirksam.
•
Mikrofoneingang: Der PC empfängt Audiodaten von der Kamera. Die Bilder werden zusammen mit dem dazugehörigen Ton auf dem PC wiedergegeben. Bild und Ton sind nicht synchronisiert.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Unter bestimmten Einsatzbedingungen kann Rückkopplung auftreten. In diesem Fall verhindern, dass das vom PC ausgehende Rückkopplungsgeräusch vom PC-Mikrofon aufgenommen wird.
•
Wenn auf der “Bild/Audio”-Seite, [JPEG/H.264]-Register, der Posten “Verbindungsart” auf “Multicast” steht, ist “Audio-Ausgang” bei der Überwachung von H.264-Bildern nicht aktivierbar. Zur Nutzung von “Audio-Ausgang” die [JPEG]-Taste auf der “Live”-Seite anklicken.
•
“Audioaufzeichnung”und “Tonerkennung” sind nur dann wählbar, wenn “Audio-Modus” auf “Mikrofoneingang” steht.
[Audio-Codierformat]
Als Audio-Codierformat G.726 oder G.711 wählen.
•
Vorgabe: G.726
Anmerkung
•
G.711 ist nur dann wählbar, wenn “Audio-Modus” auf “Mikrofoneingang” steht.
[Audio-Bitrate]
Die Audio-Bitrate “16kbps” oder “32kbps” zum Senden/Empfangen von Audiodaten wählen.
•
Vorgabe: 32kbps
Anmerkung
•
Wenn “Bandbreitenskalierung(Bitrate)” (→17.1 Netzwerkeinstellungen [Netzwerk]) mit einer niedrigen Bitrate eingesetzt wird, “Audio-Bitrate” auf “16kbps” setzen, falls das JPEG-Auffrischintervall oder die H.264-Übertragung priorisiert werden soll.
•
[Audio-Bitrate] ist nicht wählbar, wenn als “Audio-Codierformat” der Posten “G.711” gewählt ist.
[Mikrofon-Eingangslautstärke(Kamera zum PC)]
Den Lautstärkepegel für den Empfang von Kamera-Audio auf dem PC einstellen.
•
Mikrofon Hoch: Erhöht die Lautstärke. Dieser Parameter wird angewendet, wenn über ein Mikrofon Audio in die Kamera eingespeist wird.
•
Mikrofon Mittel: Erhöht die Lautstärke auf mittleres Niveau. Dieser Parameter wird angewendet, wenn über ein Mikrofon Audio in die Kamera eingespeist wird.
•
Mikrofon Niedrig: Senkt die Lautstärke. Dieser Parameter wird angewendet, wenn über ein Mikrofon Audio in die Kamera eingespeist wird.
•
Vorgabe: Mikrofon Mittel
Anmerkung
•
Diese Einstellungen sind mit der unter “Audioaufzeichnung” und “Tonerkennung” eingestellten Lautstärke verknüpft.
[Mikrofon-Eingangsintervall (Kamera zum PC)]
Das Intervall für den Audioempfang wählen.
20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms
•
Vorgabe: 40ms
Anmerkung
•
Wenn ein kürzeres Intervall gewählt wird, ergibt sich eine kürzere Verzögerungszeit. Wenn ein längeres Intervall gewählt wird, verlängert sich die Verzögerungszeit, aber Tonunterbrechungen nehmen ab. Das Intervall sollte an die Netzwerkumgebung angepasst werden.
[Erlaubnisebene Audioübertragung/-empfang]
Eine Berechtigungsebene für das Senden/Empfangen von Audiodaten wählen.
1. Nur Ebene 1/ 2. Ebene 2 oder höher/ 3. Alle Benutzer
•
Vorgabe: 3. Alle Benutzer
Anmerkung
•
Siehe Kapitel 15 Authentifizierungseinstellungen [Benutzerverw.] zu Einzelheiten über Berechtigungsebenen.