1.3 Überwachung von Bildausschnitten
Gesamtbilder und Bildausschnitte können gleichzeitig übertragen werden.
Gesamtbilder und Bildausschnitte können gleichzeitig übertragen werden. (→14.1 Einstellungen für Bildausschneidung [AUSSCHNEIDEN])
Bildausschnitte können von Bildern in den Formaten H.264(2) oder JPEG (VGA/QVGA/640x360/320x180) angefertigt werden.
Zum Anzeigen von Bildausschnitten in der [AUSSCHNEIDEN]-Anzeige auf der “Live”-Seite und im Hauptbereich müssen die Einstellungen für die [Kompression]- und [Stream]-Tasten auf der “Live”-Seite an die auf dem [JPEG/H.264]-Register getroffenen Einstellungen unter “AUSSCHNEIDEN” (“H.264”, “JPEG(VGA)/JPEG(640x360)” bzw. “JPEG(QVGA)/JPEG(320x180)”) angepasst werden.
Ausschneiden
Bildbereiche, die überwacht werden sollen. können ausgeschnitten werden.
Wenn mehrere Bildausschnitte eingerichtet werden, können in einer Sequenz bis zu 4 Bereiche angezeigt werden.
Sequenzanzeige von Bildausschnitten
Anmerkung
•
Die Bildausschnittfunktion steht nur dann zur Verfügung, wenn “Bild-Digitalisierung” auf “2 Megapixel [16:9]”, “1,3 Megapixel [16:9]” oder “1,3 Megapixel [4:3]” steht.