10.3 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte]
Auf der “Allgemeines”-Seite das [SD-Speicherkarte]-Register anklicken. (→9.1 Anzeigen des Setupmenüs, 9.2 Einstellungen im Setupmenü)
Hier erfolgen die Einstellungen für die SD-Speicherkarte.
SD-Speicherkarte
[SD-Speicherkarte]
“Anwenden” oder “Nicht anwenden” wählen, um die Nutzung der SD-Speicherkarte zu aktivieren bzw. deaktivieren.
•
Vorgabe: Anwenden
WICHTIG
•
“Nicht anwenden” wählen, wenn keine SD-Speicherkarte vorhanden ist.
•
Vor Entnehmen der SD-Speicherkarte aus der Kamera muss “Nicht anwenden” gewählt werden. Die aufgezeichneten Daten können beschädigt werden, wenn die SD-Speicherkarte entfernt wird, wenn “Anwenden” ausgewählt ist.
•
Wenn eine SD-Speicherkarte eingesetzt wird, wenn “Anwenden” ausgewählt ist, werden die Daten entsprechend der Einstellung von “Speicher-Trigger” gespeichert.
•
Nach Einsetzen der SD-Speicherkarte muss “Anwenden” gewählt werden, wenn die SD-Speicherkarte verwendet werden soll.
•
Zum Abspielen und Herunterladen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern muss “Protokolle speichern” auf dem [Protokoll]-Register (→10.5 Einstellung der Protokollparameter [Protokoll]) vorher auf “An” gesetzt werden.
•
Bei einem zu kurzen Auffrischintervall kann es zu zeitlichen Abweichungen von den für Benachrichtigungen und Aufzeichnungen eingestellten Parametern kommen. Zeitliche Abweichungen bei Benachrichtigungen und Aufzeichnungen können auch dann auftreten, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig Bilder empfangen. In diesem Fall ein längeres Auffrischintervall einstellen.
•
Eine SD-Speicherkarte kann nicht endlos überschrieben werden. Häufiges Überschreiben kann die Lebensdauer der SD-Speicherkarte verkürzen.
•
Die Lebensdauer einer SD-Speicherkarte hängt vom Volumen der darauf gespeicherten Daten wie z.B. Bilddateien und Protokolle ab. Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht, reduziert sich die Zahl der auf der SD-Speicherkarte speicherbaren Dateien.
•
Wenn die Datenschreibgeschwindigkeit nachlässt, nachdem wiederholt Daten auf einer SD-Speicherkarte geschrieben wurden, empfehlen wird den Austausch der SD-Speicherkarte.
[Aufzeichnungsformat]
Als Video-Codierformat für die Aufzeichnung von Bilddaten “JPEG”/“H.264(1)”/“H.264(2)” wählen.
•
JPEG: Standbilddaten werden aufgezeichnet.
•
H.264(1): Videodaten (H.264(1)) werden im MP4-Codierformat aufgezeichnet. Es erfolgt keine Tonaufzeichnung. Die Aufzeichnung der Daten erfolgt entsprechend den auf der “Bild/Audio”-Seite, [JPEG/H.264]-Register unter “H.264(1)” getroffenen Einstellungen.
•
H.264(2): Videodaten (H.264(2)) werden im MP4-Codierformat aufgezeichnet. Es erfolgt keine Tonaufzeichnung. Die Aufzeichnung der Daten erfolgt entsprechend den auf der “Bild/Audio”-Seite, [JPEG/H.264]-Register unter “H.264(2)” getroffenen Einstellungen.
•
Vorgabe: JPEG
Anmerkung
•
Zum Aufzeichnen der Daten auf den “Live”-Seiten wird empfohlen, dieselben Einstellungen für die “Live”-Seiten und für “Aufzeichnungsformat” zu wählen. Zum Aufzeichnen von Daten außer den “Live”-Seiten (z.B. Reduzierung des Datenvolumens durch Wahl einer niedrigeren Bildqualität und Bildauflösung) unter “Aufzeichnungsformat” andere Bilddaten außer “Live” wählen und auf die Aufzeichnung von Videodaten einstellen.
•
Bei Wahl von “H.264(1)” werden die auf der “Bild/Audio”-Seite, [JPEG/H.264]-Register, unter “H.264(1)” getroffenen Einstellungen durch die für “H.264(1) & Aufzeichnung” ersetzt.
Bei Wahl von “H.264(2)” werden die auf der “Bild/Audio”-Seite, [JPEG/H.264]-Register, unter “H.264(2)” getroffenen Einstellungen durch die für “H.264(2) & Aufzeichnung” ersetzt.
•
Zum Aufzeichnen von Daten auf einer SD-Karte mit einem Netzwerk-Diskrekorder von Panasonic “Aufzeichnungsformat” auf “JPEG” setzen.
•
Wird die Einstellung von “Aufzeichnungsformat” von “JPEG” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” geändert und umgekehrt, so muss die SD-Speicherkarte formatiert werden. (→Info zur SD-Speicherkarte)
•
Aufgrund der unterschiedlichen Dateiformate ist die angezeigte Restkapazität der SD-Speicherkarte bei Wahl von “JPEG” für “Aufzeichnungsformat” anders als bei Wahl von “H.264(1)” oder “H.264(2)”.
•
Wenn für “Aufzeichnungsformat” der Posten “H.264(1)” oder “H.264(2)” gewählt wird, werden “H.264-Aufzeichnung”, “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)”, “Bildwiederholfrequenz”, “Regelzeit”, “Max. Bitrate”, “Bildqualität” und “Auffrischintervall” entsprechend den unter “H.264(1)” oder “H.264(2)” gewählten.
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht, werden die Einstellungen für folgende Funktionen korrigiert.
–
Wenn “Übertragungspriorität” auf “Größte Mühe” steht, wird “Priorität der Bildwiederholfrequenz” eingestellt.
–
Wenn “Max.zulässiger Burstfehler” auf “Hoch” oder “Mittel” steht, wird “Niedrig” eingestellt.
–
Wenn “1s” auf “2s”, “3s”, “4s” oder “5s” steht, wird “Auffrischintervall” eingestellt.
–
Wenn “Max. Bitrate” auf “3072kbps”, “4096kbps”, “6144kbps”, “8192kbps”, “10240kbps”, “12288kbps” oder “14336kbps” steht, wird “2048kbps” eingestellt.
•
Bei einer Änderung der Einstellung von “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” ändert sich gleichzeitig auch die Einstellung von “Protokolle speichern” ([Protokoll]-Register auf der “Allgemeines”-Seite (→10.5 Einstellung der Protokollparameter [Protokoll])).
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht, werden Alarmbilder entsprechend den unter “Voralarm” und “Nachalarmdauer (Aufzeichnung)” auf dem [Alarm]-Register der “Alarm”-Seite getroffenen Einstellungen abgespeichert.
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht, wird der abgespeicherten Datei automatisch ein Name zugewiesen.
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht, wird der abgespeicherten Datei automatisch ein Name zugewiesen.
•
Wenn “Bild-Digitalisierung” auf “3 Megapixel [4:3]” steht, ist “H.264(2)” nicht wählbar.
Gemeinsam
[Restkapazitätsnachricht]
Wenn für die SD-Speicherkarte die Restkapazitätsmeldung mittels E-Mailnachricht oder Panasonic-Alarmprotokoll aktiviert ist, einen der folgenden Grenzwerte für die Benachrichtigung wählen.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%
•
Vorgabe: 50%
Anmerkung
•
Die Benachrichtigung erfolgt jedes Mal, wenn die Restkapazität der SD-Speicherkarte den oben gewählten Wert erreicht hat.
Bei Wahl von “50%” erfolgt die Benachrichtigung zum Beispiel jedes Mal, wenn die Restkapazität jeweils 50%, 20%, 10%, 5% und 2% erreicht hat. Die Benachrichtigung erfolgt nicht immer genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die Restkapazität der SD-Speicherkarte den gewählten Wert erreicht.
[Speicher-Trigger]
Einen der folgenden Trigger zum Abspeichern von Bildern auf der SD-Speicherkarte wählen:
•
FTP-Fehler: Bilder werden abgespeichert, wenn die periodische FTP-Bildübertragung zum FTP-Server misslungen ist. Nur bei JPEG-Bildern verfügbar.
•
Alarmeingang: Bilder werden im Alarmfall abgespeichert.
•
Manuell: Bilder werden manuell abgespeichert.
•
Zeitplan: Bilder werden gemäß den für “Zeitplan” getroffenen Einstellungen abgespeichert (→Kapitel 18 Einstellung der Zeitpläne [Zeitplan]). Nur bei H.264-Bildern verfügbar.
•
Vorgabe: FTP-Fehler
Anmerkung
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht, ist “FTP-Fehler” nicht wählbar.
•
“FTP-Fehler” wählen, wenn Bilder im Alarmfall zum FTP-Server übertragen werden sollen.
•
Bei Wahl von “Manuell” oder “Zeitplan” und Einstellung von “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” werden anfallende Alarmprotokolle nicht in die Protokollliste aufgenommen, auch wenn “Protokolle speichern” (→10.5 Einstellung der Protokollparameter [Protokoll]) unter “Alarm” auf “An” steht.
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “JPEG” steht, ist “Zeitplan” nicht wählbar.
•
Wenn “Bild-Digitalisierung” auf “3 Megapixel [4:3]” steht, ist “FTP-Fehler” nicht wählbar.
[Überschreiben]
Festlegen, ob überschrieben werden soll, wenn die Restkapazität der SD-Speicherkarte zur Neige geht.
Diese Einstellung gilt nur bei Einstellung von “Speicher-Trigger” auf “Manuell” oder “Zeitplan”.
•
An: Bei unzureichender Restkapazität der SD-Speicherkarte wird überschrieben. (Die ältesten Bilddaten werden zuerst überschrieben.)
•
Aus: Bei voller SD-Speicherkarte wird die Speicherung von Bildern auf der SD-Speicherkarte abgebrochen.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Die Überschreibung wird durch die Einstellung von “Speicher-Trigger” wie folgt beeinflusst.
•
FTP-Fehler: Keine Überschreibung
•
Alarmeingang: Überschreibung
•
Manuell, Zeitplan: Kann durch Wahl von “An” oder “Aus” für “Überschreiben” bestimmt werden.
JPEG-Aufzeichnung
Dieser Posten ist nur dann wählbar, wenn “Aufzeichnungsformat” für die SD-Speicherkarte auf “JPEG” steht.
[Dateiname]
Einen Dateinamen für das auf SD-Speicherkarte abzuspeichernde Bild wählen. Der Dateiname wird wie folgt aufgebaut.
•
Dateiname: [“Eingegebener Dateiname” + “Zeit und Datum (Jahr/ Monat/ Tag/ Stunde/ Minute/ Sekunde)”] + “laufende Nummer”
•
Zulässige Zeichenanzahl: 1 - 8 Zeichen
•
Nicht verfügbare Zeichen: " & * / : ; < > ? \ |
Anmerkung
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht, wird der abgespeicherten Datei automatisch ein Name zugewiesen.
•
Wenn “Speicher-Trigger” auf “FTP-Fehler” steht, werden die Bilddaten unter dem auf der “Netzwerk”-Seite, [FTP-Bildübertr]-Register, unter “Dateiname” eingegebenen Dateinamen auf der SD-Speicherkarte abgespeichert.
•
Bei Wahl von “3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung” ist “Voralarm” nicht wählbar.
[Bildspeicherintervall/Anzahl zu speichernder Bilder(Voralarm)] - [Bildspeicherintervall]
Wenn für “Speicher-Trigger” der Posten “Alarmeingang” gewählt ist, eines der folgenden Voralarm-Intervalle (Bildwiederholfrequenz) zum Abspeichern von Bildern auf der SD-Speicherkarte wählen.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
Vorgabe: 1fps
Anmerkung
•
Bei Wahl der Bild-Digitalisierung “1920x1080” für die abzuspeichernden JPEG-Bilder ist “1fps” nicht wählbar.
[Bildspeicherintervall/Anzahl zu speichernder Bilder(Voralarm)] - [Anzahl zu speichernder Bilder]
Die Anzahl der auf SD-Speicherkarte zu speichernden Voralarm-Bilder wählen.
Aus/1Bild/2Bilder/3Bilder/4Bilder/5Bilder
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Bei Wahl der Bild-Digitalisierung “1920x1080” für die abzuspeichernden JPEG-Bilder sind die Werte “4 Bilder” und “5 Bilder” nicht wählbar.
[Bildspeicherintervall/Anzahl zu speichernder Bilder(Nachalarm)] - [Bildspeicherintervall]
Wenn für “Speicher-Trigger” der Posten “Alarmeingang” oder “Manuell” gewählt ist, eines der folgenden Intervalle (Bildwiederholfrequenz) zum Abspeichern von Bildern auf der SD-Speicherkarte wählen:
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Vorgabe: 1fps
Anmerkung
•
Bei Wahl der Bild-Digitalisierung “1920x1080” für die abzuspeichernden JPEG-Bilder ist “1fps” nicht wählbar.
[Bildspeicherintervall/Anzahl zu speichernder Bilder(Nachalarm)] - [Anzahl zu speichernder Bilder]
Einen der folgenden Trigger zum Abspeichern von Bildern auf der SD-Speicherkarte wählen:
10Bilder/ 20Bilder/ 30Bilder/ 50Bilder/ 100Bilder/ 200Bilder/ 300Bilder/ 500Bilder/ 1000Bilder/ 2000Bilder/ 3000Bilder
•
Vorgabe: 100Bilder
Anmerkung
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht, können “Voralarm” und “Nachalarm” auf dem [Alarm]-Register unter “H.264-Aufzeichnung” festgelegt werden.
•
“Anzahl zu speichernder Bilder” ist nur dann einstellbar, wenn “Speicher-Trigger” auf “Alarmeingang” steht.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Wenn “Speicher-Trigger” auf “Manuell” und “Aufzeichnungsformat” auf “JPEG” steht, einen der folgenden Bild-Digitalisierungswerte für die auf SD-Speicherkarte zu speichernden Bilder wählen.
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “2 Megapixel [16:9]”
1920x1080/640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [16:9]”
1280x720/640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [4:3]”
1280x960/VGA/QVGA
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “3 Megapixel [4:3]”
2048x1536 fix
•
Vorgabe: 640x360
Anmerkung
•
Wenn “Speicher-Trigger” auf “FTP-Fehler” steht, werden die Bilder in der auf der “Netzwerk”-Seite, [FTP-Bildübertr]-Register gewählten Größe digitalisiert und abgespeichert.
•
Wenn “Aufzeichnungsformat” auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht, auf dem [SD-Speicherkarte]-Register die Bild-Digitalisierung für “H.264-Aufzeichnung” - “Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)” wählen.
•
Wenn “Speicher-Trigger” auf “Alarmeingang” steht, werden die Bilder in der auf der “Alarm”-Seite, [Alarm]-Register gewählten Größe digitalisiert und abgespeichert.
H.264-Aufzeichnung
Dieser Posten ist nur dann wählbar, wenn “Aufzeichnungsformat” für die SD-Speicherkarte auf “H.264(1)” oder “H.264(2)” steht.
Wenn nach Wahl von “H.264(1)” oder “H.264(2)” für “Aufzeichnungsformat” die [Einst.]-Taste angeklickt wird, erscheint die Anzeige “H.264-Aufzeichnung” unten auf dem Bildschirm.
[Bild-Digitalisierung (Pixelzahl)]
Eine der unten aufgeführten Bild-Digitalisierungen (Pixelzahlen) wählen.
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “2 Megapixel [16:9]”
–
H.264(1): 1920x1080/640x360/320x180
–
H.264(2): 640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [16:9]”
1280x720*1/640x360/320x180
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “1,3 Megapixel [4:3]”
1280x960*1/VGA/QVGA
Bei Einstellung von “Bild-Digitalisierung” auf “3 Megapixel [4:3]”
1280x960 fix
[Aufzeichnungspriorität]
Eine der folgenden Aufzeichnungsprioritäten für die aufzuzeichnenden H.264-Bilder wählen.
•
Konstante Bitrate: H.264-Bilder werden mit der unter “Max. Bitrate” gewählten Bildwiederholfrequenz aufgezeichnet.
•
Priorität der Bildwiederholfrequenz: H.264-Bilder werden mit der unter “Bildwiederholfrequenz*” gewählten Bildwiederholfrequenz aufgezeichnet.
•
Erweiterte VBR: H.264-Bilder werden mit der unter “Bildwiederholfrequenz*” gewählten Bildwiederholfrequenz aufgezeichnet. Die Aufzeichnung von Bildern erfolgt so, dass die durchschnittliche Übertragungsrate innerhalb der durch “Regelzeit” vorgegebenen Zeitspanne der für “Max. Bitrate” gewählten Bitrate entspricht.
•
Vorgabe: Priorität der Bildwiederholfrequenz
[Bildwiederholfrequenz*]
Eine der folgenden Bildwiederholfrequenzen für die Aufzeichnung von Bildern wählen.
1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*
•
Vorgabe: 30fps*
Anmerkung
•
Diese Einstellung ist aktivierbar, wenn “Aufzeichnungspriorität” auf “Priorität der Bildwiederholfrequenz” oder “Erweiterte VBR” steht.
•
“Bildwiederholfrequenz*” ist durch “Max. Bitrate” beschränkt. Deshalb ist die Bitrate eventuell niedriger als der eingestellte Wert, wenn ein von einem Sternchen (*) gefolgter Wert gewählt wird.
[Regelzeit]
Eine der folgenden Zeitspannen für die Regelung der Bitrate der aufzuzeichnenden Bilder wählen. Die Aufzeichnung von Bildern erfolgt so, dass die durchschnittliche Übertragungsrate innerhalb der gewählten Zeitspanne der für “Max. Bitrate” gewählten Bitrate entspricht.
1h/6h/24h/1 Woche
Vorgabe: 24h
Anmerkung
•
Dieser Posten ist nur dann wählbar, wenn “Aufzeichnungspriorität” auf “Erweiterte VBR” steht.
[Max. Bitrate]
Eine der folgenden Bitraten für die Aufzeichnung von Bildern wählen.
64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps/ 2048kbps
•
Vorgabe:
–
H.264(1): 2048kbps
–
H.264(2): 1536kbps
[Bildqualität]
Eine der folgenden Aufzeichnungsqualitäten für die Aufzeichnung von H.264-Bildern wählen.
Niedrig(Priorität Bewegung)/ Normal/ Fein(Priorität Bildqualität)
•
Vorgabe: Normal
Anmerkung
•
Diese Einstellung steht zur Verfügung, wenn “Aufzeichnungspriorität” auf “Konstante Bitrate” steht.
[Auffrischintervall]
Eins der folgenden Intervalle (I-Frame-Intervall; 0,2 - 1 Sek.) für die Auffrischung der aufzuzeichnenden H.264-Bilder wählen.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s
•
Vorgabe: 1s
[Max. Dateigröße]
Die maximale Dateigröße für Aufzeichnungen enthaltende H.264-Dateien (Format MP4) wählen.
2 MB/20 MB
Vorgabe: 20 MB
[Audioaufzeichnung]
Festlegen, ob bei der Aufzeichnung von H.264-Bildern gleichzeitig Audiodaten abgespeichert werden sollen.
•
An: Audiodaten werden gespeichert.
•
Aus: Audiodaten werden nicht gespeichert.
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Die Aufzeichnung von Audiodaten erfolgt im Format AAC.
•
“Audioaufzeichnung” setzt voraus, dass “Max. Dateigröße”auf “20 MB” eingestellt ist.
•
“Audioaufzeichnung” ist nur dann wählbar, wenn “Audio-Modus” auf dem [Audio]-Register der “Bild/Audio”-Seite auf “Mikrofoneingang” steht. (→11.9 Toneinstellungen [Audio])
•
Auf der “Wiedergabe”-Seite werden nur Bilddaten wiedergegeben, auch wenn die Bilder zusammen mit Audiodaten aufgezeichnet wurden. Aufgezeichnete Audiodaten müssen heruntergeladen werden, um sie wiederzugeben. (→7.2 Wenn “H.264(1)” für die SD-Speicherkarte auf “H.264(2)” oder “Aufzeichnungsformat” steht)
•
Die Lautstärke beim Aufzeichnen von Audiodaten kann unter “Mikrofon-Eingangslautstärke(Kamera zum PC)” auf dem [Audio]-Register der “Bild/Audio”-Seite geändert werden. (→11.9 Toneinstellungen [Audio])
Info zur SD-Speicherkarte
[Restkapazität]
Gesamt- und Restkapazität der SD-Speicherkarte werden angezeigt.
Die Kapazitätsanzeige ist je nach Status der SD-Speicherkarte unterschiedlich.

Anzeige | Beschreibung
--- | ---
--------KB/--------KB | Keine SD-Speicherkarte eingesetzt. Die Restkapazität konnte aufgrund eines Fehlers usw. nicht festgestellt werden.
********KB/********KB | Die SD-Speicherkarte ist nicht formatiert, ist verriegelt usw.

Anmerkung
•
Wenn “Überschreiben” auf “Aus” steht und die Restkapazität der SD-Speicherkarte “0 KB” erreicht, werden darauf keine Bilder abgespeichert. Wenn die Benachrichtigungsfunktion aktiviert ist, erhalten die registrierten Adressen bei voller SD-Speicherkarte eine E-Mailnachricht. (→13.6 Einstellung der E-Mail-Nachricht [Benachrichtigung], 13.7 Einstellungen für das Panasonic-Alarmprotokoll [Benachrichtigung])
[Format]
Durch Anklicken der [Ausführ.]-Taste kann die SD-Speicherkarte formatiert werden.
WICHTIG
•
Vor dem Formatieren der SD-Speicherkarte muss auf der Seite “Allgemeines” (→10.3 Einstellung der SD-Speicherkarte [SD-Speicherkarte]), [SD-Speicherkarte]-Register für “SD-Speicherkarte” “Anwenden” gesetzt und auf der Seite “Netzwerk” (→Periodische FTP-Übertragung), [FTP-Bildübertr]-Register, für “Periodische FTP-Übertragung” “Aus” gesetzt werden.
•
Die SD-Speicherkarte vor dem Gebrauch auf dem [SD-Speicherkarte]-Register formatieren. Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte, die nicht auf dem [SD-Speicherkarte]-Register formatiert worden ist, können bei den folgenden Funktionen Schwierigkeiten auftreten:
–
Abspeichern/Abrufen von Bildern auf der SD-Speicherkarte bei Ausfall der periodischen FTP-Übertragung zum FTP-Server
–
Abspeichern/Abrufen von Alarmbildern
–
Abspeichern/Abrufen von manuell gespeicherten Bildern
–
Abspeichern/Abrufen von Bildern gemäß den Zeitplaneinstellungen
–
Abspeichern/Abrufen der Alarm-, manuellen/Zeitplan-, FTP-Fehler- und Systemprotokolle
–
Abspeichern/Abrufen von Bildern, die über die SD-Speicherungsfunktion des Netzwerk-Diskrekorders von Panasonic abgespeichert wurden
–
Wiedergabe/Herunterladen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern
•
Wenn eine SD-Speicherkarte formatiert wird, während ein anderer Benutzer das Gerät bedient, wird die Operation abgebrochen.
•
Während der Formatierung kann nicht auf die SD-Speicherkarte zugegriffen werden.
•
Bei der Formatierung der SD-Speicherkarte gehen alle darauf gespeicherten Daten verloren.
•
Während der Formatierung darf die Kamera nicht ausgeschaltet werden.
•
Nach einer Änderung der Einstellung für “Aufzeichnungsformat” empfiehlt es sich, die SD-Speicherkarte zu formatieren.
•
Nach der Formatierung der SD-Speicherkarte ist die verfügbare Kapazität eventuell kleiner als die Ausgangskapazität, da auf der SD-Speicherkarte automatisch ein Standardverzeichnis erstellt wird.
•
Empfohlene SD-Speicherkarte (SD-Tempoklasse 4 oder höher)
Hergestellt von Panasonic (Option)
–
SDXC-Speicherkarte: 64 GB
–
SDHC-Speicherkarte: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
–
SD-Speicherkarte: 2 GB (ausgenommen miniSD und microSD)
•
Die SD-Speicherkarte ohne Änderung der Vorgaben nach Angaben des SD-Kartenherstellers formatieren.
Bilder SD-Speicherkarte
[Bildzugriff]
Auf der SD-Speicherkarte gesicherte Bilddaten können abgerufen werden. Die [Ausführ.]-Taste anklicken. Zum Abrufen der Bilder siehe 10.4 Abrufen von auf SD-Speicherkarte gespeicherten Bildern und Kopieren in den PC [Bilder SD-Speicherkarte].
*1
Wenn für “Aufzeichnungsformat” der Posten “H.264(1)” oder “H.264(2)” gewählt wird, hängt die wählbare Bild-Digitalisierung von der unter “H.264(1)” oder “H.264(2)” auf dem [JPEG/H.264]-Register der “Bild/Audio”-Seite gewählten ab. (→11.3 Einstellungen für H.264-Bildformat [JPEG/H.264])