11.5 Einstellung des Betrachtungswinkels mithilfe von Extra-Zoom
Auf der “Bild/Audio”-Seite, [Bildqualität]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Extra zoom” anklicken. (→11.4 Einstellungen für Bildeinstellung, Extra-Zoom, Privatzonen, VIQS und Verzerrungskompensation [Bildqualität])
Der Betrachtungswinkel kann mithilfe der Funktion Extra-Zoom eingestellt werden.
•
: Durch Anklicken dieser Taste wird das Zoomverhältnis auf “Wide” eingestellt.
•
: Durch Anklicken dieser Taste wird das Zoomverhältnis auf x1.0 eingestellt.
•
: Durch Anklicken dieser Taste wird das Zoomverhältnis auf “Tele” eingestellt.
•
: Durch Anklicken dieser Taste die horizontale und vertikale Ausrichtung des Bildes nach dem Zoomen festlegen.
Anmerkung
•
Bei Wahl von “2 Megapixel [16:9]” für “Bild-Digitalisierung” beträgt das Zoomverhältnis maximal x3,0.
•
Bei Wahl von “1,3 Megapixel [16:9]” oder “1,3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung” beträgt das Zoomverhältnis maximal x2,0.
•
Bei Wahl von “3 Megapixel [4:3]” für “Bild-Digitalisierung” beträgt das Zoomverhältnis maximal x3,2.
WICHTIG
•
Wird nach dem Einrichten von Maskenbereichen (→11.4.2 Einrichten von Maskenbereichen), Privatzonen (→11.6 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”)), VMD-Bereichen (→13.4 VMD-Einstellungen [VMD-Bereich]), VIQS-Bereichen (→11.7 VIQS-Einstellungen), Ausschnittbereichen (→14.1 Einstellungen für Bildausschneidung [AUSSCHNEIDEN]) und Ausschnittbereichen im Bild-im-Bild-Modus (→14.2 Einstellungen für Bild-im-Bild [PiP]) Extra-Zoom aktiviert, so wird die Funktion u.U. nicht an der gewünschten Stelle aktiviert. Um dies zu verhindern, den Extra-Zoom vor anderen Funktionen einstellen.
•
Bei Verwendung der Verzerrungskorrektur ist zu beachten, dass sie in Verbindung mit Extra-Zoom nicht funktioniert.