11.6 Einstellung von Privatzonen (Setupmenü “Privatzone”)
Auf der “Bild/Audio”-Seite, [Bildqualität]-Register, die [Setup>>]-Taste für “Privatzone” anklicken. (→11.4 Einstellungen für Bildeinstellung, Extra-Zoom, Privatzonen, VIQS und Verzerrungskompensation [Bildqualität])
Bereiche, die auf dem Überwachungsbildschirm nicht angezeigt werden sollen, können als Privatzonen festgelegt und von der Anzeige ausgeschlossen werden. Bis zu 2 Privatzonen können festgelegt werden.
[Bereich]
Zum Einrichten einer Privatzone wird durch Ziehen der Maus ein Bereich festgelegt. Die einzelnen Zonen dürfen sich überschneiden. Eingerichtet werden können die Privatzonen 1 und 2, die in der Reihenfolge ihrer Erstellung nummeriert werden.
[Anzeigetyp]
Eins der folgenden Verfahren für die Anzeige von Privatzonen wählen.
•
Grau: Privatzonen werden grau dargestellt.
•
Aus: Privatzonen werden nicht angezeigt.
•
Vorgabe: Aus
Anmerkung
•
Die Privatzone größer bemessen als das zu versteckende Objekt.
[Schließen]-Taste
Durch Anklicken dieser Taste das Setupmenü “Privatzone” schließen.
WICHTIG
•
Eine Änderung der JPEG/H.264 “Bild-Digitalisierung” kann eine Verschiebung der Privatzonen zur Folge haben. Nach einer Änderung der “Bild-Digitalisierung” die Position der Privatzonen überprüfen.
•
Die Konfigurierung von “Extra zoom” kann eine Verschiebung der eingestellten Privatzonen zur Folge haben. Nach der Konfigurierung von “Extra zoom” die Privatzonen überprüfen.