13.6 Configurer les paramétrages relatifs à la notification de courrier électronique [Notification]
Cliquer l’onglet [Notification] de la page “Alarme”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs au courrier électronique d’alarme peuvent être configurés. Il est nécessaire de configurer les paramétrages du serveur de courrier électronique pour exécuter la notification de courrier électronique. (→16.1 Configurer les paramétrages relatifs au serveur de courrier électronique [Courrier élect.])
Notification de courrier élect.
[Serveur de courrier élect. >>]
Lorsque “Serveur de courrier élect. >>” est cliqué, l’onglet [Courrier élect.] de la page “Serveur” sera affiché. (→16.1 Configurer les paramétrages relatifs au serveur de courrier électronique [Courrier élect.])
[Notification de courrier élect.]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut fournir une notification ou non par courrier électronique selon les paramétrages des cases à cocher “Alarme” et “Diag.” de “Destination de notification” ci-dessous.
–
Quand une alarme est détectée (“Alarme”)
–
Quand une notification de la capacité restante sur la carte de mémoire SD a été fournie (“Diag.”)
–
Quand la carte de mémoire SD est devenue pleine (“Diag.”)
–
Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue (“Diag.”)
•
Réglage implicite : Arrêt
[Fichier joint d’image d’alarme]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut joindre ou non une image au courrier électronique à envoyer quand une alarme est détectée.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Les paramétrages pour “Taille de l’image d’importation” de la section “Image d’alarme” à l’onglet [Alarme] (→13.2 Configurer les paramétrages relatifs à l’image d’alarme [Alarme]) seront appliqués à la taille de l’image à joindre.
•
Quand “3 mégapixels [4:3]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, les images ne peuvent être jointes.
Destination de notification
[Adresse 1] - [Adresse 4]
Saisir l’adresse e-mail de destination. Un nombre maximum de 4 adresses de destination peuvent être enregistrées.
•
Case à cocher [Alarme] : Quand la case à cocher est cochée, la notification de courrier électronique sera exécutée lors d’une occurrence d’alarme.
•
Case à cocher [Diag.] : Quand la case à cocher est cochée, la notification de courrier électronique sera assurée dans les cas suivants.
–
Quand la notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
–
Quand la carte de mémoire SD est maintenant pleine
–
Lorsque la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue
•
[Destination d’adresse de courrier élect.]: Saisir l’adresse e-mail de destination.
–
Nombre disponible de caractères : 3 - 128 caractères
–
Caractères disponibles : Les caractères alphanumériques, le signe arobase (@), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d’union (-).
Pour supprimer l’adresse enregistrée, cliquer le bouton [Supprimer] respectif de l’adresse souhaitée.
[Objet de courrier élect.]
Saisir l’objet du courrier électronique.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 50 caractères
[Texte du courrier élect.]
Saisir le texte du courrier électronique.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 200 caractères
Remarque
•
Le courrier électronique d’avis sera envoyé avec le message “The capacity of the SD memory card is full.” (La capacité de la carte de mémoire SD est complètement utilisée.) quand la carte de mémoire SD est complètement pleine ou “The SD memory card cannot be detected.” (La carte de mémoire SD ne peut pas être détectée.) quand l’installation de la carte de mémoire SD a échoué.