10.1 Configurer les paramétrages de base [Base]
Cliquer l’onglet [Base] de la page “Base”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages tels que le titre de caméra vidéo, l’heure et la date, etc. peuvent être configurés dans cette page.
[Titre de caméra vidéo]
Saisir le titre de la caméra vidéo. Cliquer le bouton [Valider] après avoir saisi le titre de la caméra vidéo. Le titre saisi sera affiché dans le champ de titre de caméra vidéo.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 20 caractères
•
Caractères non disponibles : " &
•
Réglage implicite : Varie comme suit selon le modèle en service.
WV-SW158 / WV-SF138
[Heure/date]
Saisir l’heure et la date actuelles. Lorsque “12h” est sélectionné pour “Format d’affichage de l’heure”, “AM” ou “PM” peuvent être sélectionnés.
•
Gamme disponible : Jan/01/2010 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59
IMPORTANT
•
Utiliser un serveur de NTP quand un paramétrage plus précis de la date et de l’heure est exigé pour l’exploitation du système. (→16.3 Configurer les paramétrages relatifs au serveur NTP [NTP])
[Format d’affichage de l’heure]
Sélectionner le format d’affichage horaire parmi les options “24h”, “12h” et “Arrêt”. Saisir l’heure actuelle reflétant ce paramétrage au moment de saisir l’heure et la date actuelles pour “Heure/date”. Pour masquer l’heure et la date, sélectionner “Arrêt”.
•
Réglage implicite : 24h
[Format d’affichage de la date ou de l’heure]
Sélectionner un format d’affichage pour l’heure et la date. Lorsque “2013/04/01 13:10:00” est paramétré pour “Heure/date” après la sélection “24h” pour “Format d’affichage de la date ou de l’heure”, l’heure et la date seront affichées respectivement comme suit.
•
JJ/MM/AAAA: 01/04/2013 13:10:00
•
MM/JJ/AAAA: 04/01/2013 13:10:00
•
JJ/Mmm/AAAA : 01/Apr/2013 13:10:00
•
AAAA/MM/JJ: 2013/04/01 13:10:00
•
Mmm/JJ/AAAA: Apr/01/2013 13:10:00
•
Réglage implicite :
–
Mmm/JJ/AAAA
[NTP]
Lorsque “NTP >>” est cliqué, l’onglet [NTP] de la page “Serveur” sera affiché. (→16.3 Configurer les paramétrages relatifs au serveur NTP [NTP])
[Fuseau horaire]
Sélectionner un fuseau horaire correspondant à l’emplacement où la caméra vidéo est utilisée.
•
Réglage implicite : (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
[DST(Heure d’été)]
Sélectionner “Entrée”, “Sortie” ou “Automatique” pour déterminer si l’heure avancée doit être appliquée oui ou non. Configurer ce paramétrage si l’heure d’été (heure avancée) est appliquée dans la région où la caméra vidéo est en service.
•
Entrée: Applique l’heure d’été. Un astérisque (*) sera affiché à gauche de l’affichage de l’heure et la date.
•
Sortie: N’applique pas l’heure d’été.
•
Automatique: Applique l’heure d’été conformément aux paramétrages de l’heure d’été pour “Heure et date de démarrage” et “Heure et date de clôture” (mois, semaine, jour de la semaine, heure).
•
Réglage implicite : Sortie
[Heure et date de démarrage] [Heure et date de clôture]
Quand “Automatique” est sélectionné pour “DST(Heure d’été)”, sélectionner l’heure et la date de l’heure de début de session et de l’heure de date (mois, semaine, jour de la semaine, heure).
[Titre de caméra vidéo sur l’écran]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut permettre ou interdire l’affichage du titre de caméra vidéo sur l’écran. Lorsque “Activé” est sélectionné, la chaîne de caractères saisie pour “Titre de caméra vidéo sur l’écran(0-9, A-Z)” sera affichée à la position sélectionnée pour “Affichage sur écran”.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Titre de caméra vidéo sur l’écran(0-9, A-Z)]
Saisir une chaîne de caractères à afficher sur l’image.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 20 caractères
•
Caractères disponibles : 0-9, A-Z et les symboles suivants.
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ?
•
Réglage implicite : Aucun (vide)
[Affichage sur écran] - [Position]
Sélectionner une position où l’heure et la date et les informations de texte doivent être affichées dans la page “En direct”.
•
Supérieur gauche: Les informations seront affichées dans le coin supérieur gauche du secteur d’affichage principal de la page “En direct”.
•
Inférieur gauche: Les informations seront affichées dans le coin inférieur gauche du secteur d’affichage principal de la page “En direct”.
•
Supérieur droit: Les informations seront affichées dans le coin supérieur droit du secteur d’affichage principal de la page “En direct”.
•
Inférieur droit: Les informations seront affichées dans le coin inférieur droit du secteur d’affichage principal de la page “En direct”.
•
Réglage implicite : Supérieur gauche
[Affichage d’état de système]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut permettre ou interdire l’affichage l’état de luminosité sur des images affichées à la page “En direct” au moment de faire le réglage de luminosité.
•
Réglage implicite : Activé
[Image renversée]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut authentifier ou non l’hôte.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Miroir]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut faire tourner ou non l’image horizontalement.
Réglage implicite : Arrêt
[Diode électroluminescente de liaison/d’accès]
Détermine s’il faut se servir des indicateurs suivants ou non. Sélectionner “Activé” pour utiliser les indicateurs suivants pour vérifier le statut fonctionnel. Sélectionner “Arrêt” pour éteindre tous les indicateurs en même temps.
–
Indicateur de liaison
–
Indicateur d’accès
–
Indicateur d’erreur de carte de mémoire SD
•
Réglage implicite : Activé
Remarque
•
Indicateur de liaison (orange) : Cet indicateur s’allume lorsque la communication avec le dispositif connecté est disponible.
•
Indicateur d’accès (vert) : Cet indicateur s’allume au moment de l’accès au réseau.
•
Indicateur d’erreur de carte de mémoire SD : S’allume quand une erreur s’est produite dans la carte de mémoire SD.
[Mode de mise à jour d’état d’alarme]
Sélectionner un intervalle de notification d’état de caméra vidéo parmi les options suivantes.
Lorsque le statut de la caméra vidéo change, le bouton d’indication d’occurrence d’alarme ou l’indicateur de statut de sauvegarde SD sera affiché pour notifier le statut de la caméra vidéo.
•
Invit. ém. (30s): Effectue la mise à jour de l’état toutes les 30 secondes et assure une notification de l’état de la caméra vidéo.
•
Temps réel: Fourni une notification de l’état de la caméra vidéo lorsque celui-ci a changé.
•
Réglage implicite : Temps réel
Remarque
•
Suivant l’environnement du réseau, la notification risque de ne pas être faite en temps réel.
•
Si plusieurs appareils utilisent le même “Port de réception d’état d’alarme”, même si “Temps réel” est sélectionné pour “Mode de mise à jour d’état d’alarme”, l’avis de notification n’est pas assuré en temps réel. En pareil cas, changer les paramétrages de “Port de réception d’état d’alarme”.
[Port de réception d’état d’alarme]
Lorsque “Temps réel” est sélectionné pour “Mode de mise à jour d’état d’alarme”, spécifier un nom de port auquel la notification de changement d’état doit être envoyée.
•
Numéro de port disponible : 1 - 65535
•
Réglage implicite : 31004
Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu’ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Installation automatique du logiciel de visionneuse]
Déterminer s’il faut installer ou non le logiciel de visionneuse à partir de cette caméra vidéo.
•
Activé: Installe automatiquement le logiciel de visionneuse à partir de cette caméra vidéo.
•
Arrêt: Le logiciel de visionneuse ne peut pas être installé à partir de cette caméra vidéo.
•
Réglage implicite : Activé
IMPORTANT
•
Il est impossible d’afficher les images et de recevoir ou de transmettre le son entre la caméra vidéo et l’ordinateur personnel lorsque le logiciel de visionneuse “Network Camera View 4S” n’est pas installé sur l’ordinateur personnel.
•
Le nombre d’installations du logiciel de visionneuse peut être vérifié à l’onglet [Mi. ni.] de la page “Maintenance”. (→19.2 Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.])
[Langue]
Sélectionner la langue pour afficher au début quand la caméra vidéo est accédée parmi les options suivantes.
Automatique/Anglais/Japonais/Italien/Français/Allemand/Espagnol/Chinois/Russe
•
Automatique: La langue employée par le navigateur est automatiquement sélectionnée. Si la langue employée par le navigateur n’est pas prise en charge par la caméra vidéo, l’anglais est sélectionné.
•
Réglage implicite : Automatique
La langue affichée à la page “En direct” peut également être changée. (→1.2 À propos de la page “En direct”)