14.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE]
Cliquer l’onglet [RECADRAGE] de la page “Vue avancée”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs au recadrage peuvent être configurés dans cette page.
[RECADRAGE]
Sélectionner s’il faut ou non transférer “JPEG” ou “H.264(2)” en tant qu’images de recadrage.
Arrêt : les images de recadrage ne sont pas transmises.
H.264(2) : Les images H.264(2) sont transmises comme images de recadrage.
JPEG(VGA)/JPEG(640x360): Les images JPEG avec une résolution de VGA ou de 640x360 sont transmises comme images de recadrage.
JPEG(QVGA)/JPEG(320x180): Les images JPEG avec une résolution de QVGA ou de 320x180 sont transmises comme images de recadrage.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
La fonction de recadrage ne peut être utilisée que lorsque “2 mégapixels [16:9]”, “1,3 mégapixel [16:9]” ou “1,3 mégapixel [4:3]” est sélectionné pour le “Mode de capture d’image”.
•
Le changement des paramétrages de recadrage arrêtent provisoirement la transmission.
Paramétrage du secteur de recadrage
Image d’angle d’observation totale
Affiche l’image d’angle d’observation totale.
Encadrement de recadrage
Affiche le secteur de recadrage paramétré. Il est possible de paramétrer jusqu’à 4 secteurs. Une fois paramétré, des numéros sont automatiquement assignés et affichés dans la partie supérieure gauche du secteur de recadrage. Lorsqu’un secteur est paramétré, le secteur sélectionné est encadré en rouge. Les autres secteurs sont encadrés en blanc. Un encadrement de recadrage se trouvant à la position réglée par défaut est configuré à l’avance.
La position de l’encadrement de recadrage peut être déplacée en cliquant et immobilisant le encadrement configuré puis en le déplaçant.
Le fait de cliquer sur l’extérieur de l’encadrement ajoute un nouvel encadrement. Les nouveaux encadrements supplémentaires sont sélectionnés.
Les flux qui sont configurés dans l’utilisation du recadrage se servent de la même zone de recadrage que l’affichage [RECADRAGE]. Par conséquent, si l’encadrement de recadrage est modifié, la zone de recadrage des flux configurés dans le recadrage est modifiée selon les paramétrages de l’encadrement de recadrage.
[Séquence]
En utilisant un nombre maximum de 4 encadrements de recadrage, déterminer s’il faut ou non commander la séquence à partir des paramétrages suivants. La séquence se déroule dans l’ordre des numéros assignés aux encadrements de recadrage.
Arrêt/5s/10s/20s/30s
•
Réglage implicite : Arrêt
Bouton [Effacer]
Les encadrements sélectionnés affichés en rouge sont supprimés. Quand l’encadrement sélectionné est supprimé, l’encadrement avec le numéro le plus peu élevé est sélectionné. Si le bouton [Effacer] est cliqué quand il y a seulement 1 encadrement, l’encadrement est déplacé jusqu’à la position par défaut. Si le bouton [Effacer] est cliqué quand il y a seulement 1 encadrement et qu’il se trouve à la position par défaut, l’encadrement n’est pas supprimé.
Bouton [Valider]
Applique les paramétrages d’encadrement et de séquence.
IMPORTANT
•
L’encadrement de recadrage risque de se déplacer de l’alignement quand le paramétrage “Mode de capture d’image” est modifié. Veiller à vérifier l’encadrement de recadrage après un changement du paramétrage de “Mode de capture d’image”.
•
L’encadrement de recadrage risque de se déplacer de l’alignement quand le paramétrage “Extra zoom” est modifié. Veiller à vérifier l’encadrement de recadrage après un changement du paramétrage de “Extra zoom”.
•
L’alignement de l’encadrement de recadrage affiché pendant la configuration risque d’être sensiblement changé après que le bouton [Valider] soit cliqué.
•
La fonction de recadrage ne peut pas être utilisée quand la fonction d’incrustation d’image en image est utilisée. Au moment d’utiliser la fonction de recadrage, sélectionner “Arrêt” pour “PiP”.