2.2 Contrôle des images sur un terminal mobile
Il est possible de se connecter à la caméra vidéo en utilisant un terminal mobile en passant par l’intermédiaire de l’Internet et de surveiller les images (MJPEG seulement) provenant de la caméra vidéo sur l’écran du terminal mobile. Les images subissent automatiquement un rafraîchissement afin d’afficher la dernière image.
Les terminaux mobiles compatibles sont indiqués comme suit. (En date du mois de février 2013)
–
iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 ou ultérieur)
–
Bornes de mobile Android™
Quand un terminal Android est utilisé, une image au format MJPEG est affichée par le navigateur Firefox®, mais une image au format JPEG est affichée par le navigateur standard.
Pour obtenir de plus amples informations sur les appareils compatibles, référez-vous à notre site Web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).
IMPORTANT
•
Lorsque la fenêtre d’authentification apparaît, saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe. Le nom d’utilisateur et le mot de passe de réglage implicite sont les suivants.
Nom de l’utilisateur: admin
Mot de passe: 12345
Pour renforcer la sécurité, changer le mot de passe pour l’utilisateur “admin”. (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’utilisateur [Auth. util.])
•
Quand “3 mégapixels [4:3]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, les images ne peuvent pas être surveillées à partir d’un terminal mobile. Lorsque “2 mégapixels [16:9]”, “1,3 mégapixel [16:9]” ou “1,3 mégapixel [4:3]” est sélectionné pour le “Mode de capture d’image” pour surveiller les images.
•
Quand “2 mégapixels [16:9]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, la taille de capture d’image maximum est de 640x360.
Remarque
•
Il est nécessaire de configurer au préalable les paramétrages de réseau du terminal mobile pour se connecter à l’Internet et contrôler les images à surveiller provenant de la caméra vidéo. (→Chapitre 17 Configuration des paramétrages de réseau [Réseau])
1.
Accéder au site à la “http://adresse IP//cam”*1 ou “http://Nom d’hôte enregistré dans le serveur DDNS/cam”*2 en utilisant un terminal mobile.
→
Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.
Secteur des images d’observation directe
Affiche les images provenant de la caméra vidéo.
Secteur de commande de rapport de résolution
Fait apparaître les boutons de rapport de résolution disponibles.
Commute le rapport de résolution en sélectionnant le bouton de rapport de résolution approprié.
Mode de capture d’image
•
Images “2 mégapixels [16:9]” : 320x180/640x360 (par réglage implicite)
•
Images “1,3 mégapixel [16:9]” : 320x180/640x360 (par réglage implicite)/1280x720
•
Images “1,3 mégapixel [4:3]” : 320x240/640x480 (par réglage implicite)/1280x960
Remarque
•
Il est possible de changer la taille de l’image affichée sur le terminal mobile en accédant aux adresses suivantes.
–
Affichage de grande dimension : http://IP address/cam/dl
–
Affichage moyen : http://IP address/cam/dm
–
Affichage de petite dimension : http://IP address/cam/ds
•
Quand la résolution est modifiée par la commande de résolution, la résolution affichée change mais la taille de l’image demeure la même.
•
Lorsque le numéro de port HTTP est changé à partir de “80”, saisir “http://adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam”*1 dans la case d’adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée, accéder au site avec “http://Nom d’hôte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam”*2.
•
Lorsque “HTTPS” est sélectionné pour “HTTPS” - “Connexion” à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”, saisir comme suit.
“https://adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam” ou “https://Host name enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam”
•
Lorsque la fenêtre d’authentification apparaît, saisir le nom d’utilisateur d’un administrateur et le mot de passe. Selon le terminal mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut être exigée à chaque fois que l’écran est commuté.
•
Il est impossible de transmettre ou de recevoir le son en utilisant un terminal mobile.
•
Selon le terminal mobile utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir être affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner “9 Inférieur” pour le “Paramétrage de qualité d’image” de “JPEG” (→11.2 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [JPEG/H.264]) permet parfois de résoudre ce problème;
•
Selon le terminal mobile utilisé ou de son plan contractuel, l’accès risque d’être impossible.
*1
Adresse IP est l’adresse IP WAN globale du routeur qui peut être accédé via l’Internet. Cependant, au moment d’atteindre le même réseau LAN que celui de la caméra vidéo avec une borne mobile compatible sans fil, l’adresse IP est l’adress IP locale.
*2
Seulement lors de l’accès à la caméra vidéo par l’intermédiaire de l’Internet.