13.5 Configurer les paramétrages relatifs à la détection de son [Détection de son]
Cliquer l’onglet [Détection de son] de la page “Alarme”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs à la détection de son peuvent être configurés dans cette section. Quand le niveau de détection du son configuré est dépassé, l’action d’alarme sera exécutée.
Le niveau de détection du son peut être réglé sur 10 niveaux différents.
Afin d’employer la détection de son d’exécution, les paramétrages audio doivent être configurés. (→11.9 Configurer les paramétrages relatifs au son [Son])
IMPORTANT
•
Quand un son est détecté par la fonction de détection de son, le bouton d’indication d’occurrence d’alarme sera affiché. (→1.2 À propos de la page “En direct”)
•
Le bouton d’indication d’occurrence d’alarme sera également affiché au moment de la réception d’une entrée d’alarme par une instruction d’alarme.
•
La notification risque d’être retardée dans certaines conditions de l’environnement réseau, même lorsque “Temps réel” est sélectionné pour “Mode de mise à jour d’état d’alarme” à l’onglet [Base] de la page “Base”. (→10.1 Configurer les paramétrages de base [Base])
•
La caractéristique de détection de son n’est pas conçue pour être employée dans les situations qui exigent une haute fiabilité. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de tous accidents ou dommages se produisant.
Aperçu
Affiche un aperçu des paramétrages et du statut de détection de son actuel.
[Détection de son]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut exécuter ou non la détection de son.
•
Activé: Exécute la détection de son.
•
Arrêt: N’exécute pas la détection de son.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Le niveau de volume utilisé quand la détection du son est exécutée peut être modifié dans “Volume d’entrée micro. (Caméra à ord. pers.)” à l’onglet [Son] de la page “Image/Son”. (→11.9 Configurer les paramétrages relatifs au son [Son])
[Seuil]
Sélectionner le niveau auquel la caméra vidéo détermine qu’il existe un bruit dans le secteur environnant la caméra vidéo au moment de la détection du son.
Si l’on souhaite détecter seulement des bruits forts, relever le niveau de détection du son ; si l’on souhaite détecter également les bruits très faibles, abaisser le niveau de détection du son.
Configurer le niveau de détection du son
Bouton d’indication d’occurrence d’alarme
Bouton d’entrée micro
Écran d’aperçu
Niveau de détection du son
Le niveau de volume actuel
Plage des volumes à détecter
1.
Vérifier le niveau de détection du son et le niveau de volume actuel sur l’écran d’aperçu.
→
Le niveau de volume configuré dans “Volume d’entrée micro. (Caméra à ord. pers.)” à l’onglet [Son] de la page “Image/Son” est affiché dans l’aperçu.
2.
Ajuster “Seuil” avec la barre de curseur de telle sorte qu’elle soit inférieure au niveau du volume que l’on souhaite détecter.
3.
Ajuster le volume dans “Volume d’entrée micro. (Caméra à ord. pers.)” à l’onglet [Son] de la page “Image/Son” selon les besoins. (→11.9 Configurer les paramétrages relatifs au son [Son])
→
Les paramétrages et le statut de détection de son réel sont affichés en bas de l’écran d’aperçu. Si le niveau du volume dépasse le niveau de détection de son, une barre rouge, qui indique que le bruit a été détecté, est affichée.
Si d’autres réglages sont requis, répéter les opérations à partir de l’étape 2.
Remarque
•
“Détection de son” peut seulement être utilisé quand “Entrée micro.” est sélectionné pour “Mode de son” à l’onglet [Son] de la page “Image/Son”. (→11.9 Configurer les paramétrages relatifs au son [Son])
•
Le bruit ou tout autre bruit indésirable provenant du secteur environnant peut être détecté de manière erronée.
•
Seul le volume du bruit détermine si le bruit est détecté ou non, le type de bruit n’importe pas.