10.2 Configurer les paramétrages d’Internet [Internet]
Cliquer l’onglet [Internet] de la page “Base”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs à UPnP (suivi de port automatique), DDNS (Viewnetcam.com) et les paramétrages de réseau pour l’Internet peuvent être configurés à cette page.
[UPnP (Suivi de port automatique)]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut utiliser ou non la fonction de suivi de port du routeur.
Pour pouvoir utiliser la fonction de suivi de port automatique, le routeur en service doit pouvoir prendre en charge UPnP et UPnP doit être validé.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
En raison du suivi de port automatique, le numéro de port peut parfois être changé. Quand le numéro est changé, il est nécessaire de changer les numéros de port enregistrés dans l’ordinateur personnel et les enregistreurs, etc.
•
La fonction UPnP est disponible lorsque l’appareil est connecté au réseau IPv4. IPv6 n’est pas pris en charge.
•
Pour vérifier si le suivi de port automatique est correctement configuré, cliquer l’onglet [Statut] à la page de “Maintenance” et vérifier que “Valider” est affiché pour “Statut” de “UPnP”. (→19.3 Vérifier l’état [Statut])
Quand “Valider” n’est pas affiché, se référer à “Ne peut pas accéder à l’appareil par l’intermédiaire de l’Internet.” dans Chapitre 23 Dépannage.
•
Quand le paramétrage de “UPnP (Suivi de port automatique)” est modifié, le paramétrage “Suivi de port automatique” sous “UPnP” de l’onglet [Réseau] de la page “Réseau” se change également sur le même paramétrage.
[Secteur]
Sélectionner la région où la caméra vidéo est installée. Si la caméra vidéo est utilisée en dehors du Japon, choisir “Global”. Si la caméra vidéo est au Japon, choisir “Japon”.
Japon/Global
[Service]
Sélectionner “Viewnetcam.com” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut utiliser ou non “Viewnetcam.com”.
En sélectionnant “Viewnetcam.com” et en cliquant sur le bouton [Valider], la fenêtre d’enregistrement pour “Viewnetcam.com” sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte.
Suivre les instructions indiquées à l’écran pour enregistrer avec “Viewnetcam.com”.
Se référer à la 17.4.3 Procédure d’enregistrement de l’information enregistrée du service “Viewnetcam.com” ou consulter le site Web de “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/) pour obtenir de plus amples informations sur le service.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Quand le paramétrage de “DDNS” est modifié, le paramétrage de “DDNS” à l’onglet [DDNS] de la page “Réseau” se change également sur le même paramétrage.
[Paramétrage recommandé de réseau pour l’Internet]
Les paramétrages recommandés pour se connecter à l’Internet sont exécutés ici.
En cliquant sur le bouton [Valider], une boîte de dialogue affichant comment les paramétrages suivants changeront est affichée.
Cliquer sur le bouton [OK] après avoir vérifié les paramétrages et modifier les paramétrages sur les valeurs affichées.
–
Onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”
JPEG
[Taille de l’image d’importation]: VGA/640x360
[H.264(1)]/[H.264(2)]
[Mode Internet (sur HTTP)]: Activé
[Priorité de transmission]: Meilleur effort
[Taux binaire maxi. (par client)*]: Maxi. 1024 ko/s, Mini. 128 ko/s
[H.264(1)]
[Taille de l’image d’importation]: VGA/640x360
[H.264(2)]
[Taille de l’image d’importation]: QVGA/320x180
–
Onglet [Réseau] de la page “Réseau”
[Commun]
[Taille de paquet RTP maximum]: Limité(1280octets)
[Taille maximum de segment HTTP(MSS)]: Limité(1280octets)
Remarque
•
Lorsque “H.264(1)” est sélectionné pour “Format d’enregistrement” de la carte mémoire SD, le paramétrage “Priorité de transmission” pour “H.264(1)” ne sera pas changé. Si “H.264(2)” est sélectionné pour “Format d’enregistrement”, le paramétrage “Priorité de transmission” pour “H.264(2)” ne sera pas changé.
•
Lorsque “3 mégapixels [4:3]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, le paramétrage “Taille de l’image d’importation” ne changera pas, mais “Taux binaire maxi. (par client)*” changera en Maxi. 1024 kb/s et Mini. 256 kb/s.