1.3 Contrôle des images de recadrage
Les images d’angle d’observation totale et les images de recadrage peuvent être transmises en même temps.
La fonction de recadrage doit être configurée afin de transmettre des image de recadrage. (→14.1 Configurer les paramétrages relatifs au recadrage [RECADRAGE])
Des images H.264(2) ou JPEG(VGA/QVGA/640x360/320x180) peuvent être paramétrées comme image de recadrage.
En associant les paramétrages des boutons [Compression] et [Débit] sur la page “En direct” aux paramétrages “RECADRAGE” (“H.264”, “JPEG(VGA)/JPEG(640x360)” ou “JPEG(QVGA)/JPEG(320x180)”) configurés à l’onglet [JPEG/H.264], des images de recadrage seront affichées dans l’affichage [RECADRAGE] de la page “En direct” et le secteur principal.
Recadrage
Il est possible de faire un détourage des secteurs que l’on souhaite surveiller.
En paramétrant des secteurs de recadrage multiples, jusqu’à 4 secteurs peuvent être affichés dans une séquence.
Affichage séquentiel en utilisant la fonction de recadrage
Remarque
•
La fonction de recadrage ne peut être utilisée que lorsque “2 mégapixels [16:9]”, “1,3 mégapixel [16:9]” ou “1,3 mégapixel [4:3]” est sélectionné pour le “Mode de capture d’image”.