5.1 Transmet une image d’alarme lors d’une occurrence d’alarme (transmission d’image d’alarme)
Une image d’alarme peut être transmise lors d’une occurrence d’alarme au serveur FTP. Pour transmettre des images d’alarme à un serveur FTP, il est nécessaire de configurer les paramétrages à l’avance.
Les paramétrages de serveur FTP peuvent être configurés à l’onglet [FTP] de la page “Serveur”. (→16.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur FTP [FTP])
La fonction de transmission d’image d’alarme peut être activée ou désactivée dans la section “Image d’alarme” et à l’onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→13.2 Configurer les paramétrages relatifs à l’image d’alarme [Alarme])
Remarque
•
Suivant la vitesse de transmission de ligne ou du trafic sur le réseau, le nombre des images transmises risque de ne pas pouvoir atteindre le nombre paramétré d’images à transmettre.
•
Les images qui n’ont pas pu être transmises au serveur FTP lors d’une occurrence d’alarme ne seront pas sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Toutefois, les images qui ne parviennent pas à être transmises avec la transmission d’image périodique FTP seront enregistrées.