17.2.5 Configuration du protocole de connexion
1.
Sélectionner “HTTP” ou “HTTPS” pour “Connexion” pour déterminer le protocole utilisé pour accéder à la caméra vidéo.
•
HTTP: Seule la connexion HTTP est disponible.
•
HTTPS: Seule la connexion HTTPS est disponible.
2.
Spécifier le numéro de port HTTPS à utiliser pour “Port HTTPS”.
•
Numéro de port disponible : 1 - 65535
•
Réglage implicite : 443
Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu’ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000
3.
Cliquer le bouton [Valider].
→
La caméra vidéo se remettra en marche et il deviendra possible d’accéder aux caméras vidéo utilisant le protocole HTTPS. (→1.1 Contrôle des images provenant d’une seule caméra vidéo, 2.1 Contrôle des images sur un téléphone mobile, 2.2 Contrôle des images sur un terminal mobile)
Remarque
•
La caméra vidéo se remettra en marche après que le paramétrage de connexion sera changé.
•
Lorsque le certificat auto-signé est utilisé :
Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS pour la première fois, la fenêtre d’avertissement sera affichée. Dans ce cas, suivre les instructions de l’assistant pour installer le certificat auto-signé (sécurité). (→17.3.1 Installer le certificat de sécurité)
•
Lorsque le certificat de serveur est utilisé :
À l’avance, installer le certificat racine et le certificat intermédiaire sur le navigateur en service. Suivre les instructions de CA à propos de la façon d’obtenir et d’installer ces certificats.
•
Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l’intervalle de rafraîchissement et le débit d’image risquent d’être inférieurs.
•
Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, cela peut prendre du temps jusqu’à l’affichage des images.
•
Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, une distorsion des images peut se produire voire une coupure du son.
•
Le nombre maximum d’utilisateurs d’accès concurrents varie selon la taille d’image maximum et du format de transmission.